**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu magazynu blaszanego w Rejonie w Płocku na terenie Obwodu Drogowego w Sierpcu

**Opis stanu istniejącego:**

Magazyn blaszany nieocieplony o konstrukcji stalowej, pokryty blachą trapezową, brama dwuskrzydłowa. Całość w złym stanie technicznym, konstrukcja i poszycie skorodowane.

**Termin realizacji zadania**: 120 dni od daty podpisania umowy

**Zakres robót do wykonania:**

Zakres remontu obejmuje demontaż/rozbiórkę istniejących elementów, przygotowanie podłoża oraz wykonanie nowej konstrukcji magazynu z poszyciem oraz płytą fundamentową.

Płyta fundamentowa monolityczna o wymiarach 5,90x6,00x0,2 m. Z uwagi na składowanie w pobliżu chlorku sodu należy zastosować beton C30/37 klasy ekspozycji XA2. Płyta zbrojona siatką zbrojeniową 15x15 cm Φ 8 mm górą i 15x15 cm Φ 8 mm dołem z zachowaniem odpowiedniej otuliny. Płytę posadowić na hydroizolacji i podsypce piaskowej, po uprzednim wyprofilowaniu podłoża.

Magazyn blaszany o wymiarach 5,80x5,89 m z dachem jednospadowym na tył, wysokość ok 2,5/2,35 m. Konstrukcja magazynu prefabrykowana z profili blaszanych zimnogiętych. Poszycie od wewnątrz malowane tynkiem drobnoziarnistym białym. Poszycie od zewnątrz pokryte tynkiem akrylowym natryskowym o grubości min. 2 mm, kolor szary. Konstrukcja dachu z ceowników zimnogiętych oraz z profili zamkniętych ocynkowanych. Poszycie blachą trapezową T-35 z powłoką antyskropleniową od wewnątrz. Orynnowanie wraz z obróbkami blacharskimi

Brama wjazdowa segmentowa z napędem elektrycznym i 2 pilotami. Światło wjazdu 5,00 x 2,05 m. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi wejściowe stalowe 100x200 cm. Kolor i lokalizacja drzwi do ustalenia z Zamawiającym. Okno uchylne 1000x800 mm. Kolor i lokalizacja okna do ustalenia z Zamawiającym.

Instalacja elektryczna 3 fazowa wewnątrz magazynu: skrzynka bezpiecznikowa, podłaczenie bramy garażowej, oświetlenie 2 punkty, rozdzielnica natynkowa (2 gniazda 400V 16A i 32A, 2 gniazda 230 V, wyłącznik dwukierunkowy) . Doprowadzenie zasilania z sąsiedniego budynku umożliwiające zasilenie ładowarki samochodowej do 11 kW.

Zakres robót do wykonania zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

**Pozostałe wymagania**

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego wszystkich wbudowywanych materiałów oraz instalowanych urządzeń. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z: OPZ, przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz ustaleniami z Zamawiającym.

Ponieważ prace będą prowadzone w obiekcie czynnym, należy je zorganizować tak, aby nie zakłócić funkcjonowania urzędu.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać oględzin przedmiotowego zadania. Oględziny możliwe są w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod adresem: ul. Kościuszki 1c , 09-200 Sierpc, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 24 275 78 66)

Załączony obmiar ilości robót ma charakter poglądowy i nie będzie stanowił podstawy do ustalenia wynagrodzenia. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.