[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 4 - Raport dotyczący emisji metanu na poziomie źródła w czynnych podziemnych kopalniach węgla za rok 2024 (PGG S.A.) - część 2.


	Nazwa i adres operatora kopalni
	Polska Grupa Górnicza S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice

	Nazwa
i adres kopalni węgla
	Szyb
	Okres użytkowania
	Współrzędne geograficzne
	Funkcja
	Specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania
	Czas - w ujęciu proporcjonalnym - w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego
	Odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących

	
	
	
	
	
	
	
	położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu
	pomiaru natężeń przepływu
	pomiaru stężeń metanu

	KWK „ROW”
Ruch „Jankowice”
	3
	od początku funkcjonowania
	N - 50001’51.13”
E - 18034’29.45”
	wydechowy
	czujnik metanometryczny pelistorowy CSM-1
	100%
	§ 315 punkt 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów
	Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza
	§ 315 punkt 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów

	
	4
	
	N - 50003’02.30”
E - 18035’27.89”
	
	czujnik metanometryczny pelistorowy CSM-1
	100%
	
	
	

	KWK „ROW”
Ruch „Marcel”
	Marklowice II
	
	N - 50001’04.21”
E - 18030’30.82”
	
	czujnik metanometryczny pelistorowy MM-4
	100%
	
	
	

	
	IV
	
	N - 50002’03.77”
E - 18029’24.37”
	
	czujnik metanometryczny pelistorowy MM-4
	100%
	
	
	

	KWK „ROW”
Ruch „Rydułtowy”
	Powietrzny I
	
	N - 50004’48.77”
E - 18025’01.22”
	
	czujnik metanometryczny pelistorowy MM-4
	100%
	
	
	

	
	Powietrzny V
	
	N - 50004’05.83”
E - 18023’39.42”
	
	czujnik metanometryczny pelistorowy MM-4
	100%
	
	
	

	KWK „MYSŁOWICE-WESOŁA”
	Wentylacyjny II
	
	N - 50011’47.77”
E - 18005’25.37”
	
	czujnik metanometryczny pelistorowy MM-2P
	100%
	
	
	

	
	Wacław
	
	N - 50011’44.80”
E - 18005’28.05”
	
	czujnik metanometryczny pelistorowy MM-4
	100%
	
	
	

	KWK „STASZIC-WUJEK”
Ruch „Wujek”
	Wentylacyjny I
	
	N - 50014’53.17”
E - 18059’37.36”
	
	czujnik metanometryczny pelistorowy CSM-1
	100%
	
	
	

	
	Wentylacyjny II
	
	N - 50014’54.16”
E - 18059’40.69”
	
	czujnik metanometryczny pelistorowy CSM-1
	100%
	
	
	

	KWK „STASZIC-WUJEK”
Ruch „Murcki-Sztaszic”
	IV
	
	N - 50013’40.33”
E - 19003’51.42”
	
	czujnik metanometryczny pelistorowy MM-2PW
	100%
	
	
	

	
	V
	
	N - 50014’15.35”
E - 19002’57.14”
	
	czujnik metanometryczny pelistorowy MM-2PW
	100%
	
	
	

	
	Zygmunt
	
	N - 50012’02.52”
E - 18058’39.85”
	
	czujnik metanometryczny pelistorowy MM-4
	100%
	
	
	


Źródło: pismo PGG S.A. z dnia 1 sierpnia 2025 r. o symbolu: 70/PP/PPZ/PG/21063/25 wraz z załącznikiem.

