
Załącznik nr 1
Chromatograf 
Producent ………………….………………..
Model …………………………….…………
Nr katalogowy (jeśli dotyczy) …..………….
Rok produkcji ………………………………
Gwarancja…… miesięcy (minimalny termin 24 miesiące)
	Lp.
	



Parametry techniczne i eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego
	Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnianie warunku
WYPEŁNIA WYKONAWCA TAK/NIE


	Chromatograf gazowy wraz z:

	1.
	dozownikami typu split/splitless
	

	2.
	dodatkowym detektorem ECD
	

	3.
	automatycznym podajnikiem (autosamplerem) próbek
	

	4.
	kolumną chromatograficzną do oznaczania:
 -trichlorometanu (chloroformu), 
-bromodichlorometanu, 
-dibromochlorometanu,
 -trichloroetenu, 
-tetrachloroetenu, 
-tribromometanu (bromoformu) 
i 1,2 dichloroetanu w wodzie
	

	5.
	wzorce chromatograficzne po 2szt w/w (wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem   
porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA, 
-z terminem ważności co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca)
	

	6.
	niezbędnym zestawem montażowym,
	

	7.
	zestawem komputerowym (monitor, drukarka, mysz i klawiatura),
	

	8.
	oprogramowaniem sterującym (licencje na oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem powinny dopuszczać przeniesienie licencji oprogramowania na inny komputer (licencja niewygasająca). 
-Wykonawca dostarczy nośniki z oprogramowaniem umożliwiającym jego zainstalowanie na nowo),
	

	9.
	dostawą, 
wniesieniem na wskazane miejsce, 
montażem i szkoleniem
 (szkolenie z obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego plus szkolenie aplikacyjne obejmujące ustawienie metody oznaczania THM w wodzie 
w siedzibie zamawiającego)
	

	10.
	okresem gwarancyjnym min. 24 miesiące od daty instalacji
 i podpisania protokołu odbioru 
	

	11.
	pełną dokumentacją techniczną urządzenia w języku producenta 
wraz z jej tłumaczeniem, w formie drukowanej,
	

	12.


	instrukcją obsługi w języku polskim,
 obejmującą informacje niezbędne do prawidłowej obsługi zestawu przez użytkownika
	

	13.
	Oferowane rozwiązanie powinno być standardem rynkowym dla systemów chromatograficznych producenta oferowanej aparatury oraz zapewnia pełną zgodność funkcjonalną i komunikacją z urządzeniami tego producenta. 
Oprogramowanie chromatograficzne do sterowania pracą, umożliwiające kontrolę parametrów pracy, zbierania, analizy, przechowywania
i przetwarzania danych w tym integracje pików oraz komputer o
konfiguracji optymalnej do obsługi chromatografu.
	

	14.
	Certyfikat CE 
	

	15.
	Czas dostawy w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2026 r. 
	


Cena netto …………………………………. 
% Vat ………………………………………. %
Cena brutto ………………………………… 
Okres gwarancji ……………………miesiące 
Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyposażenie jest fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 



