Załącznik nr 2 do Szacowania wartości zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk232153928]Dostarczenie i montaż ściany LED, demontaż i instalacja istniejącego zestawu wizyjnego.
Zamówienie obejmuje:
1. Dostarczenie i zamontowanie półokrągłej ściany LED, zwanej również „sprzętem”, w tym:
1) Integrację dostarczonej ściany LED z istniejącym systemem wideokonferencyjnym;
2) Zmianę konfiguracji AMX;
3) Instruktaż w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego dla maksymalnie 4 osób;
1.1. 
2. Demontaż istniejącego zestawu wizyjnego, przeniesienie go do innej lokalizacji w siedzibie Zamawiającego, oraz instalacja w konfiguracji 2X2 monitory wraz z przygotowaniem 
i zamontowaniem dla nich obudowy.
3. Dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej wraz z przeniesieniem praw autorskich do dokumentacji.

II. WYMAGANIA I DANE TECHNICZNE W ZAKRESIE ZAMÓWIENIA
1. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Chałubińskiego 4/6 
w Warszawie.
2. Sprzęt musi posiadać 3-letnią gwarancję jakości.
3. Wymagania techniczne ściany LED:
1) Wymiary 480cm x 270cm;
2) Proporcje obrazu 16:9;
3) Gęstość pikseli min. 640000pkt/m2;
4) Rozdzielczość zamontowanego ekranu min. 3840x2160 pikseli;
5) Jasność min. 600 cd/m2;
6) Kąt patrzenia min. H:160stopni V: 160 stopni;
7) Kontrast min. 4000:1;
8) Skala szarości min. 16 bitów;
9) Konfiguracja piksela w technologii COB (wzmocniona powłoką ochronną „Chip-on-board; COB, dioda P1.25); 
10) Częstotliwość odświeżania min. 3840Hz;
11) Możliwość jednoczesnego wyświetlania co najmniej 7 niezależnych okien obrazu oraz zapisania i szybkiego przywołania co najmniej 10 scen (presetów konfiguracji);
12) Parametry koloru min. 65536  klas dla R G B;
13) Karta odbiorcza o parametrach nie gorszych niż NOWASTAR A5S plus lub równoważna;
14) Serwis modułu wymagany z przodu i z tyłu (wymagana odległość od ściany ze względu na wytyczne Konserwatora Zabytków dla pomieszczenia konferencyjnego);
15) Minimalna odległość patrzenia 1,9m;
16) Możliwość ugięcia wklęsłego ekranu (instalacja o zakrzywionej geometrii);
17) Żywotność MTBF min. 50 000 godzin;
18) Klasa szczelności min. IP40 przód, min. IP21 tył ( indor);
19) Średni pobór mocy urządzenia na m2 - 100W; 
20) Pobór mocy max na m2 - 300W; 
21) Zasilanie 230V 50/60 Hz;
22) Pojemność pikseli systemu sterowania – system na min. 11 000 000 pikseli (minimum 2 urządzenia);
23) Konfiguracja wejść systemu sterowania: minimum 2 × HDMI 1.4, 1 × HDMI 2.0, 1 × DVI, 1 × 3G-SDI oraz 1 × interfejs optyczny (OPT); 
24) Konfiguracja wyjść systemu sterowania: co najmniej 20 portów Ethernet (RJ45), umożliwiających obsługę projektowanej ściany LED z wymaganym zapasem przepustowości, 1 × HDMI (Loop), 1 × DVI (Loop), 1 × 3G-SDI (Loop) oraz 2 × interfejs optyczny (OPT),
25) Zarządzanie USB, LAN;
26) Zasilanie systemu sterowania 100 – 240V 50/60 Hz;
27) Certyfikaty CE, ROHS, EMC, CLASSB lub równoważne;
28) Oprogramowanie sterujące;
29) Konstrukcja montażowa samonośna jezdna oparta na kratownicy aluminiowej, lub stalowej z możliwością dopinania urządzeń mocowanych na rurach 50mm na kółkach.

Zamawiający posiada system wideokonferencyjny Polycom G7500 zarządzany przez procesor AMX NX-1200, bezprzewodowe mikrofony Shure, bezprzewodowe pulpity dyskusyjne Shure oraz ścianę wizyjną 3X3 monitory LG 55’, która wymaga przeniesienia.
Zamawiający nie posiada kodów źródłowych do procesora AMX.

III. [bookmark: _GoBack]TERMIN REALIZACJI 
1. Termin realizacji do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Proszę podać w formularzu szacowania minimalny termin realizacji zamówienia.

IV. PŁATNOŚCI 
Termin płatności 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
