

|  |  |
| --- | --- |
| Główny projektant  Projektant prowadzący  Zespół projektowy  Sprawdzenie | dr inż. Piotr Z. Kozłowski  mgr inż. Mikołaj Pawelec  inż. Michał Szczepański  mgr inż. Bartosz Zawieja |
| Zadanie | **Projekt remontu / modernizacji / przebudowy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach – ETAP III** |
| Temat | **Etap III – projekt modernizacji sal dydaktycznych w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrza** |
| Nazwa obiektu | Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach |
| Adres obiektu | ul. Teatralna 16, 40-003 Katowice |
| Inwestor | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach, ul. Teatralna 16, 40-003 Katowice |
| Stadium | ETAP III – Projekt wykonawczy |
| Tom | 1. OPIS TECHNICZNY |
| Edycja | v.01 |
| Branża | Ochrona przeciwdźwiękowa, akustyka wnętrz |

Niniejsze opracowanie stanowi własność intelektualną Pracowni Akustycznej Kozłowski sp. j. i objęte jest prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Żadna z jego części nie może być kopiowana, powielana, udostępniana w żadnej formie, również elektronicznej, bez wyraźnej pisemnej zgody autorów. Opracowanie to może być wykorzystane jedynie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostało wykonane, chyba że właściciele praw autorskich podpisali na to zgodę wydaną w następstwie odpowiedniej umowy handlowej. Do czasu uregulowania pełnego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej Kozłowski sp. j. jest ona jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich oraz praw do wykorzystania niniejszej dokumentacji.

© Copyright by Pracownia Akustyczna, Wrocław, 2020

# Adres jednostki projektowania:

PRACOWNIA AKUSTYCZNA Kozłowski sp. j.  
ul. Opolska 140  
52-014 Wrocław

NIP: 899-261-33-93  
REGON: 020574694  
KRS: 0000286159

tel. +48 71 794 93 31  
web: www.akustyczna.pl  
email: pracownia@akustyczna.pl

# Spis zawartości projektu

1. Część opisowa (Zawartość wedle spisu treści na str. 7)
2. Część rysunkowa:
   1. Etap\_III\_AW01 – Rozmieszczenie adaptacji akustycznej w sali nr 404 – typ I
   2. Etap\_III\_AW02a – Rozmieszczenie adaptacji akustycznej w sali nr 207 – typ II
   3. Etap\_III\_AW02b – Rozmieszczenie adaptacji akustycznej w sali nr 205 (sala specjalna) – typ II
   4. Etap\_III\_AW03 – Rozmieszczenie adaptacji akustycznej w sali nr 107 – typ III
   5. Etap\_III\_AW04 – Rozmieszczenie adaptacji akustycznej w sali nr 104A – do zajęć rytmicznych
   6. Etap\_III\_AW05 – Rozmieszczenie adaptacji akustycznej w sali nr 310 – komputerowa

# 

# Spis treści

[Adres jednostki projektowania: 3](#_Toc44506360)

[Spis zawartości projektu 5](#_Toc44506361)

[Spis treści 7](#_Toc44506362)

[Spis tabel w części opisowej 9](#_Toc44506363)

[Spis rysunków w części opisowej 11](#_Toc44506364)

[Podział pomieszczeń ze względu na etapy 13](#_Toc44506365)

[1. Podstawa opracowania 15](#_Toc44506366)

[1.1. Podstawa formalna 15](#_Toc44506367)

[1.2. Podstawa merytoryczna 15](#_Toc44506368)

[2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 17](#_Toc44506369)

[2.1. Sale do zajęć indywidualnych 17](#_Toc44506370)

[2.2. Sala do zajęć zespołowych / rytmicznych 17](#_Toc44506371)

[2.3. Sale komputerowe 17](#_Toc44506372)

[2.4. Przestrzenie komunikacyjne 17](#_Toc44506373)

[2.5. Gabinet wicedyrektorów 105 17](#_Toc44506374)

[2.6. Sala do zajęć indywidualnych 103 18](#_Toc44506375)

[2.7. Serwerownia 18](#_Toc44506376)

[2.8. Zagadnienia ogólne 18](#_Toc44506377)

[3. Wytyczne dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej 19](#_Toc44506378)

[3.1. Dopuszczalny poziom tła akustycznego 19](#_Toc44506379)

[3.2. Wymagana izolacyjność akustyczna przegród budowlanych 20](#_Toc44506380)

[3.3. Wymagana izolacyjność akustyczna stolarki drzwiowej 21](#_Toc44506381)

[3.4. Struktury przegród budowlanych 22](#_Toc44506382)

[3.5. Ogólne wytyczne dla instalacji elektrycznych i oświetleniowych dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej 23](#_Toc44506383)

[3.6. Ogólne wytyczne dla instalacji wentylacyjnej dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej 23](#_Toc44506384)

[3.7. Ogólne wytyczne dla pozostałych instalacji technicznych 24](#_Toc44506385)

[3.8. Otwory na instalacje w przegrodach budowlanych 24](#_Toc44506386)

[4. Akustyka wnętrz 25](#_Toc44506387)

[4.1. Sale do zajęć indywidualnych 25](#_Toc44506388)

[4.1.1. Sale do zajęć indywidualnych – typ I 26](#_Toc44506389)

[4.1.2. Sale do zajęć indywidualnych – typ II 27](#_Toc44506390)

[4.1.3. Sale do zajęć indywidualnych – typ III 28](#_Toc44506391)

[4.2. Sala do zajęć zespołowych / rytmicznych 28](#_Toc44506392)

[4.3. Sale komputerowe 30](#_Toc44506393)

[4.4. Przestrzenie komunikacyjne 31](#_Toc44506394)

[4.5. Gabinet wicedyrektorów 105 31](#_Toc44506395)

[4.6. Sala do zajęć indywidualnych 103 32](#_Toc44506396)

[4.7. Serwerownia 32](#_Toc44506397)

[5. Specyfikacja techniczna adaptacji akustycznej 33](#_Toc44506398)

[5.1. Ustroje perforowane 33](#_Toc44506399)

[5.2. Ustroje pochłaniające dźwięk 33](#_Toc44506400)

[5.3. Ustroje rozpraszające binarne 34](#_Toc44506401)

[6. Podsumowanie 35](#_Toc44506402)

# Spis tabel w części opisowej

[Tab. 0.1. Podział pomieszczeń ze względu na etapy 13](#_Toc44506403)

[Tab. 3.1. Dopuszczalny poziom tła akustycznego wyrażony za pomocą krzywych oceny hałasu NR oraz równoważnego poziomu dźwięku A – dotyczy pomieszczeń z etapu III 20](#_Toc44506404)

[Tab. 3.2. Wartości poziomu ciśnienia akustycznego dla krzywych oceny hałasu NR 20](#_Toc44506405)

[Tab. 3.3 Wymagana izolacyjność akustyczna przegród budowlanych pomiędzy pomieszczeniami 20](#_Toc44506406)

[Tab. 3.4. Minimalna izolacyjność akustyczna stolarki drzwiowej 21](#_Toc44506407)

[Tab. 3.5. Specyfikacja techniczna podłogi pływającej 22](#_Toc44506408)

[Tab. 3.6. Specyfikacja techniczna podłogi baletowej w sali do zajęć rytmicznych 22](#_Toc44506409)

[Tab. 3.7. Specyfikacja techniczna nowoprojektowanych pionowych przegród budowlanych 22](#_Toc44506410)

[Tab. 4.1. Zastosowane materiały – sale do zajęć indywidualnych na przykładzie sali nr 404 – typ I 26](#_Toc44506411)

[Tab. 4.2. Zastosowane materiały – sale do zajęć indywidualnych na przykładzie sali nr 207 – typ II 27](#_Toc44506412)

[Tab. 4.3. Zastosowane materiały – sala do zajęć indywidualnych na przykładzie sali nr 107 – typ III 28](#_Toc44506413)

[Tab. 4.4. Zastosowane materiały – sala do zajęć zespołowych / rytmicznych 29](#_Toc44506414)

[Tab. 4.5. Zastosowane materiały – sale komputerowe 31](#_Toc44506415)

[Tab. 5.1. Specyfikacja wymagań dla ustrojów perforowanych UPRF03 33](#_Toc44506416)

[Tab. 5.2. Specyfikacja wymagań dla ustroju pochłaniającego UP01 33](#_Toc44506417)

[Tab. 5.3. Specyfikacja wymagań dla ustroju pochłaniającego UP02 34](#_Toc44506418)

[Tab. 5.4. Specyfikacja wymagań dla ustroju pochłaniającego UP03 34](#_Toc44506419)

[Tab. 5.5. Specyfikacja wymagań dla ustroju pochłaniającego UP04 34](#_Toc44506420)

[Tab. 5.6. Specyfikacja wymagań dla ustroju rozpraszającego binarnego URB01 34](#_Toc44506421)

# Spis rysunków w części opisowej

[Rys. 4.1. Wykres tolerancji czasu pogłosu dla sal do zajęć indywidualnych 25](#_Toc44506422)

[Rys. 4.2. Wyznaczona obliczeniowo charakterystyka częstotliwościowa czasu pogłosu w salach typu I 26](#_Toc44506423)

[Rys. 4.3. Wyznaczona obliczeniowo charakterystyka częstotliwościowa czasu pogłosu w salach typu II podstawowy 27](#_Toc44506424)

[Rys. 4.4. Wyznaczona obliczeniowo charakterystyka częstotliwościowa czasu pogłosu w salach typu III 28](#_Toc44506425)

[Rys. 4.5. Wykres tolerancji czasu pogłosu dla sali do zajęć zespołowych / rytmicznych 29](#_Toc44506426)

[Rys. 4.6. Wyznaczona obliczeniowo charakterystyka częstotliwościowa czasu pogłosu - sala do zajęć zespołowych / rytmicznych 30](#_Toc44506427)

[Rys. 4.7. Wyznaczona obliczeniowo charakterystyka częstotliwościowa czasu pogłosu w salach komputerowych 31](#_Toc44506428)

# Podział pomieszczeń ze względu na etapy

W poniższej tabeli przedstawiono podział wszystkich pomieszczeń, objętych pracami budowlanymi, ze względu na etapy prac budowlanych. Dla każdego pomieszczenia przedstawiono rysunek, który przedstawia w sposób schematyczny rozmieszczenie adaptacji akustycznej w danym pomieszczeniu.

Tab. 0.1. Podział pomieszczeń ze względu na etapy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pomieszczenie** | **Etap** | **Rozmieszczenie adaptacji akustycznej zgodnie z:** |
| Przestrzenie komunikacyjne | III | Opis w rozdziale: *4 Akustyka wnętrza* |
| 103 | III | Adaptacja akustyczna do odtworzenia Opis w rozdziale: *4 Akustyka wnętrza* |
| 104 | III | Opis w rozdziale: *4 Akustyka wnętrza* |
| 104A | III | Etap\_III\_AW04 |
| 105 | III | Opis w rozdziale: *4 Akustyka wnętrza* |
| 106, 207 | III | Etap\_III\_AW02a |
| 107 | III | Etap\_III\_AW03 |
| 202 – 204, 206, 206A | III | Etap\_III\_AW01 |
| 205 | III | Etap\_III\_AW02b |
| 208 | III | Etap\_III\_AW05 |
| Przestrzenie komunikacyjne | IV | Opis w rozdziale: *4 Akustyka wnętrza* |
| 305, 308, 308A, 404 – 406, 408 – 417 | IV | Etap\_IV\_AW01a |
| 306, 307 | IV | Etap\_IV\_AW05 |
| 309, 418 | IV | Etap\_IV\_AW02 |
| 310, 419 | IV | Etap\_IV\_AW04 |
| 407 | IV | Etap\_IV\_AW01b |
| 420 – 424 | IV | Etap\_IV\_AW03 |
| Przestrzenie komunikacyjne, klatki schodowe | II, V, VI | Opis w rozdziale: *4 Akustyka wnętrza* |
| 201 (Biblioteka) | II, V, VI | Opis w rozdziale: *4 Akustyka wnętrza* |
| 301 | II, V, VI | Etap\_II\_V\_VI\_AW03 |
| 401 | II, V, VI | Etap\_II\_V\_VI\_AW02 |
| 403 | II, V, VI | Etap\_II\_V\_VI\_AW01 |

# Podstawa opracowania

## Podstawa formalna

1. Umowa nr PSM-A.073.12.2019 zawarta w dniu 2019-07-24 w Katowicach pomiędzy Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach a Pracownią Akustyczną Kozłowski sp. j. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie akustyki na potrzeby remontu / modernizacji / przebudowy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach, przy ul. Teatralnej 16.
2. Aneks z dnia 2020-01-08 do umowy nr PSM-A.073.12.2019 zawartej w dniu 2019-07-24 w Katowicach pomiędzy Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach a Pracownią Akustyczną Kozłowski sp. j.
3. Aneks z dnia 2020-04-14 do umowy nr PSM-A.073.12.2019 zawartej w dniu 2019-07-24 w Katowicach pomiędzy Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach a Pracownią Akustyczną Kozłowski sp. j.
4. Aneks z dnia 2020-05-15 do umowy nr PSM-A.073.12.2019 zawartej w dniu 2019-07-24 w Katowicach pomiędzy Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach a Pracownią Akustyczną Kozłowski sp. j.

## Podstawa merytoryczna

1. PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki.
2. PN-B-02151-03:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
3. PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
4. PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.
5. PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.
6. PN-EN ISO 12354-1:2017-10 Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
7. PN-EN ISO 12354-3:2017-10 Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz.
8. PN-EN ISO 12354-4:2017-10 Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska.
9. PN-EN 12354-5:2009 Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 5: Poziomy hałasu pochodzące od wyposażenia technicznego.
10. PN-EN 12354-6:2005 Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach.
11. PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźniki pochłaniania dźwięku.
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Tekst ujednolicony po nowelizacji z komentarzem, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2009.
13. Kulowski A., Akustyka sal, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.
14. Sadowski J., Akustyka Architektoniczna, PWN, Warszawa, 1976.
15. Everest A., Podręcznik akustyki, Sonia Draga, Katowice, 2010.
16. Long M., Architectural Acoustics, Elsevier Inc., 2006.
17. Mehta M., Johnson J., Rocafort J., Architectural Acoustics Principles and Design, Prentice Hall 1998.
18. Sheaffer J., Prediction and Evaluation of RT Design Criteria, 2007.
19. Beranek L., Concert Halls and Opera Houses, Springer Science+Business Media, 2004.
20. Fasold W., Sonntag E., Winkler H., Bau-und Raumakustik, VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1987.
21. Makrinienko, L.I., Acoustics of Auditoriums in Public Buildings, Am. Inst. Physic 1994.
22. McCue E., Talaske R. H., Acoustical Design of Music Education Facilities, Acoustical Society of America, 1990.

# Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Modernizacji zostaną poddane sale dydaktyczne, sala kameralna oraz przestrzenie komunikacyjne i biurowe szkoły muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. W sąsiedztwie szkoły znajdują się inne budynki oraz ulica.

Na podstawie funkcji akustycznej oraz kubatury pomieszczeń zostały dobrane parametry akustyczne, zapewniające wierny przekaz dźwięku lub/i słowa w modernizowanych oraz nowoprojektowanych pomieszczeniach.

Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości pracy szkoły oraz możliwości realizacji etapów przebudowy w okresach wakacyjnych prace podzielono na 5 etapów:

* Etap I – około 555 m2 – przebudowa małej sali koncertowej wraz z istniejącym studio nagrań oraz piwnic z wyłączeniem klatek schodowych.
* Etap II – około 218 m2 – przebudowa części parterowej z wyłączeniem klatek schodowych.
* Etap III – około 481 m2 – przebudowa północnej części 1 i 2 piętra (część dydaktyczna) z wyłączeniem klatki schodowej.
* Etap IV – około 725 m2 – przebudowa północnej części 3 piętra (część dydaktyczna) oraz 4 piętra (część dydaktyczna) z wyłączeniem klatek schodowych oraz południowej części 4 piętra.
* Etap V – około 654 m2 – przebudowa południowej części budynku.
* Etap VI – około 182 m2 – przebudowa / remont / modernizacja klatek schodowych.

Niniejsza dokumentacja dotyczy Etapu III i obejmuje przebudowę północnej części 1 i 2 piętra (część dydaktyczna) z wyłączeniem klatki schodowej.

## Sale do zajęć indywidualnych

Sale do zajęć indywidualnych przeznaczone są przede wszystkim do prowadzenia lekcji na różnych instrumentach. Sale mają zróżnicowana kubaturę i kształt.

## Sala do zajęć zespołowych / rytmicznych

Sala przeznaczona do prowadzenia zajęć sportowych i rytmicznych w grupach. W jej skład wchodzi pomieszczenie przebieralni. Sala została wyposażona w lustra oraz podłogę wykonaną w standardzie podłogi baletowej. Powierzchnia użytkowa wynosi około 49 m2.

## Sale komputerowe

Sale komputerowe przeznaczone są do prowadzenia zajęć w grupach z wykorzystaniem stanowisk komputerowych.

## Przestrzenie komunikacyjne

Przestrzenie komunikacyjne łączące wszystkie grupy pomieszczeń pełnią rolę nie tylko łączników, ale także często miejsc spotkań i wypoczynku.

## Gabinet wicedyrektorów 105

Pomieszczenie wykończone w standardzie biurowym.

## Sala do zajęć indywidualnych 103

Sala do prowadzenia lekcji gry na instrumentach. Sala po modernizacji - nieobjęta niniejszym projektem.

## Serwerownia

Pomieszczenie techniczne, służące do obsługi sali koncertowej, nieobjęte niniejszym projektem.

## Zagadnienia ogólne

Pojęcia występujące w opracowaniu są zgodne z kanonami terminologicznymi wykorzystywanymi w publikacjach dotyczących akustyki wnętrza i ochrony przeciwdźwiękowej.

# Wytyczne dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej

W niniejszym rozdziale podano wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu tła akustycznego w poszczególnych pomieszczeniach oraz wymagania dotyczące minimalnej izolacyjności akustycznej, jaką powinny spełniać przegrody oraz stolarka drzwiowa.

Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu ochrony przeciwdźwiękowej przed hałasem pochodzącym od systemu wentylacji. W opracowaniu zamieszczono tylko wytyczne dotyczące systemu wentylacji, istotne ze względu na ochronę przeciwdźwiękową.

Za zachowanie podanych w poniższej części opracowania wymaganych wartości i zaleceń odpowiedzialny jest osobiście dany projektant (architektury, konstrukcji, wentylacji, ogrzewania, instalacji sanitarnych, itp.).

Z uwagi na zagadnienie ochrony przeciwdźwiękowej wyróżnia się następujące typy pomieszczeń:

* Pomieszczenia, których ochrona przeciwdźwiękowa jest szczególnie ważna z punktu widzenia funkcji, jaką mają spełniać, dla których zostaną określone wymagania indywidualne:
  + sala do zajęć rytmicznych,
  + sala organowa.
* Pomieszczenia podlegające ochronie na podstawie przepisów ogólnych (dopuszczalne wartości poziomu dźwięku zawarte są w normie PN-B-02151-2:2018-01 [7]):
  + sale do zajęć indywidualnych,
  + sale do zajęć teoretycznych,
  + sale komputerowe,
  + gabinet wicedyrektora.
* Pomieszczenia niepodlegające ochronie przeciwdźwiękowej.

Wszystkie wyżej wymienione pomieszczenia powinny być chronione ze względu na hałas powstający:

* na zewnątrz budynku,
* wewnątrz budynku w wyniku użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
* w wyniku działania urządzeń wyposażenia technicznego budynku,
* w wyniku działania technicznych instalacji wewnętrznych budynku, takich jak wentylacja, oświetlenie, klimatyzacja, instalacje wodne, kanalizacyjne itp.

## Dopuszczalny poziom tła akustycznego

Dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do pomieszczeń od wszystkich źródeł hałasu łącznie oraz dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem, nie powinien przekraczać wartości wyrażonych za pomocą krzywych oceny hałasu NR wyspecyfikowanych w Tab. 3.1.

Jako kryterium uzupełniające podano w nawiasach wartości dopuszczalne wyrażone poprzez równoważny poziom dźwięku A. Kryterium uzupełniające należy stosować w przypadku, w którym dostępne są jedynie jednoliczbowe wartości hałasu generowanego przez elementy wyposażenia technicznego i nie jest możliwe ich bezpośrednie porównanie z wartościami określonymi przez krzywe oceny hałasu NR. W przypadku, w którym określone są oba kryteria, krzywe oceny hałasu NR oraz wartości jednoliczbowe, jako kryterium priorytetowe należy traktować to określone przez krzywe oceny hałasu NR.

Wartości zastosowanych krzywych oceny hałasu przedstawiono w Tab. 3.2. Wymagane wartości dopuszczalnego poziomu tła akustycznego odnoszą się do typowych źródeł hałasu, których widmo ma charakter szerokopasmowy. W pomieszczeniach nie może być słyszalny hałas tonalny.

Tab. 3.1. Dopuszczalny poziom tła akustycznego wyrażony za pomocą krzywych oceny hałasu NR oraz równoważnego poziomu dźwięku A – dotyczy pomieszczeń z etapu III

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pomieszczenie** | **Dopuszczalne całkowite tło akustyczne** | **Dopuszczalny łączny hałas od klimatyzacji, wentylacji  i wyposażenia technicznego** |
| Sala do zajęć rytmicznych | NR 30 (40 dB A) | NR 25 (35 dB A) |
| Sale do zajęć indywidualnych | NR 25 (35 dB A) | NR 20 (30 dB A) |
| Sale komputerowe | NR 30 (40 dB A) | NR 25 (35 dB A) |

Tab. 3.2. Wartości poziomu ciśnienia akustycznego dla krzywych oceny hałasu NR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **f [Hz] →** | **63** | **125** | **250** | **500** | **1 000** | **2 000** | **4 000** | **8 000** |
| **NR20 [dB]** | 51,3 | 39,4 | 30,6 | 24,3 | 20,0 | 16,8 | 14,4 | 12,6 |
| **NR25 [dB]** | 55,2 | 43,7 | 35,2 | 29,2 | 25,0 | 21,9 | 19,5 | 17,7 |
| **NR30 [dB]** | 59,2 | 48,1 | 39,9 | 34,0 | 30,0 | 26,9 | 24,7 | 22,9 |

## Wymagana izolacyjność akustyczna przegród budowlanych

W Tab. 3.3 podano wymagane wartości izolacyjności akustycznej przegród budowlanych dla opisywanych pomieszczeń. Wymaganą izolacyjność akustyczną wyznaczono w zależności od funkcji pomieszczeń chronionych oraz rodzaju zakłóceń w pomieszczeniach sąsiadujących.

Wymagana izolacyjność akustyczna, wyrażona jest poprzez jednoliczbowy wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’A1 oraz poprzez wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego znormalizowanego przybliżonego L’n,w.

Tab. 3.3 Wymagana izolacyjność akustyczna przegród budowlanych pomiędzy pomieszczeniami

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pomieszczenie** | **Pomieszczenie sąsiednie** | **Wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej dla przegród budowlanych** | **Wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego znormalizowanego przybliżonego** | **Uwagi:** |
| **R’A1 [dB]** | **L’n,w [dB]** |
| Sala kameralna | Sale do zajęć indywidualnych | ≥ 68 | ≤ 35 | – |
| Sala do zajęć rytmicznych | Komunikacja | ≥ 48 | – | – |
| Przebieralnia | ≥ 40 | – | – |
| Pomieszczenia administracji | ≥ 58 | – | – |
| Sale do zajęć indywidualnych | ≥ 60 | ≤ 40 | – |
| Sala organowa | Komunikacja | ≥ 50 | – | – |
| Sale do zajęć indywidualnych | ≥ 60 | ≤ 40 | – |
| Sale do zajęć teoretycznych | ≥ 60 | ≤ 40 | – |
| Pomieszczenia administracji | ≥ 55 | – | – |
| Sale do zajęć indywidualnych | Komunikacja | ≥ 50 | – | – |
| Sale do zajęć indywidualnych | ≥ 60 | ≤ 40 | – |
| Sale do zajęć teoretycznych | ≥ 60 | ≤ 40 | – |
| Sale komputerowe | ≥ 60 | ≤ 40 | – |
| Sale do zajęć teoretycznych | Komunikacja | ≥ 48 | – | – |
| Sale do zajęć indywidualnych | ≥ 60 | ≤ 40 | – |
| Sale do zajęć teoretycznych | ≥ 55 | – | – |
| Sale komputerowe | Komunikacja | ≥ 48 | – | – |
| Sale do zajęć indywidualnych | ≥ 60 | ≤ 40 | – |
| Sale do zajęć teoretycznych | ≥ 55 | – | – |
| Biblioteka | Komunikacja | ≥ 50 | – | – |
| Sale do zajęć indywidualnych | ≥ 60 | – | – |

## Wymagana izolacyjność akustyczna stolarki drzwiowej

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania indywidualne, dotyczące minimalnych wartości izolacyjności akustycznej dla stolarki drzwiowej.

Wymagana izolacyjność akustyczna stolarki drzwiowej wyrażona jest poprzez wskaźnik RA,1,R – projektowy wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA,1 [6], [10].

Tab. 3.4. Minimalna izolacyjność akustyczna stolarki drzwiowej

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pomieszczenie chronione** | **Pomieszczenie sąsiednie** | **Izolacyjność stolarki drzwiowej**  **RA,1,R [dB]** | **Uwagi:** |
| Sale do zajęć indywidualnych | Komunikacja | ≥ 36 | Zostaną zastosowane dwie pary drzwi w formie śluzy akustycznej |
| Sale do zajęć teoretycznych | Komunikacja | ≥ 35 | – |
| Sale komputerowe | Komunikacja | ≥ 35 | – |
| Sala do zajęć rytmicznych | Garderoba | ≥ 30 | – |
| Sala organowa | Komunikacja | ≥ 38 | Zostaną zastosowane dwie pary drzwi w formie śluzy akustycznej |
| Biblioteka | Komunikacja | ≥ 35 | – |

Montaż stolarki należy powierzyć instalatorowi certyfikowanemu przez producenta wybranych drzwi, co zapewni uzyskanie deklarowanych w dokumentacji produktu parametrów izolacyjności akustycznej.

W przypadku kiedy należy stosować dwie pary drzwi w formie śluzy akustycznej, podany wskaźnik izolacyjności akustycznej dotyczy każdej z dwóch par drzwi.

## Struktury przegród budowlanych

Poniżej przedstawiono specyfikacje techniczne przegród budowlanych dobranych pod kątem wymaganej i optymalnej izolacyjności akustycznej. Dobór odpowiednich przegród uwzględnia przeznaczenie pomieszczeń sąsiadujących.

Tab. 3.5. Specyfikacja techniczna podłogi pływającej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specyfikacja techniczna podłogi pływającej** | **≥ 155 mm** | |
| Wykończenie podłogi – wykładzina PCV |  | - |
| Pyta gipsowo-włóknowa |  | 10 mm |
| Pyta gipsowo-włóknowa |  | 2 × 12,5 mm |
| Podłogowa wełna mineralna |  | 40 mm |
| Płyta stropowa |  | ≥ 80 mm |
| **Uwagi:**  – Wykończenie podłogi oraz warstwy płyt gipsowo-włóknowych dylatowane po obwodzie pomieszczenia.  – Dylatacja wypełniona wełną mineralną o wysokiej gęstości i grubości ok 1 cm. | | |

Tab. 3.6. Specyfikacja techniczna podłogi baletowej w sali do zajęć rytmicznych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specyfikacja techniczna podłogi baletowej** | **> 116 mm** | |
| Wykładzina taneczna, antypoślizgowa |  | ≥ 1 mm |
| Płyta drewnopochodna |  | ≥ 15 mm |
| Podkładki elastomerowe, rozmieszczenie i ilość zgodne z przyjętym rozwiązaniem systemowym dostarczonym przez producenta |  | ≥ 20 mm |
| Wylewka wyrównująca na płycie stropowej |  | – |
| Płyta stropowa |  | > 80 mm |
| **Uwagi:**  – Warstwy podłogi powinny stanowić elementy rozwiązania systemowego, wykończone i wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. | | |

Tab. 3.7. Specyfikacja techniczna nowoprojektowanych pionowych przegród budowlanych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specyfikacja przegrody budowlanej** | **> 200 mm** | |
| 2 × płyta gipsowo - włóknowa o gęstości > 1100 kg/m3 |  | 12,5 + 10 mm |
| Niezależna konstrukcja nośna z profili |  | 75 mm |
| Pustka powietrzna |  | > 5 mm |
| Niezależna konstrukcja nośna z profili z wypełnieniem z wełny mineralnej o gęstości 40 – 60 kg/m3 i grubości minimum 50 mm. |  | 75 mm |
| 2 × płyta gipsowo - włóknowa o gęstości > 1 100 kg/m3 |  | 12,5 + 10 mm |
| **Uwagi:**  – Opłytowanie przegrody lekkiej mocować do dwóch niezależnych konstrukcji samonośnych.  – Na konstrukcji obwodowej należy stosować taśmę uszczelniającą piankową lub taśmę izolacyjną z wełny mineralnej.  – Połączenia między płytami należy uszczelnić masą trwale elastyczną, najlepiej materiałem zalecanym przez producenta.  – Druga warstwa płyt układana z przesunięciem łączeń względem pierwszej warstwy.  – W przypadku montowania gniazdek i wyłączników, należy stosować gniazda natynkowe lub inne rozwiązania nie obniżające izolacyjności akustycznej przegrody.  – Wyznaczona obliczeniowo wartość izolacyjności akustycznej: RW (C, Ctr) = 64 (-3, -7) dB. | | |

## Ogólne wytyczne dla instalacji elektrycznych i oświetleniowych dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej

Przewody elektryczne i osprzęt instalacyjny nie może obniżać izolacyjności akustycznej przegród w pomieszczeniach chronionych przed hałasem.

Zaleca się prowadzić przewody instalacji elektrycznej natynkowo. W przypadku prowadzenia instalacji pod tynkiem w przegrodach ciężkich bruzda pod instalacje nie może być głębsza od 1/10 grubości przegrody.

Nie należy umieszczać styczników, przekaźników, transformatorów oświetleniowych ani sygnalizacyjnych w pomieszczeniach do wykonywania i odsłuchu muzyki.

W przypadku montowania gniazdek i wyłączników w lekkich ścianach warstwowych pomiędzy pomieszczeniami, należy stosować gniazda natynkowe. Ewentualnie można stosować osprzęt podtynkowy, przy zagwarantowaniu ciągłości ochrony przeciwdźwiękowej otworowanych warstw przegród.

Zamontowane oświetlenie musi spełniać podstawowe wymagania dotyczące emisji hałasu określone dla poszczególnych pomieszczeń.

## Ogólne wytyczne dla instalacji wentylacyjnej dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej

Hałas z instalacji wentylacyjnej nie może przekraczać wartości dopuszczalnych określonych dla poszczególnych pomieszczeń.

Przejścia przewodów i kanałów przez ściany i stropy należy uszczelnić akustycznie, zapewniając zachowanie izolacyjności akustycznej przegrody i eliminując sztywne połączenia przewodu z przegrodą.

W miejscu podłączenia przewodów i kanałów do urządzeń, stanowiących źródło drgań, należy stosować łączniki (kompensatory elastyczne) przeciwdziałające przenoszeniu się drgań z urządzeń na strukturę przewodów i kanałów.

Należy stosować wyłącznie elastyczne podparcia i podwieszenia przewodów i kanałów instalacyjnych, najlepiej rozwiązania systemowe.

Niedopuszczalne jest prowadzenie kanałów wentylacyjnych tranzytem przez przegrody o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Przez przegrodę dźwiękoizolacyjną dopuszczalne jest tylko przejście kanału wlotowego/wylotowego obsługującego bezpośrednio dane pomieszczenie. Przejście należy zaprojektować z zachowaniem wymaganej izolacyjności przegrody.

W przypadku projektowania wspólnej instalacji wentylacyjnej / klimatyzacyjnej dla różnych pomieszczeń należy zastosować odpowiednio zaprojektowane tłumiki akustyczne w instalacji pomiędzy pomieszczeniami, eliminujące przesłuchy poprzez kanały pomiędzy pomieszczeniami.

Urządzenia generujące drgania należy umieszczać na odpowiednio dobranych wibroizolatorach.

W celu unikania generacji hałasu aerodynamicznego w kanałach, należy stosować łagodne zmiany kierunku i przekroju kanałów, unikać przepustnic, kryz oraz innych przewężeń wewnątrz kanałów.

Zaleca się stosowanie kanałów wentylacyjnych wyłożonych od wewnątrz materiałem dźwiękochłonnym, zwłaszcza na końcowych odcinkach.

W przypadku wentylacyjnych kanałów blaszanych, w miarę możliwości należy stosować kanały o przekroju zbliżonym do kwadratu lub okrągłe.

## Ogólne wytyczne dla pozostałych instalacji technicznych

Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montowanie urządzeń i armatury na/w ścianach oraz stropach pomieszczeń chronionych przeciwdźwiękowo.

Rury i elementy instalacji najlepiej mocować do wydzielonych ścianek instalacyjnych z płyt GK lub GW przy użyciu uchwytów z przekładkami wibroizolującymi/gumowymi.

W całym budynku zaleca się stosowanie kanalizacji niskoszumowej.

Należy stosować systemowe uchwyty do kanalizacji niskoszumowej, zawierające elementy elastyczne, przeciwdziałające przenoszeniu drgań i hałasu na ścianę. W przypadku pozostałych instalacji również konieczne jest, aby pomiędzy przewodem a wewnętrzną powierzchnią uchwytu znajdowała się przekładka elastyczna, najlepiej systemowa.

Ograniczenia dotyczące prowadzenia rur dotyczą także rur spustowych.

Rury przechodzące przez pomieszczenia chronione należy szczelnie obudować. Szczegóły dotyczące konstrukcji obudowy należy ustalić z projektantem akustyki na etapie projektowym.

## Otwory na instalacje w przegrodach budowlanych

Przejścia kanałów wentylacyjnych oraz wszelkich przelotów kablowych przez ściany muszą być dokładnie uszczelnione.

Technologie montażu elementów, które naruszają konstrukcję przegród, należy konsultować z projektantami akustyki architektonicznej.

# Akustyka wnętrz

## Sale do zajęć indywidualnych

Sale zajęć indywidualnych przeznaczone są przede wszystkim do prowadzenia lekcji lub samodzielnych ćwiczeń na różnych instrumentach. Sale mają zróżnicowaną kubaturę.

Powierzchnia użytkowa sali do ćwiczeń powinna wynosić co najmniej 5 m2 w przypadku sal do gry indywidualnej na instrumencie. W przypadku sal do ćwiczeń na fortepianie lub sal przeznaczonych do ćwiczeń dla większej liczby osób, powierzchnia użytkowa powinna wynosić co najmniej 10 m2 [21]. W obecnym układzie warunek wymaganej minimalnej powierzchni jest spełniony we wszystkich salach.

Wartość projektowa czasu pogłosu dla sal do zajęć indywidualnych wynosi Tm = 0,4 s.

Wymagana wartość czasu pogłosu została osiągnięta poprzez odpowiedni dobór i rozmieszczenie materiałów oraz ustrojów dźwiękochłonnych. Żywość i naturalność brzmienia została uzyskana poprzez zastosowanie ustrojów rozpraszających dźwięk. Zaprojektowana adaptacja akustyczna zapewnia wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk akustycznych, np. takich jak trzepoczące echo czy efekt filtru grzebieniowego.

Na poniższym rysunku przedstawiono wykres tolerancji czasu pogłosu w salach do zajęć indywidualnych dla wartości Tm = 0,4 s.



Rys. 4.1. Wykres tolerancji czasu pogłosu dla sal do zajęć indywidualnych

Sale do zajęć indywidualnych zostały podzielone na trzy typy, w zależności od rodzaju i ilości zastosowanej adaptacji akustycznej. Pomieszczenia w każdym z typów należy wykończyć zgodnie ze schematem rozmieszczenia adaptacji akustycznej, przedstawionym na odpowiednich rysunkach, zgodnie z Tab. 0.1:

* typ I – sale o powierzchni od 10 do 20 m2:

1. sale 202 – 204,
2. sale 206, 206A,

* typ II – sale o powierzchni od 20 do 40 m2:

1. sala 106,
2. sala 205 (zastosowano oddzielny wariant adaptacji akustycznej),
3. sala 207,

* typ III – sala do gry na perkusji o powierzchni 38,76 m2:

1. sala 107.

### Sale do zajęć indywidualnych – typ I

Zastosowanie nierównoległych ścian w salach zapobiega powstawaniu niekorzystnego rozkładu modów akustycznych w pomieszczeniu. Projekt adaptacji akustycznej został wykonany na przykładzie sali 404. Pozostałe sale tego typu należy wykonać analogicznie:

* typ I – sale o powierzchni od 10 do 20 m2:

1. sale 202 – 204,
2. sale 206, 206A.

Sposób rozmieszczenia adaptacji akustycznej pokazano na rysunku Etap\_III\_AW01.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie adaptacji akustycznej w salach typu I.

Tab. 4.1. Zastosowane materiały – sale do zajęć indywidualnych na przykładzie sali nr 404 – typ I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wartości współczynników pochłaniania** | | | | | | | | |
| **Materiał** | **S [m2]** |  | **125 Hz** | **250 Hz** | **500 Hz** | **1000 Hz** | **2000 Hz** | **4000 Hz** |
| **Drzwi drewniane** | 1,85 | α | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| **Okno** | 4,83 | 0,15 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| **Tynk na murze** | 24,91 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| **Płyta gipsowo-włóknowa** | 20,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **Wykładzina PCV** | 15,21 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **UPRF03** | 9,60 | 0,61 | 0,73 | 0,58 | 0,58 | 0,44 | 0,31 |
| **UP01** | 2,94 | 0,20 | 0,70 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| **URB1** | 5,76 | 0,60 | 0,99 | 0,99 | 0,80 | 0,65 | 0,45 |



Rys. 4.2. Wyznaczona obliczeniowo charakterystyka częstotliwościowa czasu pogłosu w salach typu I

### Sale do zajęć indywidualnych – typ II

Zastosowanie nierównoległych ścian w salach zapobiega powstawaniu niekorzystnego rozkładu modów akustycznych w pomieszczeniu. Projekt adaptacji akustycznej został wykonany na przykładzie sali 207. Pozostałe sale tego typu należy wykonać analogicznie:

* typ II – sale o powierzchni od 20 do 40 m2:

1. sala 106,
2. sala 205 (sala specjalna),
3. sala 207.

Sposób rozmieszczenia adaptacji akustycznej pokazano na rysunku Etap\_III\_AW02a.

Sala 205 należy do sal do zajęć indywidualnych typu II, jednak wymaga innego rozmieszczenia adaptacji akustycznej, ze względu na możliwość prowadzenia w niej zajęć teoretycznych. Sposób rozmieszczenia adaptacji w tej sali pokazano na rysunku Etap\_III\_AW02b.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie adaptacji akustycznej w salach typu II.

Tab. 4.2. Zastosowane materiały – sale do zajęć indywidualnych na przykładzie sali nr 207 – typ II

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wartości współczynników pochłaniania** | | | | | | | | |
| **Materiał** | **S [m2]** |  | **125 Hz** | **250 Hz** | **500 Hz** | **1000 Hz** | **2000 Hz** | **4000 Hz** |
| **Drzwi drewniane** | 1,84 | α | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| **Okno** | 7,98 | 0,15 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| **Tynk na murze** | 32,70 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| **Płyta gipsowo-włóknowa** | 18,11 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **Wykładzina PCV** | 26,81 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **UPRF03** | 20,22 | 0,61 | 0,73 | 0,58 | 0,58 | 0,44 | 0,31 |
| **UP01** | 8,82 | 0,20 | 0,70 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| **URB01** | 5,76 | 0,60 | 0,99 | 0,99 | 0,80 | 0,65 | 0,45 |



Rys. 4.3. Wyznaczona obliczeniowo charakterystyka częstotliwościowa czasu pogłosu w salach typu II podstawowy

### Sale do zajęć indywidualnych – typ III

Zastosowanie nierównoległych ścian w salach zapobiega powstawaniu niekorzystnego rozkładu modów akustycznych w pomieszczeniu. Projekt adaptacji akustycznej został wykonany na przykładzie sali 107.

Sposób rozmieszczenia adaptacji akustycznej pokazano na rysunku Etap\_III\_AW03.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie adaptacji akustycznej w salach typu III.

Tab. 4.3. Zastosowane materiały – sala do zajęć indywidualnych na przykładzie sali nr 107 – typ III

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wartości współczynników pochłaniania** | | | | | | | | |
| **Materiał** | **S [m2]** |  | **125 Hz** | **250 Hz** | **500 Hz** | **1000 Hz** | **2000 Hz** | **4000 Hz** |
| **Drzwi drewniane** | 2,38 | α | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| **Okno** | 18,03 | 0,15 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| **Tynk na murze** | 30,60 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| **Płyta gipsowo-włóknowa** | 24,28 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **Wykładzina PCV** | 38,76 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **UPRF03** | 21,60 | 0,61 | 0,73 | 0,58 | 0,58 | 0,44 | 0,31 |
| **UP02** | 9,60 | 0,70 | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,90 | 0,90 |
| **URB01** | 17,28 | 0,60 | 0,99 | 0,99 | 0,80 | 0,65 | 0,45 |



Rys. 4.4. Wyznaczona obliczeniowo charakterystyka częstotliwościowa czasu pogłosu w salach typu III

## Sala do zajęć zespołowych / rytmicznych

Sala do zajęć rytmicznych przeznaczona jest do prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi i młodzieżą. Jako obowiązkowe wyposażenie sali przewiduje się jedną ścianę pokrytą lustrami do wysokości przynajmniej 200 cm. Podłoga sali zostanie wykonana w standardzie podłogi baletowej.

Wartość projektowa czasu pogłosu dla sali do zajęć rytmicznych wynosi Tm= 0,5 s [22]. Podana wartość czasu pogłosu odnosi się do pomieszczenia wykończonego, umeblowanego zgodnie z przeznaczeniem lecz bez obecności ludzi.

Nierównomierność częstotliwościowej charakterystyki czasu pogłosu względem wartości zalecanej przedstawiono na poniższym rysunku.



Rys. 4.5. Wykres tolerancji czasu pogłosu dla sali do zajęć zespołowych / rytmicznych

Odpowiednio dobrane i rozmieszczone materiały dźwiękochłonne pozwolą na poprawę warunków akustycznych w pomieszczeniu i umożliwią uzyskanie co najmniej dobrej zrozumiałości mowy. W pomieszczeniu zostały zastosowane materiały dźwiękochłonne o klasie A pochłaniania dźwięku oraz dedykowane ustroje akustyczne. Adaptacja akustyczna została wprowadzana zarówno w formie sufitu dźwiękochłonnego, jak i okładzin ściennych.

Sposób rozmieszczenia adaptacji akustycznej pokazano na rysunku Etap\_III\_AW04.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie współczynników pochłaniania dźwięku dla sali 104A:

Tab. 4.4. Zastosowane materiały – sala do zajęć zespołowych / rytmicznych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wartości współczynników pochłaniania** | | | | | | | | |
| **Materiał** | **S [m2]** |  | **125 Hz** | **250 Hz** | **500 Hz** | **1000 Hz** | **2000 Hz** | **4000 Hz** |
| **Drzwi drewniane** | 1,64 | α | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| **Okno** | 17,94 | 0,15 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| **Lustro** | 9,28 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| **Tynk na murze** | 31,60 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| **Płyta gipsowo-włóknowa** | 47,09 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **Podłoga** | 49,35 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| **UP02** | 12,03 | 0,70 | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,90 | 0,90 |
| **UP03** | 12,96 | 0,25 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 0,99 |
| **URB01** | 10,80 | 0,60 | 0,99 | 0,99 | 0,80 | 0,65 | 0,45 |



Rys. 4.6. Wyznaczona obliczeniowo charakterystyka częstotliwościowa czasu pogłosu - sala do zajęć zespołowych / rytmicznych

Sala do zajęć zespołowych / rytmicznych jest bezpośrednio połączona z pomieszczeniem garderoby (sala 104). Jest to pomieszczenie w którym uczniowie przebierają się przed zajęciami rytmicznymi. W pomieszczeniu tym, zostaną zastosowane na suficie materiały o klasie A pochłaniania dźwięku, analogiczne jak w przestrzeniach komunikacyjnych (korytarzach).

## Sale komputerowe

Sale komputerowe przeznaczone są do prowadzenia zajęć w grupach z wykorzystaniem stanowisk komputerowych.

Wartość projektowa czasu pogłosu dla sal do zajęć przedmiotowych wynosi Tm= 0,5 s [8]. Podana wartość czasu pogłosu odnosi się do pomieszczenia wykończonego, umeblowanego zgodnie z jego przeznaczeniem lecz bez obecności ludzi.

Podana wartość czasu pogłosu dotyczy pasm oktawowych w przedziale 250 – 4 000 Hz. W paśmie częstotliwości 125 Hz wartość maksymalnego czasu pogłosu może być o 20% większa [8].

Odpowiednio dobrane i rozmieszczone materiały dźwiękochłonne pozwalają na poprawę warunków akustycznych w pomieszczeniach i umożliwią uzyskanie co najmniej dobrej zrozumiałości mowy.

Zakres etapu III prac budowlanych, dotyczy jednej sali komputerowej nr 208.

Przewidziane jest wykonanie sufitu pochłaniającego zgodnie ze specyfikacją UPRF03 oraz pasa ustroju pochłaniającego UP02. Rozmieszczenie adaptacji akustycznej zostało przedstawione na rysunku Etap\_III\_AW05.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie adaptacji akustycznej w salach komputerowych:

Tab. 4.5. Zastosowane materiały – sale komputerowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wartości współczynników pochłaniania** | | | | | | | | |
| **Materiał** | **S [m2]** |  | **125 Hz** | **250 Hz** | **500 Hz** | **1000 Hz** | **2000 Hz** | **4000 Hz** |
| **Drzwi drewniane** | 1,85 | α | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| **Tynk na murze** | 42,27 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| **Płyta gipsowo-włóknowa** | 17,18 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **Wykładzina PCV** | 38,51 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **UPRF03** | 28,80 | 0,61 | 0,73 | 0,58 | 0,58 | 0,44 | 0,31 |
| **UP02** | 15,37 | 0,20 | 0,70 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |



Rys. 4.7. Wyznaczona obliczeniowo charakterystyka częstotliwościowa czasu pogłosu w salach komputerowych

## Przestrzenie komunikacyjne

Przestrzenie komunikacyjne łączące wszystkie grupy pomieszczeń pełnią rolę nie tylko łączników, ale także często miejsc spotkań i wypoczynku.

W tego typu przestrzeniach należy stosować materiały dźwiękochłonne o klasie A pochłaniania dźwięku. Materiałami dźwiękochłonnymi planuje się pokryć cały sufit.

Skrócenie czasu pogłosu w przestrzeniach komunikacyjnych ograniczy hałas pogłosowy. Ograniczenie hałasu pogłosowego w pomieszczeniach zmniejsza ogólny poziom hałasu w pomieszczeniu, w tym wywołany przez jego użytkowników [8].

Przewidziane jest stosowanie na całej powierzchni sufitu podwieszanego UP04.

## Gabinet wicedyrektorów 105

Zgodnie z normą [6] w przestrzeniach biurowych wymagane jest uzyskanie chłonności akustycznej wynoszącej 1,1 × powierzchnia podłogi.

W tego typu przestrzeniach należy stosować materiały dźwiękochłonne o klasie A pochłaniania dźwięku.

Materiałami dźwiękochłonnymi zostanie pokryty cały sufit w pomieszczeniu. Przewidziane jest stosowanie sufitu podwieszanego UP04 na całej jego powierzchni.

## Sala do zajęć indywidualnych 103

Sala 103 przeszła gruntowny remont przy okazji przebudowy głównej sali koncertowej. Została w niej wtedy wykonana adaptacja akustyczna w formie ustrojów umieszczonych na ścianach bocznych oraz na suficie.

Ze względu na zakres prac budowlanych jakie obejmuje etap III, najprawdopodobniej będzie istniała konieczność demontażu jednej ze ścian oraz sufitu w sali. W związku z tym, istniejącą adaptację akustyczną należy na czas przebudowy zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i odtworzyć po wykonaniu prac budowlanych.

Nie przewiduje się stosowania dodatkowych elementów akustycznych w sali.

## Serwerownia

Serwerownia powstała na potrzeby obsługi głównej sali koncertowej w szkole muzycznej. Ze względu na zakres prac budowlanych jakie obejmuje etap III, najprawdopodobniej będzie istniała konieczność demontażu sufitu w pomieszczeniu.

W serwerowni znajdują się urządzenia do obsługi sali koncertowej. Wszystkie elementy należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Elementy delikatne należy zabezpieczyć, wynieść i przechować w miejscu, w którym nie będą narażone na uszkodzenia. Złącza należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i pyłem. W trakcie wykonywania prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na linie kablowe doprowadzone do pomieszczenia, nie mogą one ulec uszkodzeniu podczas wykonywania prac.

Po remoncie należy zmontować i połączyć urządzenia tak jak były podłączone przed modernizacją. Zakres prac powinien uwzględniać ponowne podłączenie wszystkich systemów, ich kalibrację i synchronizację.

Sufit w pomieszczeniu serwerowni zostanie wykonany w sposób analogiczny jak w przestrzeniach komunikacyjnych. Nie przewiduje się stosowania dodatkowych elementów adaptacji akustycznej w pomieszczeniu.

# Specyfikacja techniczna adaptacji akustycznej

W niniejszym rozdziale przedstawiono rozwiązania projektowe dotyczące akustyki wnętrz. Zamawiający nie oczekuje dostarczenia badań współczynników pochłaniania oraz rozpraszania dźwięku dla poszczególnych elementów adaptacji akustycznej. Wartości przedstawione w poniższych tabelach są wartościami obliczeniowymi.

## Ustroje perforowane

Konstrukcja ustrojów perforowanych to rozwiązanie systemowe. Płyty perforowane należy wykonać z materiałów określonych w specyfikacji i wykończyć wg uzgodnień z Inwestorem.

Połączenia ramy z płytami oraz połączenia konstrukcji samej ramy powinny być szczelne.

Należy zachować wymaganą dokładność wykonania poszczególnych wymiarów ustrojów perforowanych:

* szerokość i wysokość pojedynczego panelu +/- 1,0 mm,
* średnica pojedynczego otworu dla perforacji +/- 0,1 mm,
* grubość płyty licowej +/- 0,2 mm

Tab. 5.1. Specyfikacja wymagań dla ustrojów perforowanych UPRF03

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przykładowy materiał: | Płyta gipsowo – kartonowa perforowana. | | | | | |
| Konstrukcja: | Płyta gipsowa perforowana o grubości 12,5 mm.  Masa płyty: 9,6 kg/m2.  Średnica otworów: 8 mm i 12 mm.  Otwory ułożone równomiernie, naprzemiennie w odstępach 25 mm pomiędzy środkami.  Stopień perforacji 13,1%.  Pustka powietrzna ok 400 mm. | | | | | |
| Wymagane wartości współczynników pochłaniania dźwięku: | | | | | | |
| f [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
| α (±10%) | 0,60 | 0,75 | 0,60 | 0,60 | 0,45 | 0,30 |

## Ustroje pochłaniające dźwięk

Ustroje pochłaniające dźwięk zostaną wykonane na bazie wełny mineralnej w postaci modułów o wymiarach określonych na rysunkach. Zaleca się użycie rozwiązań systemowych spełniających parametry określone w specyfikacji.

Tab. 5.2. Specyfikacja wymagań dla ustroju pochłaniającego UP01

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przykładowy materiał: | Płyty z wełny mineralnej. | | | | | |
| Konstrukcja: | Płyty z wełny mineralnej pokryte materiałem o niskiej gramaturze, zabezpieczającym przed pyleniem.  Grubość wełny mineralnej: 40 mm.  Gęstość wełny mineralnej > 70 kg/m3. | | | | | |
| Wymagane wartości współczynników pochłaniania dźwięku: | | | | | | |
| f [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
| α (±10%) | 0,20 | 0,70 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |

Tab. 5.3. Specyfikacja wymagań dla ustroju pochłaniającego UP02

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przykładowy materiał: | Płyty z wełny mineralnej. | | | | | |
| Konstrukcja: | Płyty z wełny mineralnej pokryte materiałem zabezpieczającym przed pyleniem o niskiej gramaturze, mocowane na podkonstrukcji drewnianej.  Grubość wełny mineralnej: 100 mm.  Gęstość wełny mineralnej > 70 kg/m3. | | | | | |
| Wymagane wartości współczynników pochłaniania dźwięku: | | | | | | |
| f [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
| α (±10%) | 0,70 | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,90 | 0,90 |

Tab. 5.4. Specyfikacja wymagań dla ustroju pochłaniającego UP03

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przykładowy materiał: | Płyty z wełny mineralnej. | | | | | |
| Konstrukcja: | Płyty z wełny mineralnej pokryte materiałem zabezpieczającym przed pyleniem klejone do sufitu.  Grubość wełny mineralnej: 40 mm.  Gęstość wełny mineralnej > 70 kg/m3. | | | | | |
| Wymagane wartości współczynników pochłaniania dźwięku: | | | | | | |
| f [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
| α (±10%) | 0,25 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 0,99 |

Tab. 5.5. Specyfikacja wymagań dla ustroju pochłaniającego UP04

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przykładowy materiał: | Dźwiękochłonny systemowy sufit akustyczny. | | | | | |
| Konstrukcja: | Płyty z wełny mineralnej, front pokryty materiałem zabezpieczającym przed pyleniem.  Grubość wełny mineralnej: 40 mm.  Gęstość wełny mineralnej: ok 100 kg/m3.  Pustka powietrzna, płyty zamocowane na podkonstrukcji systemowej.  Przegroda. | | | | | |
| Wymagane wartości współczynników pochłaniania dźwięku: | | | | | | |
| f [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
| α (±10%) | 0,40 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,99 | 0,99 |

## Ustroje rozpraszające binarne

Tab. 5.6. Specyfikacja wymagań dla ustroju rozpraszającego binarnego URB01

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przykładowy materiał: | Płyta licowa wykonana z drewnopochodnej płyty impregnowanej przeciwogniowo. | | | | | |
| Konstrukcja: | Płyta licowa typu binary.  Wełna mineralna 100 mm, gęstość 60 – 90 kg/m3. | | | | | |
| Wymagane wartości współczynników pochłaniania dźwięku: | | | | | | |
| f [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
| α (±10%) | 0,60 | 0,99 | 0,99 | 0,80 | 0,65 | 0,45 |

# Podsumowanie

W niniejszym opracowaniu przedstawiono projekt wykonawczy dotyczący ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrz dla zadania „Projekt remont / modernizacja / przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. Im. M. Karłowicza w Katowicach – ETAP III”

Dokumentacja zamieszczona w teczce składa się z:

* niniejszego opisu technicznego,
* rysunków wielkoformatowych,
* płyty CD z elektroniczną wersją dokumentacji projektowej.

Wszystkie rozwiązania przyjęte w projekcie są zgodne z wytycznymi przekazanymi zespołowi projektowemu. Wszystkie rozwiązania należy rozpatrywać z uwzględnieniem pozostałej dokumentacji branżowej, w szczególności projektu architektonicznego.

Opracowanie jest zgodne z postanowieniami umowy [1] oraz dokumentów związanych. W opracowaniu wykorzystano uzgodnienia poczynione z Inwestorem w trakcie procesu projektowego.

Opracowanie jest kompletne z uwagi na cel, jakiemu służy.