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[bookmark: bookmark0]Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech nowych sztuk sejfów na potrzeby Prokuratury Regionalnej w Lublinie (EPPO) do budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 w Lublinie. 
Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 

	Opis
	Wymagania minimalne
	 Wymagania minimalne
	Wymagania minimalne 

	
	Szafa jednodrzwiowa metalowa klasa odporności S2 (TYP3)
	Szafa dwudrzwiowa klasa odporności S2 (TYP3)
	Sejf S1 z zamkiem szyfrowym elektronicznym 

	Parametry
	1. Konstrukcja stalowa.   
2.Wymiary minimalne (wysokość/szerokość/  głębokość): 1500mm/600mm/440mm                                   3. Produkt przeznaczony do przechowywania dokumentów o klauzuli "ściśle tajne", spełniający parametry klasy bezpieczeństwa S2, T3 poświadczone certyfikatem wydanym przez uprawnioną instytucję certyfikującą:                    
1) Klasa S2 w odniesieniu od wymagań normy PN-EN 14450                                  
2) Kategoria K1-Szafa TYP 3 z zamkiem TYP 3 lub 4 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29.05.2012r. 
	1. Konstrukcja stalowa 
2.Wymiary minimalne (wysokość/szerokość/ głębokość): 1850mm/1000mm/440mm                                    3. Produkt przeznaczony do przechowywania dokumentów o klauzuli "ściśle tajne", spełniający parametry klasy bezpieczeństwa S2, T3 poświadczone certyfikatem wydanym przez uprawnioną instytucję certyfikującą: 
1) Klasa S2 w odniesieniu od wymagań normy PN-EN 14450                                  
2) Kategoria K1-Szafa TYP 3 z zamkiem TYP 3 lub 4 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29.05.2012r. 
	1. Konstrukcja stalowa. 
2.Wymiary minimalne (wysokość/szerokość/ głębokość): 250mm/340mm/280mm 
3.Wymiary maksymalne (wysokość/szerokość/ głębokość): 350mm/440mm/3000mm 
4. Spełnia parametry klasy bezpieczeństwa S1.                                     5.Certyfikat poświadczający zgodność wyrobu: Klasa S1 w odniesieniu od wymagań normy PN-EN 14450.                                 

	Wymagane wyposażenie
	1.Atestowany zamek kluczowy kl. A lub B.   
2.Atestowany zamek szyfrowy kl. B zgodny z PN-EN 1300 
(z dwoma kompletami kluczy do zmiany kodu w przypadku zamka mechanicznego szyfrowanego).                   
3. 3 półki.                             
4.Zaczepy do półek.          5.Otwory montażowe (2szt.).                                  
6.Kotwy montażowe (2szt.).                                  
7.Instrukcja obsługi        
8.Karta gwarancyjna producenta.                       
 9.Certyfikat potwierdzający odporność na włamanie zgodnie z PN-EN 14450 (klasa S2) wydany przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
	1.Atestowany zamek kluczowy kl. A lub B   
2.Atestowany zamek szyfrowy kl. B zgodny z PN-EN 1300 
(z dwoma kompletami kluczy do zmiany kodu w przypadku zamka mechanicznego szyfrowanego).                  
3. 4 półki.                              
4.Zaczepy do półek.          5.Otwory montażowe (2szt.).                                   
6.Kotwy montażowe (2szt.).                                  
7.Instrukcja obsługi.         8.Karta gwarancyjna producenta.                        
9.Certyfikat potwierdzający odporność na włamanie zgodnie z PN-EN 14450 (klasa S2) wydany przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą.
	1.Zamek elektroniczny atestowany klasy B PS310.                                
2.1półka.                           3.Otwory montażowe (2szt.).                                                             4.Instrukcja obsługi.        5.Karta gwarancyjna producenta.                      
6.Certyfikat potwierdzający odporność na włamanie zgodnie z PN-EN 14450 (klasa S1) wydany przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą.
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