# Zał. Nr 1 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***„Dostawa samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego typu pickup***

***dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach”***

***Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne.***

***Oferta techniczna.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne** | **Propozycja Wykonawcy** |
| **1.** | **2.** | **3.** |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) oraz wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502). | Spełnia/Nie spełnia |
| 3. | Pojazd fabrycznie nowy, przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie). Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2024 r. Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025 r. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu zarejestrowanego jednokrotnie na dealera.  Pojazd bazowy musi posiadać świadectwo homologacji wystawione zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającym dyrektywę 2007/46/WE. Spełnienie wymogu musi być potwierdzone załączoną kopią dopuszczonego prawem dokumentu wystawionego przez producenta/importera pojazdu. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. | *Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego.* |
| 4. | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale od  -25 oC do + 50 0C. Spełnienie powyższych wymagań musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy, przekazanym Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.  Silnik o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1950 cm3, spełniający obowiązujące na dzień odbioru pojazdu wymogi prawne w zakresie czystości spalin. Moc silnika minimum 150 kW. | *Należy podać typ, pojemność skokową w cm3, maksymalną moc silnika w kW oraz rodzaj stosowanego paliwa.* |
| 5. | Kategoria pojazdu: ciężarowy. Typ nadwozia - terenowy samochód użytkowy z otwartą skrzynią ładunkową z tyłu „pickup”. | Spełnia/Nie spełnia |
| 6. | Kolor fabryczny nadwozia: czarny. Zderzaki, klamki w kolorze nadwozia (dopuszczalne w kolorze srebrnym). Materiały obiciowe siedzeń wszystkim siedzeń oraz elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze czarnym (ciemnoszarym)), łatwozmywalne, łatwe w utrzymaniu w czystości. | *Podać kolor nadwozia.* |
| 7. | Rodzaj paliwa – olej napędowy. Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym – max 10 l/100 km | *Spełnia/nie spełnia* |
| 8. | Skrzynia biegów: automatyczna min. 9 stopniowa. | *Podać typ skrzyni biegów (oznaczenie fabryczne) oraz liczbę biegów.* |
| 9. | Napęd 4x4 | Spełnia/Nie spełnia |
| 10. | Min. 4 – strefowe oświetlenie zewnętrzne 360 ˚ | Spełnia/Nie spełnia |
| 11. | Szyby przednie sterowane elektrycznie z funkcją opuszczania/zamykania jednym naciśnięciem przycisku  Szyby tylne elektrycznie sterowane | Spełnia/Nie spełnia |
| 12. | Minimalne wymagalne wyposażenie przez Zamawiającego:   * Bezkorkowy system tankowania, * Cyfrowy zestaw wskaźników – wyświetlacz LCD o przekątnej min. 8”, * Czujniki parkowania – przód i tył, * Elektroniczne wspomaganie siły hamowania, * Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ze światłem hamowania awaryjnego, * Asystent hamowania awaryjnego, * Adaptacyjny system kontroli obciążenia, * System kontroli zjazdu ze wzniesienia, * System wspomagający ruszanie pod góre, * System zapobiegający kołysaniu się przyczepy, * System kontroli ryzyka przywrócenia pojazdu, * Elektryczny hamulec postojowy, * Otwarcie i zamykanie drzwi bez pomocy kluczyka (nie przykręcając fizycznie klucza), * Funkcja automatycznego hamowania po kolizji, * Funkcja automatycznego hamowania podczas cofania, * Kamera cofania, * Podgrzewana przednia szyba, * System kontroli ciśnienia w oponach, * System kontroli pasa ruchu, * Min. 9 poduszek powietrznych, * Funkcja automatycznego hamowania, * Możliwość wyboru trybu jazdy, * Zbiornik paliwa min. 80 litrów, * Nawigacja satelitarna, * Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, * Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu, * Pojazd wyposażony w dywaniki podłogowe (przód, tył), * Pasy bezpieczeństwa przód, tył, 3 punktowe, * Światła przeciwmgielne oraz do jazdy dziennej w technologii min. LED lub równoważnej, * Automatyczna zmiana świateł mijania/drogowe * Wciągarka elektryczna zamontowana   Przestrzeń ładunkowa:   * Oświetlenie skrzyni ładunkowej, * System mocowania ładunku – szyny z uchwytami, * Tylna klapa z mechanizmem ułatwiającym opuszczanie/ podnoszenie, * Stopień boczny tylnego zderzaka   Dodatkowe elementy wyposażenia wymagane przez Zamawiającego:   * Pojazd wyposażony w relingi dachowe, * Pojazd wyposażony w hak holowniczy, * Pojazd wyposażony w przetwornicę, * Pojazd z zamontowaną wzmocnioną osłoną silnika i skrzyni biegów, * Ogrzewanie postojowe, * Orurowanie min. przód, * Ciemne szyby w tylnej części pojazdu, | Spełnia/Nie spełnia |
| 13. | Samochód wyposażony w komplet dywaników dla wszystkich rzędów siedzeń. | Spełnia/Nie spełnia |
| 14. | Wymiary zewnętrzne pojazdu:  Długość całkowita min. 5300 mm,  Szerokość całkowita (bez lusterek) min. 1900 mm,  Wysokość całkowita (bez relingów) max. 1900 mm  Wymiary przestrzeni ładunkowej:  Długość podłogi: max 1660 mm,  Szerokość podłogi: max 1600 mm,  Szerokość między nadkolami: max 1230 mm | Spełnia/Nie spełnia |
| 15. | Z pojazdem Wykonawca dostarczy wyposażenie:   1. gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, posiadającą świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, 2. apteczkę samochodową, wraz z niezbędnym minimalnym wyposażeniem 3. trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem Nr 27 EKG ONZ, 4. zestaw podręcznych narzędzi, w skład którego wchodzi co najmniej: podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu, klucz do kół, wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe, klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora, | Spełnia/Nie spełnia |
| 16. | Z pojazdem Zamawiający dostarczy wszystkie potrzebne dokumenty do rejestracji pojazdu. | Spełnia/Nie spełnia |
| 17. | Wykonawca udzieli min. 60 miesięcy gwarancji na pojazd z wyposażeniem.  Wykonawca zapewni minimum 5 letnie przeglądy serwisowe w ramach wynagrodzenia, ujętego w ofercie. | Spełnia/Nie spełnia |