26.01.2024r.
Zamawiający:
PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle
Niesulów 3
97-540 Gidle

Przedmiar 

Nazwa Inwestycji: Budowa utwardzenia – kostka betonowa
Adres: tunel foliowy,    
Opis: utwardzenie z kostki na podbudowie
Rodzaj robót: budowlane
Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31

Sporządził:

 

	Sprawdził:

 

Książka przedmiarów/obmiarów
1. utwardzenie 
Kod CPV:    
	
1	KNR 2-01 0201-02-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)
krotność= 1,00
	434,16 m3	
1.	0,36*1206				434,16	
2	KNR 2-01 0229-02-060
Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - rozplantowanie dowiezionej ziemii
krotność= 1,00
	434,16 m3	
3	KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
krotność= 1,00
	1 206,00 m2	
4	KNR 2-31 0104-05-050
Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
krotność= 1,00
	1 206,00 m2	
5	KNR 2-31 0402-03-060
Ławy betonowe    zwykłe - 20x20 cm pod obrzeża
krotność= 1,00
	7,60 m3	
1.	0,2*0,2*190				7,60	
6	KNR 2-31 0407-02-040
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
krotność= 1,00
	190,00 m	
7	KNR 2-31 0114-07-050
Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
krotność= 1,00
	1 206,00 m2	
8	KNR 2-31 0114-08-050
Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - dalsze 2 cm / wsp. 2
krotność= 1,00
	1 206,00 m2	
9	KNR 2-31 0105-07-050
Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
krotność= 1,00
	1 206,00 m2	
10	KNR 2-31 0105-08-050
Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
krotność= 1,00
	1 206,00 m2	
11	KNR 2-31 0511-02-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
krotność= 1,00
	1 206,00 m2