OOP.F-2.2431.24.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana nawierzchni pod zadaszeniem rekreacyjnym oraz strefą ogniskową wraz z montażem skrzynki elektrycznej na terenie OSW DROGOWIEC 
w Pokrzywnej
1. Informacje ogólne:
1) [bookmark: _Hlk211259389]Przedmiotem zamówienia jest: wymiana nawierzchni pod zadaszeniem rekreacyjnym oraz strefą ogniskową wraz z montażem skrzynki elektrycznej na terenie OSW DROGOWIEC w Pokrzywnej, Pokrzywna 64, 48-267 Pokrzywna. Prace stanowiące przedmiot umowy zostaną wykonane w oparciu o materiały własne Wykonawcy, które wymagają przed zastosowaniem wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.
Roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, szczegółowym zakresem prac,  ofertą Wykonawcy, zawartą umową, zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami producentów zastosowanych materiałów oraz obowiązującymi przepisami.

Zakres prac obejmuje:
a) Zadaszenie rekreacyjne:
Wykonanie nawierzchni pod wiatą:  29 m2
· korytowanie na głębokość 15 cm.; 
· wyrównanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża oraz poszczególnych warstw nawierzchni w sposób zapewniający ich stateczność, brak kolein, zapadnięć 
i przemieszczeń podczas użytkowania; niedopuszczalne jest powstawanie zastoisk wodnych;
· wyłożenie geowłókniną PP min. 250g/m2 z wywinięciem na krawędziach do poziomu  terenu; 
· wykonanie warstwy podbudowy zagęszczonej mechanicznie z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, o gr. 10 cm;
· ułożenie i zakotwienie geokraty wysokości min. 5 cm z modułów 50x50 cm, wytrzymałości na ściskanie min. 350t/m2, o gr. ścianek min. 4 mm; geokratę należy połączyć i zakotwić do podłoża zgodnie z instrukcją producenta, w liczbie zapewniającej stabilność nawierzchni i brak przemieszczania modułów;
· wypełnienie geokraty czystym kruszywem granitowym o frakcji 5-8 mm; wolnym od zanieczyszczeń organicznych, gliny i nadmiernej ilości części pylastych, oraz jego równomierne rozłożenie i zagęszczenie zgodnie z zaleceniami producenta geokraty;
· wywóz i utylizacja urobku.

· Montaż wewnątrz wiaty i podłączenie skrzynki zasilającej do istniejącego kabla ziemnego wraz z montażem opraw dostarczonych przez Zamawiającego:
W skład wyposażenia skrzynki wchodzi: 2 gniazdka  230 V oraz wyłącznik wewnętrzny oświetlenia wiaty. Po zamontowaniu skrzynki należy wykonać niezbędne pomiary instalacji elektrycznej przez osobę posiadającą ważne świadectwa kwalifikacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności i urządzeń objętych zamówieniem. Oprawy w il. 4 szt. dostarczy Zamawiający.

b) Strefa ogniskowa:
Wykonanie nawierzchni strefy ogniskowej: 39 m2
· korytowanie na głębokość 10 cm, po obrysie istniejącego obrzeża z kostki granitowej; 
· wyrównanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża oraz poszczególnych warstw nawierzchni w sposób zapewniający ich stateczność, brak kolein, zapadnięć
i przemieszczeń podczas użytkowania; niedopuszczalne jest powstawanie zastoisk wodnych; 
· wyłożenie geowłókniną PP min. 250g/m2 z wywinięciem do wysokości obrzeża, 
w celu    zabezpieczenia nawierzchni przed przerastaniem trawy;
· wykonanie warstwy podbudowy zagęszczonej mechanicznie z kruszywa łamanego
o frakcji 0-31,5 mm, o gr. 8 cm;
· wykonanie nawierzchni z kruszywa granitowego o frakcji 5-8 mm, o gr. 2 cm;
· wywóz i utylizacja urobku.
      

2. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń.
Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne i odpowiednie do zamierzonego zastosowania.
Wyroby budowlane muszą być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, odpowiednio do rodzaju wyrobu, oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, karty techniczne, instrukcje producenta lub inne dokumenty wymagane dla danego wyrobu.
Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ich karty techniczne lub inne dokumenty umożliwiające potwierdzenie zgodności z wymaganiami OPZ. Przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację zamawiającego. Akceptacja materiału przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jego jakość, prawidłowy dobór i zgodność
z wymaganiami zamówienia.

3. Wymagania dotyczące wykonania robót.
	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Wszystkie roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego. Do robót ulegających zakryciu zalicza się w szczególności przygotowanie i zagęszczenie podłoża, ułożenie geowłókniny, wykonanie podbudowy oraz wykonanie połączeń instalacji elektrycznej. Wykonawca nie może zakryć tych robót przed ich odbiorem przez przedstawiciela Zamawiającego.
	Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowane przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych. Roboty należy prowadzić w sposób zabezpieczający istniejące drzewa i ich systemy korzeniowe przed uszkodzeniem. W przypadku ujawnienia podczas korytowania korzeni o znacznych rozmiarach Wykonawca wstrzyma roboty w danym miejscu i uzgodni z Zamawiającym dalszy sposób postępowania. Niedopuszczalne jest samowolne przecinanie korzeni mogące wpłynąć na stateczność albo żywotność drzew.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych innych robót towarzyszących celem zrealizowania przedmiotu umowy.

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 
Uwaga! Zamawiający informuje, że na etapie postępowania o udzielenie zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany lub ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia:
1.  Planowany termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2026 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu rękojmi na okres 36 miesięcy  na wykonany przedmiot umowy. Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
3. Niezależnie od udzielonej rękojmi Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
36-miesięcznej gwarancji jakości wykonanych prac.

5. Warunki udziału w zamówieniu:
1. Zamawiający żąda, aby Oferent posiadał wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
2. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści
w okresie trwania umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Oferta cenowa musi zostać przedłożona na formularzu ofertowym.

6.Kryteria oceny ofert:
[bookmark: _Hlk243657640]Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zamówienia winno obejmować wszystkie koszty (w tym między innymi koszty wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki) i ryzyko związane z wykonaniem przedmiotowego zadania bez możliwości negocjacji ceny w trakcie realizacji (wynagrodzenie ryczałtowe). W złożonej ofercie należy podać cenę netto, VAT i cenę brutto.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie rozpatrywał kryterium: „Cena” w wadze 100%.
Uwaga!
Cenę oferty należy skalkulować po dokładnym zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. 

7. Wykaz wymaganych dokumentów:
- W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu Zamawiający żąda złożenia kompletu wymaganych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.
- Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę – osobę upoważnioną do podpisania oferty.



8. Inne dane:
1) Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji kosztów obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3) Stawki będące podstawą wyliczenia ceny oferty powinny być określone jednoznacznie. Nie dopuszcza się stawek warunkowych.
4) Każdy wykonawca, w tym grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, może złożyć tylko jedną ofertę.
5) Zamawiający w celu wyboru oferty dokona oceny ofert według kryteriów oceny ofert, następnie zbada, czy oferta oceniona najkorzystniej spełnia wymagania Zamawiającego. W przypadku odrzucenia oferty ocenianej jako najkorzystniejsza, Zamawiający powtórzy procedurę oceny dla kolejnej oferty w rankingu.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wymaganych dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty 
w wyznaczonym terminie.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, gdy jest niezgodna z treścią ogłoszenia, nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
9) Po wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu oraz terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10) Zamawiający prosi o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą załącznik nr 3.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia. 
12) Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym–załącznik nr 1. 



Załączniki:
1. Formularz ofertowy.  
2. Wzór umowy. 
3. Klauzula RODO. 
4. Szczegółowy zakres prac. 

