**Rozeznanie rynku na zakup urządzeń ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości osobom z niepełnosprawnościami dla sądów w ramach realizacji projektu pn. Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami**

W związku z planowanym wszczęciem postępowania **obejmującego dostawę na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę urządzeń** na potrzeby realizacji projektu pn. „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanych poniżej przedmiotów:

1. **Powiększalnik stacjonarny**

Fabrycznie nowe (nieużywane, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowe) powiększalniki stacjonarne ze zintegrowanym (wbudowanym) monitorem dla osób słabowidzących do budynków sądów w ilości ok. 40 szt. oraz dostarczenie nagrania z instruktażu dla pracowników sądów ze sposobu i zakresu funkcjonowania oraz wykorzystania powiększalników stacjonarnych

|  |  |
| --- | --- |
| **L.P.** | **Wymagane minimalne parametry techniczne, funkcje oraz cechy** |
|  | Co najmniej 20 calowy ekran z rozdzielczością HD (1080p) |
|  | Powiększenie co najmniej od 2.5x do 40x |
|  | Funkcja umożliwiająca regulacje jasności i ostrości wyświetlanego obrazu |
|  | Funkcja zapewniająca różne tryby kolorów ekranu, w tym tryby wysoko-kontrastowe |
|  | Funkcja odczytywania tekstu w języku polskim, w czasie rzeczywistym  z możliwością regulacji prędkości oraz głośności czytania |
|  | Wbudowany program OCR do rozpoznawania tekstu |
|  | Menu w języku polskim |
|  | Port (złącze) USB lub HDMI umożliwiające współpracę i podłączenie powiększalnika do komputera/laptopa lub innego urządzenia |
|  | Gwarancja na okres 24 miesięcy |
|  | Przystosowanie do zasilania z sieci energetycznej co najmniej 230V/50hz |
|  | Waga urządzenia nie przekraczająca 20 kilogramów |

1. **Krzesła ewakuacyjne elektryczne**

Fabrycznie nowe (nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowych, kompletne – tzn. ze wszystkimi podzespołami, częściami, materiałami niezbędnymi do ich montażu i użytkowania) (w celu zapewnienia możliwości sprawnej i bezpiecznej ewakuacji, w tym po schodach, m.in. osób   
z niepełnosprawnością ruchową w przypadku konieczności natychmiastowego opuszczenia budynku sądu) w ilościach ok. 80 szt. oraz dostarczenie nagrania instruktażu dla pracowników sądów ze sposobu i zakresu funkcjonowania oraz wykorzystania krzeseł ewakuacyjnych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametr** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
|  | **Typ** | Krzesło/Fotel (składany) |
|  | **Rodzaj** | Elektryczne (możliwość poruszania krzesła w sposób elektryczny, zasilany na akumulator przy minimalnym zaangażowaniu operatora) |
|  | **Konstrukcja** | Aluminiowa |
|  | **Sposób ewakuacji** | Możliwość ewakuacji (jazdy, poruszania się) w górę i w dół po schodach, po powierzchni poziomej oraz przez przeszkody |
|  | **Bezpieczeństwo** | Wyposażone w regulowane pasy bezpieczeństwa (zabezpieczające), w podłokietniki oraz w elementy odblaskowe |
|  | **Sposób obsługi** | Możliwość obsługi przez jednego operatora/jedną osobę |
|  | **Sposób przechowywania** | Pokrowiec lub powłoka ochronna/przeciwpyłowa  (lub inny rodzaj zabezpieczenia przez kurzem) |
|  | **Dodatkowy  sposób przechowywania** | Możliwość zawieszenia i przechowywania krzesła ewakuacyjnego na ścianie w pozycji złożonej (w tym haki/wsporniki do montażu na ścianie) |
|  | **Udźwig** | Co najmniej 130 kg |
|  | **Podstawowe wyposażenie** | Zagłówek/podgłówek (lub inna możliwość zabezpieczenia głowy), siedzisko, cztery koła umożliwiające jazdę krzesłem po płaskiej powierzchni, podnóżek |
|  | **Inne** | Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) |
|  | **Dodatkowa funkcjonalność** | Wyposażenie w pasy bezpieczeństwa (zabezpieczające) i podłokietniki |
|  | **Maksymalna waga urządzenia** | 40 kg |
|  | **Gwarancja** | Minimum 24 miesiące |
|  | **Serwisowanie i przegląd techniczny** | Serwisowanie i przegląd techniczny minimum raz w roku (wliczone w cenę) w okresie trwania gwarancji |
|  | **Normy (Dyrektywy)** | Deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego CE lub równoważna wydana na podstawie dyrektywy 93/42/EEC zmienionej dyrektywą 2007/47/EC  (Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ww. certyfikatów (CE) wraz ze sprzętem) |
|  | **Oznaczenie ścienne** | Tabliczka o minimalnych wymiarach 20x20cm  z piktogramem fluorescencyjnym *Krzesło Ewakuacyjne* AAE060, zgodna z normą PN-EN ISO 7010:2012  lub równoważną (Wykonawca zobowiązany jest  do dostarczenia ww. oznaczenia wraz ze sprzętem) |

1. **Biurko regulowane**

Fabrycznie nowe (nieużywane, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowe) biurka regulowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo do budynków sądów w ilości ok. 80 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **L.P.** | **Wymagane minimalne parametry techniczne, funkcje oraz cechy** |
|  | **Biurko** |
| **1.** | Zakres regulacji wysokości co najmniej w zakresie 62 - 125 cm |
| **2.** | Wyposażenie w co najmniej jeden napęd elektryczny do podnoszenia blatu |
| **3.** | Obciążenie minimalne 70 kg |
| **4.** | System antykolizyjny |
| **5.** | Wymiary minimalne (w cm): 90 cm x 70 cm x 62 cm (szerokość x głębokość x wysokość) |
| **6.** | Metalowy stelaż o stabilnej konstrukcji z nogą w kształcie litery "T" lub „L” |
| **7.** | Laminowany blat o grubości 1,8 cm |
| **8.** | Gwarancja na okres 24 miesięcy |
| **9.** | Prędkość podnoszenie stelaża minimum – 30mm/s |
| **10.** | Poziom hałasu - < 50dB |

1. **Fotel biurowy**

Fabrycznie nowe (nieużywane, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowe) fotele biurowe do budynków sądów w ilości ok. 80 szt..

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Fotel biurowy** |
| **1.** | Regulowany zagłówek |
| **2.** | Podstawa krzesła - pięcioramienny krzyżak |
| **3.** | Regulowana wysokość siedziska obejmująca minimum 8 cm  (w dowolnym przedziale od 40 cm do 70 cm wysokości siedziska) |
| **4.** | Regulowane podłokietniki |
| **5.** | Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360° |
| **6.** | Możliwość odchylenia oparcia |
| **7.** | Obciążenie minimum 120 kg |
| **8.** | Gwarancja na okres 24 miesięcy |
| **9.** | Wymiary oparcia i siedziska, powinny zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, tj.:   * wysokość siedziska w przedziale 40-70 cm (regulacja obejmująca minimum 8 cm); * szerokość oparcia w zakresie 43-52 cm; * głębokość siedziska w zakresie 43-57 cm; * szerokość siedziska w zakresie 48-57 cm; * wysokość podłokietników (od siedziska) w zakresie od 13 cm do 32 cm; |
| **10.** | Wymagane normy i certyfikaty   * produkt powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych * tapicerka siedziska i oparcia powinny posiadać atest odporności na ścieranie i pilling * fotel powinien spełniać wymogi normy PN-EN 1335-2:2009 lub równoważnej. |
| **11.** |  |

1. **Pętle indukcyjne**

Fabrycznie nowe (nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowe) kompletne przenośne pętle indukcyjne (służące do obsługi klienta indywidualnego – mobilne stanowisko w ilości ok. 80 szt. oraz dostarczenie nagrania instruktażu dla pracowników sądów ze sposobu i zakresu funkcjonowania oraz wykorzystania pętli indukcyjnych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametr** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
|  | **Typ** | Przenośna (nabiurkowa/stanowiskowa) pętla indukcyjna  (do punktów obsługi klienta typu: Biuro Obsługi Interesantów, Biuro podawcze, czytelnia akt, kasa) |
|  | **Obszar (zasięg) działania** | Pole odsłuchu o powierzchni co najmniej 1 m2 |
|  | **Obsługa** | Prosta obsługa jednym przyciskiem, niewymagająca instalacji. |
|  | **Gniazda** | Co najmniej jedno typu „Jack” do podłączenia mikrofonu zewnętrznego np. krawatowego |
|  | **Wskaźniki** | Co najmniej wskaźnik zasilania, wymaganego ładowania i stanu ładowania |
|  | **Automatyczny wyłącznik** | Wbudowany automatyczny wyłącznik (funkcja automatycznego wyłączania - możliwość wyłączenia po np. 10, 30 lub 60 minutach pracy) |
|  | **Maksymalna masa (waga)** | 2 kg |
|  | **Normy (dyrektywy)** | Zgodność z normą EN 60118-4 lub równoważną |
|  | **Gwarancja** | Minimum 24 miesiące |
|  | **Skład zestawu** | a) 1 sztuka przenośnej pętli indukcyjnej w twardym futerale lub obudowie do przechowywania i przenoszenia pętli;  b) wzmacniacz wraz z baterią i wbudowanym mikrofonem;  c) akumulator i ładowarka (zasilacza);  d) mikrofon zewnętrzny kompatybilny z urządzeniem (na tzw. gęsiej szyjce lub do montażu na ścianie bądź na szybie z przewodem o długości co najmniej 1 m);  e) naklejki (piktogramy) informujące o dostępności i sygnalizujące, iż w obiekcie jest zainstalowana oraz, że można skorzystać z pętli indukcyjnej - w ilości 3 sztuk, w tym dwie na szyby;  f) instrukcja obsługi w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski |

1. **Pętle konferencyjne**

Fabrycznie nowe (nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowe) przenośne pętle indukcyjne (konferencyjne) przeznaczone   
do przesyłania sygnału do wielu odbiorców używających aparatów słuchowych   
w budynkach sądów (zwane dalej: pętle indukcyjne konferencyjne) w ilości ok. 40 sztuk, oraz dostarczenie nagrania instruktażu dla pracowników sądów ze sposobu i zakresu funkcjonowania oraz wykorzystania zestawów pętli indukcyjnych konferencyjnych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametr** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
|  | **Typ** | Przenośna pętla indukcyjna w futerale lub walizce (przeznaczona do przesyłania sygnału do wielu słuchaczy jednocześnie) |
|  | **Obszar działania** | Powierzchnia pokrycia pętli (obszar odsłuchu) – do 140 m2 |
|  | **Gniazda** | Co najmniej jedno gniazdo/wejście – typu „Jack”;  Co najmniej dwa gniazdo/wejścia – typu XLR;  Co najmniej jedno gniazdo/wejście – typu RCA; |
|  | **Regulacja** | Regulatory sygnału wejściowego (dla każdego wejścia mic/line)  Regulator prądu pętli |
|  | **Wskaźniki** | Co najmniej wskaźnik zasilania |
|  | **Normy (dyrektywy)** | Zgodność z normą EN 60118-4 lub równoważną |
|  | **Zasilanie** | 230-240V AC |
|  | **Inne** | Układ ARW (Automatycznej Regulacji Wzmocnienia)  Zabezpieczenie przed spięciem  Bezpiecznik samoresetujący |
|  | **Gwarancja** | 24 miesięcy |
|  | **Skład zestawu** | * Wzmacniacz pętli indukcyjnej; * Przewód o długości co najmniej 35 metrów zwijanego na rolce (+ co najmniej 15 metrowy dodatkowy kabel-przedłużacz); * Urządzenie testowe – odbiornik sygnału pętli; * Stacja odbiorcza (odbiornik) mikrofonu (dwukanałowa – dedykowana do równoczesnej obsługi dwóch mikrofonów bezprzewodowych); * Dwa bezprzewodowe mikrofony doręczane (nadajniki) wraz z kompatybilną podwójną ładowarką; * Walizka/futerał do przenoszenia zestawu z miejscem na wszystkie w/w części składowe zestawu; * Instrukcja obsługi w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski. |
|  | **Parametry**  **odbiornika**  **sygnału pętli**  **indukcyjnej**  **wchodzącego w**  **skład w/w**  **zestawu:** | * Dioda sygnalizująca prawidłowe działanie systemu -   zmienne kolory w zależności od poziomu sygnału   * Dioda sygnalizująca włączenie urządzenia * Wbudowany głośnik * Wyjście słuchawkowe 3,5 mm * Regulacja głośności i barwy dźwięku * Smycz (pasek do noszenia na szyi) |

1. **Lupy elektroniczne**

Fabrycznie nowe (nieużywane, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowe) przenośne lupy elektroniczne dla osób słabowidzących   
do budynków sądów w ilości ok. 80 szt. oraz dostarczenie nagrania instruktażu dla pracowników sądów ze sposobu i zakresu funkcjonowania oraz wykorzystania lup elektronicznych.

|  |  |
| --- | --- |
| **L.P.** | **Wymagane minimalne parametry techniczne, funkcje oraz cechy** |
| **1.** | Co najmniej 5-calowy ekran |
| **2.** | Ekran i/lub kamera umożliwiające odczyt tekstu w rozdzielczości co najmniej HD (720p) |
| **3.** | Wbudowane podświetlenie (ekranu) LED |
| **4.** | Powiększenie w zakresie co najmniej od 2.5x do 10x |
| **5.** | Funkcja podglądania lub przesuwania, zatrzymywania (zamrażania) oraz powiększania oglądanych obrazów dokumentów, przedmiotów i zdjęć |
| **6.** | Urządzenie posiada tryb wysokokontrastowy lub tryb zmiany koloru |
| **7.** | Kompatybilność oraz możliwość podłączenia lupy do telewizora bądź monitora przez łącze HDMI lub do komputera (PC) lub laptopa przez łącze/port USB |
| **9.** | Waga lupy (urządzenie bez podstawki) nie większa niż 700 gramów |
| **10.** | Gwarancja na okres 24 miesięcy |

Termin dostawy sprzętu wymienionego w punktach 1- 7 powyżej we wskazanych łącznych ilościach: 28 dni od dnia podpisania umowy.

**Miejsca dostawy:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Grodzisk Mazowiecki | 1. Ostrowiec Świętokrzyski |
| 1. Warszawa | 1. Bochnia |
| 1. Wołomin | 1. Tarnów |
| 1. Lubartów | 1. Przemyśl |
| 1. Biała Podlaska | 1. Przeworsk |
| 1. Zwoleń | 1. Krosno |
| 1. Sokołów Podlaski | 1. Mielec |
| 1. Tomaszów Lubelski | 1. Będzin |
| 1. Sierpc | 1. Mikołów |
| 1. Kępno | 1. Pszczyna |
| 1. Pleszewo | 1. Łobez |
| 1. Łęczyca | 1. Stargard |
| 1. Sieradz | 1. Toruń |
| 1. Suwałki | 1. Wąbrzeźno |
| 1. Koło | 1. Gdańsk |
| 1. Turek | 1. Zgorzelec |
| 1. Myślenice | 1. Wrocław |
| 1. Chrzanów |  |

Podane w tabelach poniżej parametry i cechy przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawcy mogą zaproponować i wycenić sprzęt o wyższych/lepszych parametrach technicznych, lecz nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia.

Prosimy o przesyłanie wycen sporządzonych na odpowiednim dla każdego urządzenia **Formularzu cenowym** (znajdują się one się w załączeniu), na e-mail: [projekt.dostepnosc@ms.gov.pl](mailto:projekt.dostepnosc@ms.gov.pl) **do dnia 30 września 2022 r. do godziny 15.00.**

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi dotyczące treści przedmiotu zamówienia,   
w związku z czym w razie pojawiających się wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt na ww. adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie uprzejmie wskazujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy z dnia 11 września   
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).”