Załącznik nr 1 do zaproszenia 
Opis przedmiotu zamówienia dla czytnika dokumentów Regula 7024M.110.5A 
Oprogramowanie Full SDK z licencją wieczystą + szkło szafirowe – 2 sztuki 

Czytnik dokumentów musi spełniać poniższe funkcjonalności i być kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Wydział ds. Cudzoziemców w ZUW.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pełnostronicowego, stacjonarnego czytnika dokumentów wraz z oprogramowaniem w wersji Full SDK, przeznaczonego do automatycznego odczytu i weryfikacji dokumentów tożsamości.
Parametry minimalne określono na podstawie konfiguracji urządzenia Regula 7024M.110-5A oraz funkcjonalności licencji Regula Full SDK. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszym OPZ, w szczególności w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalności, interoperacyjności oraz kompatybilności z systemem Zamawiającego.
1. Wymagania ogólne
• Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i gotowe do pracy po podłączeniu do stanowiska komputerowego.
• Czytnik pełnostronicowy, bez ruchomych części wewnętrznych, przeznaczony do pracy stacjonarnej.
• Podłączenie do komputera PC przez interfejs USB.
• Automatyczne wykrywanie dokumentu w strefie skanowania i automatyczne rozpoczęcie odczytu po jego wykryciu.
• Obsługa co najmniej paszportów, dowodów osobistych, wiz, praw jazdy i innych dokumentów tożsamości w formatach ID-1, ID-2 i ID-3.
• W zestawie muszą znajdować się wszystkie przewody, sterowniki i komponenty programowe niezbędne do uruchomienia urządzenia i współpracy z systemem Zamawiającego.
2. Minimalne wymagania techniczne czytnika
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	1
	Rodzaj urządzenia
	Pełnostronicowy czytnik dokumentów do użytku stacjonarnego, bez ruchomych części wewnętrznych.

	2
	Obsługiwany obszar dokumentu
	Minimum 88 × 128 mm – pełna strona paszportu; obsługa dokumentów ID-1, ID-2, ID-3 oraz innych dokumentów mieszczących się w obszarze skanowania.

	3
	Czujnik obrazu
	CMOS, model kolorów RGB, głębia koloru 24 bity.

	4
	Rozdzielczość matrycy
	Minimum 5 Mpix.

	5
	Rozdzielczość optyczna
	470 ppi ± 5% lub parametr równoważny / wyższy.

	6
	Rozmiar klatki obrazu
	Minimum 2592 × 1944 piksele.

	7
	Źródła światła
	Światło białe, podczerwone 870 nm oraz ultrafioletowe 365 nm.

	8
	Rejestrowanie obrazów
	Rejestrowanie i przetwarzanie obrazu dokumentu w świetle białym, podczerwonym i ultrafioletowym.

	9
	Eliminacja odblasków
	Eliminacja połysku/odblasków laminatu i hologramów w świetle białym i podczerwonym.

	10
	Smart UV
	Kompensacja wpływu oświetlenia zewnętrznego podczas rejestrowania obrazu w UV oraz automatyczny dobór intensywności oświetlenia UV do rodzaju dokumentu.

	11
	Kadrowanie obrazu
	Automatyczne wyszukiwanie i kadrowanie obrazu dokumentu z obrazu ogólnego.

	12
	Odczyt MRZ
	Automatyczne rozpoznawanie i odczyt strefy MRZ.

	13
	Kody kreskowe
	Rozpoznawanie i odczyt kodów kreskowych 1D i 2D.

	14
	Czytnik RFID
	Wbudowany czytnik RFID obsługujący ISO 14443 typ A i B.

	15
	Prędkość RFID
	Obsługa prędkości wymiany danych co najmniej 106, 212, 424 i 848 Kbaud.

	16
	Odczyt RFID
	Odczyt chipa RFID niezależnie od jego położenia w dokumencie; obsługa mechanizmu antykolizyjnego i odczytu chipa zgodnie z MRZ.

	17
	Zasilanie
	Zasilanie z portu USB: 5 V; możliwość zasilania z zasilacza sieciowego AC 100–240 V / DC 5 V, jeśli jest wymagane przez oferowaną konfigurację.


	18
	Interfejsy i sygnalizacja
	Port USB do połączenia z komputerem; dodatkowy port USB do podłączenia urządzeń zewnętrznych; programowalny wielokolorowy wskaźnik LED (czerwony, żółty, zielony) i brzęczyk.

	19
	Wymiary urządzenia
	Nie większe niż 179 × 160 × 99 mm (dł. × szer. × wys.) lub równoważne gabarytowo, nieutrudniające instalacji na stanowisku Zamawiającego.

	20
	Masa
	Nie więcej niż 0,82 kg.

	21
	Warunki pracy
	Temperatura pracy: od -10°C do +50°C; wilgotność względna: 20–95% bez kondensacji.

	22
	Stopień ochrony
	Minimum IP51.

	23
	Zgodność
	Co najmniej: CE (RED, LVD, EMC), wymagania UE WEEE, REACH i RoHS. Dla konfiguracji odpowiadającej wersji „-5A”: FCC Part 15 Class B oraz UL.

	24
	Szyba / okno skanowania
	Szyba w strefie odczytu wykonana ze szkła szafirowego odpornego na zarysowania zamiast standardowej szyby.


3. Oprogramowanie – licencja Full SDK
Wraz z urządzeniem należy dostarczyć licencję o funkcjonalności Full SDK, obejmującą moduł podstawowy oraz funkcje odpowiadające modułom VizOCR i AAC. Oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej poniższe funkcje:
	Lp.
	Funkcja Full SDK
	Wymagane

	1
	Odczyt danych ze strefy MRZ i chipu RFID
	TAK

	2
	Krzyżowa weryfikacja danych ze strefy MRZ i danych z chipu RFID
	TAK

	3
	Odczyt danych ze strefy wizualnej
	TAK

	4
	OCR strefy wizualnej z rozpoznawaniem zestawów znaków i czcionek: łacińska środkowoeuropejska i wschodnioeuropejska (1250), cyrylica (1251), łacińska zachodnioeuropejska (1252), grecka (1253), turecka (1254), bałtycka (1257) oraz inne czcionki dowolnej wielkości
	TAK

	5
	Krzyżowa weryfikacja danych ze strefy wizualnej z danymi z MRZ i chipu RFID
	TAK

	6
	Odczyt kodów kreskowych 1D i 2D
	TAK

	7
	Sprawdzanie i weryfikacja formatu kodu kreskowego (barcode format)
	TAK

	8
	Automatyczne rozpoznawanie typu dokumentu: Kraj → Typ → Seria
	TAK

	9
	Pobieranie z bazy SDK wzorca rozpoznanego dokumentu, zawierającego co najmniej: położenie pól tekstowych i graficznych, obecność kodów kreskowych i zabezpieczeń, parametry weryfikacji autentyczności, obecność chipa RFID oraz obraz referencyjny; przetwarzanie przechwyconych obrazów zgodnie ze wzorcem, w tym automatyczny obrót obrazu o kąt określony we wzorcu
	TAK

	10
	Podstawowe kontrole wykonywane automatycznie: sprawdzanie luminescencji papieru zabezpieczonego UV (blankietu, strefy MRZ i strefy portretowej) oraz sprawdzanie kontrastu wydruku MRZ zgodnie z ICAO 9303 (IR B900 Ink)
	TAK

	11
	Porównanie ze wzorcami w świetle białym, podczerwonym i UV
	TAK

	12
	Sprawdzanie luminescencji ukrytych włókien UV
	TAK

	13
	Wykrywanie fałszywej luminescencji
	TAK

	14
	Sprawdzanie sposobu osadzania zdjęć (drukowane lub załączane)
	TAK

	15
	Sprawdzanie widoczności elementów blankietu, danych tekstowych oraz zdjęć (głównych i dodatkowych) w świetle IR
	TAK

	16
	Wykrywanie hologramów (OVD) oraz OVI
	TAK

	17
	Odczyt tekstu widocznego w świetle UV i porównanie go z danymi uzyskanymi z MRZ i VIZ (OCR Security Text)
	TAK

	18
	Wizualizacja IPI (Invisible Personal Information / Niewidzialne Dane Osobowe)
	TAK

	19
	Sprawdzanie zabezpieczeń retrorefleksyjnych
	TAK

	20
	Dostosowanie operacji weryfikacji do dokumentów w różnym stanie zużycia
	TAK


4. Wymagania dotyczące kompatybilności i integracji
• Urządzenie i Full SDK muszą działać łącznie i zapewniać jednoczesne skanowanie optyczne oraz odczyt chipów RFID.
• Sterowniki urządzenia muszą być certyfikowane przez Microsoft.
• Oprogramowanie powinno być kompatybilne z systemami Windows 7 (x86/x64), Windows 8, Windows 10 i Windows 11, zgodnie z deklarowaną kompatybilnością rozwiązania referencyjnego.
• Urządzenie musi umożliwiać aktualizację firmware przez interfejs USB, w tym automatyczną aktualizację po zainstalowaniu nowej wersji SDK, jeżeli funkcja ta jest dostępna w dostarczonym rozwiązaniu.
• Wykonawca zapewni pełną kompatybilność czytnika i dostarczonego oprogramowania z systemem wykorzystywanym przez WSC w ZUW oraz dostarczy wszystkie sterowniki, biblioteki i komponenty niezbędne do poprawnego działania rozwiązania.
5. Minimalny zakres dostawy
• Czytnik dokumentów spełniający wymagania niniejszego OPZ.
• Kabel USB do połączenia czytnika z komputerem PC.
• Licencja Full SDK wraz z wymaganymi modułami i sterownikami.
• Zasilacz sieciowy, jeśli jest wymagany do poprawnej pracy oferowanej konfiguracji.
• Dokumentacja użytkowa / instalacyjna niezbędna do uruchomienia urządzenia i oprogramowania.
6. Równoważność
Jeżeli w OPZ wskazano nazwę producenta, model, nazwę modułu lub rozwiązania programowego, wskazanie to służy określeniu wymaganej klasy, parametrów oraz poziomu funkcjonalności. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które łącznie spełniają wszystkie wymagania opisane w OPZ i zapewniają pełną współpracę z systemem wykorzystywanym przez WSC w ZUW. Ciężar wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.


	Funkcje/ wymagania minimalne 
	Parametry oferowane *

	

Model oferowany/wpisać typ/ model/ nr ……………………………… x 2


	

	Odczyt danych ze strefy MRZ i chipu RFID 
	

	Krzyżowa weryfikacja danych ze strefy MRZ i danych z chipu RFID 
	

	Odczyt danych ze strefy wizualnej 
	

	OCR strefy wizualnej z rozpoznawaniem różnego rodzaju zestawów znaków i czcionek, takich jak: 
· Łacińska środkowoeuropejska i wschodnioeuropejska (1250) - Cyrylica (1251) 
· Łacińska zachodnioeuropejska (1252) 
· Grecka (1253) 
· Turecka (1254) 
· Bałtycka (1257) 
· inne czcionki dowolnej wielkości 
	

	Krzyżowa weryfikacja danych ze strefy wizualnej z danymi z MRZ i chipu RFID 
	

	Odczyt kodów kreskowych 1D i 2D 
	

	Sprawdzanie i weryfikacja formatu kodu kreskowego (barcode format) 
	

	Automatyczne rozpoznawanie typu dokumentu: Kraj → Typ → Seria 
	

	Na podstawie rozpoznanego typu dokumentu z bazy danych SDK uzyskiwany jest szablon (wzorzec) dokumentu zawierający następujące informacje: 
· obecność oraz położenie pól tekstowych i graficznych 
· obecność kodów kreskowych i zabezpieczeń 
· weryfikacja autentyczności i jej parametry 
· obecność chipa RFID 
· obraz referencyjny z bazy danych Information Reference Systems «Passport», 
«Autodocs», «Frontline Documents System» 
Przetwarzanie przechwyconych zdjęć dokumentów zgodnie ze wzorcem, w tym obrót obrazu dokumentu o kąt podany we wzorcu 
	

	Sprawdzanie luminescencji (papier zabezpieczony UV): 
· blankietu 
· strefy MRZ 
· strefy portretowej 
Sprawdzanie kontrastu wydruku MRZ zgodnie z ICAO 9303 (IR B900 Ink) 
	

	Porównanie ze wzorcami w świetle białym, podczerwonym i UV 
	

	Sprawdzanie luminescencji ukrytych włókien UV 
	

	Wykrywanie fałszywej luminescencji 
	

	Sprawdzanie sposobu osadzania zdjęć (drukowane lub załączane) 
	

	Sprawdzanie widoczności elementów blankietu, danych tekstowych oraz zdjęć (głównych i dodatkowych) w świetle IR 
	

	Wykrywanie hologramów (OVD), OVI 
	

	Odczyt tekstu widocznego w świetle UV i porównanie go z danymi uzyskanymi z MRZ i VIZ (OCR Security Text) 
	

	Wizualizacja IPI (Niewidzialnych Danych Osobowych) 
	

	Sprawdzanie zabezpieczeń retrorefleksyjnych 
	

	Dostosowanie operacji weryfikacji do dokumentów w różnym stanie zużycia 
	


  

* uzupełnić parametry lub potwierdzić wymagania Zamawiającego



Podpis Oferenta 


…………………………………….
