|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagania lokalowe dla żłobków, przedszkoli i punktów przedszkolnych** | | | |
|  | **żłobek** | **przedszkole** | **punkt przedszkolny** |
| **Przepisy prawne** | - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lipca 2014 r., w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 72) | - Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900)  - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604),  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) | - Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900)  - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1520). |
| **Powierzchnia wymagana na każde dziecko** | -powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2;  w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym, że:  a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,  b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka  przekracza 5 godzin dziennie | Nie wykazano w wym. przepisach | -powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2;  w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko,  z tym że:  a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie  przekracza 5 godzin dziennie,  b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka  przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie |
| **Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci** | Co najmniej 2,5 m | Co najmniej 3 m | Co najmniej 2,5 m |
| **Oświetlenie sztuczne** | w pomieszczeniach lokalu jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą | w pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, | w pomieszczeniach lokalu jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą |
| **Nasłonecznienie pomieszczeń przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci** | pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 8.00–16.00 | | |
| **Pomieszczenia higieniczno-sanitarne** | - jest zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i 1 umywalka na nie więcej niż  15 dzieci,  - umiejscowienie miski ustępowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci, chyba że dzieci korzystają  z tych samych urządzeń sanitarnych co osoby wykonujące pracę w żłobku, przy czym zastosowano rozwiązania umożliwiające dzieciom bezpieczne korzystanie z tych urządzeń  - jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do mycia ciała dziecka,  - należy zapewnić kabiny ustępowe,  - jest zapewniona liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie przez nie z nocnika;  - nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci | - jest zapewniona co najmniej jedna umywalka na 20 dzieci, co najmniej jedna miska ustępowa na 20 dzieci,  - należy zapewnić kabiny ustępowe, | - jest zapewniona jedna miska ustępowa i jedna umywalka na nie więcej niż 15 dzieci,  - dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci,  - wydziela się kabiny ustępowe,  - jest zapewniony brodzik z natryskiem |
| **Otoczenie placówki i bezpieczeństwo w budynku** |  | - na terenie szkoły i placówki zapewnia się:  1) właściwe oświetlenie;  2) równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk;  3) instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej  - otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły lub placówki zakrywa się odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposób,  - schody wyposaża się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich,  - stopnie schodów nie mogą być śliskie |  |
| **Wyposażenie pomieszczeń** | - meble są dostosowane do wymagań ergonomii;  - wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;  - zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE | - szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty | - meble są dostosowane do wymagań ergonomii;  - wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;  - zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE |
| **Plac zabaw** | - w lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, zapewnia się, w miarę możliwości, bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnych.  - Niemowlętom zapewnia się, w miarę możliwości, leżakowanie na świeżym powietrzu, w szczególności na werandzie lub tarasie, | - przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z placu zabaw, | Nie uwzględnia |
| **Inne** | - w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony  ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym,  - w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody,  - w żłobku i klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia się właściwe  warunki do jego przechowywania i podawania, |  | - w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony  ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym,  - w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody, |
| **Wentylacja** | - jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu niewyposażonym w wentylację mechaniczną lub klimatyzację co najmniej 50% powierzchni okien,  - pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są wietrzone w ciągu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej  10 minut, o ile nie są wentylowane poprzez instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane. | - w pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwą wentylację,  - w budynkach oświaty  przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni. | - jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci co najmniej 50% powierzchni okien przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej. |

Przygotowała: Weronika Truty-Przeciszewska