**załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**SPECYFIKACJA FUNKCJONALNO-TECHNICZNA POJAZDU SAMOCHODOWEGO OSOBOWEGO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **PARAMETR** | **MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** | **PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ** |
| 1. | **Nadwozie** | 1. Pojazd homologowany wg kategorii D, 4 lub 5-drzwiowy; rodzaj nadwozia: sedan; ilość miejsc: 5 (w tym kierowcy); o nadwoziu zamkniętym, z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu o DMC do 3,5 t. 2. Klasa pojazdu średnia co najmniej D (wg umownej klasyfikacji samochodów w Europie, podział wielkości samochodu) | |
| 2. | **Rok produkcji, moc silnika** | 1. Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r., fabrycznie nowy. | |
| 1. Pojemność silnika od 1498 do 2487 cm3 | Opis:………………….. |
| 1. Moc silnika nie mniejsza niż 150 km | Opis:……………………. |
| 1. Napęd hybrydowy | Opis:……………………….. |
| 1. Norma emisji spalin – obowiązująca zgodnie z Dyrektywami UE na dzień dostawy pojazdu. | |
| 3. | **Układy** | * 1. Napędowy: * napęd na przednią/tylną lub obie osie, * manualna lub automatyczna skrzynia biegów, * minimum 6 biegów + wsteczny w przypadku skrzyni manualnej,   1. Kierowania: * układ kierowniczy ze wspomaganiem, * kierownica z lewej strony, * kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej). | |
| 4. | **Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy** | 1. System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu. 2. System stabilizacji toru jazdy. 3. System kontroli trakcji. 4. Poduszki powietrzne przednie i boczne co najmniej dla I-go rzędu siedzeń. 5. Pełnowymiarowe kurtyny powietrzne boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń. 6. Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących. 7. System monitorowania martwego pola w lusterkach. 8. Asystent utrzymania pasa ruchu. 9. Czujniki parkowania co najmniej z tyłu pojazdu z sygnalizatorem akustycznym.   UWAGA!  Zamawiający dopuszcza dodatkowo oprócz czujników parkowania kamerę cofania | |
| 5. | **Komfort i funkcjonalność** | 1. Fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości, fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany  w poziomie.  UWAGA! Zamawiający dopuszcza dodatkowo fotele regulowane elektrycznie   1. Fotele pierwszego rzędu z regulacją pochylenia oparć. 2. Asymetrycznie dzielone i składane oparcie tylnej kanapy. 3. Fotele przednie/tylna kanapa wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości. 4. Tapicerka siedzeń materiałowa**.**   Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości.   1. Fabryczny immobilizer. 2. Centralny zamek i autoalarm sterowany zdalnie. 3. Co najmniej dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu ze sterowaniem centralnym zamkiem. 4. Uruchamiania pojazdu przyciskiem (funkcja start-stop) | |
| 6. | **Wyposażenie** | * 1. Komputer pokładowy montowany fabrycznie przez producenta pojazdu.   2. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.   3. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych.   4. Światła do jazdy dziennej w technologii LED z wymaganą homologacją.   5. Światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta fabrycznie montowane.   UWAGA!  Zamawiający dopuszcza brak świateł przeciwmgielnych przednich pod warunkiem zastosowania w pojeździe reflektorów przednich wykonanych w pełni w technologii LED.   * 1. Klimatyzacja automatyczna montowana fabrycznie.   2. Zamontowany fabrycznie zintegrowany radioodtwarzacz wyposażony w głośniki z funkcjami: USB, zestawem głośnomówiącym Bluetooth i antenę samochodową.   3. Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu.   4. Minimum 2 gniazda 12V o prądzie obciążenia minimum 10A   UWAGA!  Zamawiający dopuszcza również samochód wyposażony w gniazda USB, z jednoczesną dostawą adaptera (przejściówki) - z gniazda USB na gniazdo 12V. Adapter powinien być kompatybilny ze wszystkimi standardowymi wtyczkami do zapalniczki samochodowej (ładowarki, lodówki turystyczne).   * 1. Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. Ramki bez oznaczeń.   2. Komplet fabrycznie nowych dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń, w przestrzeni bagażowej wykładzina gumowa lub z tworzywa sztucznego.   3. Apteczka typu samochodowego z wkładem. Zawartość apteczki musi posiadać znak CE.   4. Gaśnica proszkowa typu samochodowego, o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP oraz aktualną datę ważności, z uchwytem zamocowanym na stałe w części bagażowej pojazdu.   5. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację.   6. Kamizelki odblaskowe w rozmiarze XL, w ilości 5 sztuk, posiadające wymagany certyfikat i znak CE.   7. Inne nie wymienione wyposażenie, jeśli oferowany model samochodu będzie posiadał w wyposażeniu standardowym.   8. Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół).   9. Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdu, na felgach ze stopów lekkich z oferty producenta*.*   UWAGA!  Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe  i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej.   * 1. Dodatkowo - komplet 4 opon zimowych.   UWAGA!  Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe  i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej.  Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnią (identyczną jak w opisie w pkt 23 lub 24) lub koło dojazdowe z oferty handlowej producenta pojazdu.   * 1. Samochód w momencie dostawy musi mieć zamontowane opony właściwe dla danej pory roku, tj.: letnie  - w okresie od 15 kwietnia do 14 października, zimowe - w okresie od 15 października do 14 kwietnia. | |
| 7. | **Kolor nadwozia** | Nadwozie pokryte fabrycznym metalizowanym/niemetalizowanym lakierem samochodowym w kolorach: biały, srebrny, ciemno-zielony, brązowy, granatowym, czarny, ciemno-szary lub inny zbliżony w palecie barw z oferty producenta.  UWAGA!  Kolory: czerwony, różowy, żółty, pomarańczowy, złoty - wykluczony. | |
| 8. | **Wymagania  w zakresie gwarancji** | 1. Gwarancja minimum na samochód:  - min. 24 miesiące lub przebieg min. 100 tys. km [w zależności co pierwsze nastąpi] na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń - obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę [zgodnie z Formularzem ofertowym],  - min. 24 miesiące na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów.  - min. 60 miesięcy na perforację karoserii bez limitu kilometrów,  Okres gwarancji biegnie od daty końcowego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do odbioru pojazdu. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.  2. Autoryzowany serwis (ASO) oraz naprawy gwarancyjne samochodów na terenie całej Polski, w tym co najmniej jedna autoryzowana stacji obsługi zlokalizowana w Warszawie. Lista autoryzowanych stacji obsługi dla samochodu zostanie przekazana Zamawiającemu przy odbiorze pojazdu. | |

***podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy***

*(składa się w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)*