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Wymiana nawierzchni pod zadaszeniem rekreacyjnym oraz strefą ogniskową wraz         z montażem skrzynki elektrycznej na terenie OSW DROGOWIEC
w Pokrzywnej

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC
	Lp.
	Szczegółowy zakres prac
	Jedn.
	Ilość

	
	DZIAŁ I   Zadaszenie rekreacyjne

	1
	Mechaniczne korytowanie warstwy 15 cm. Wyrównanie i  mechaniczne zagęszczenie podłoża, ułożenie geowłókniny. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji  0-31,5 mm , o gr. 10 cm.      
	
m²
	
29

	2
	Ułożenie i zakotwienie geokraty  wysokości min. 5 cm z modułów 50x50 cm oraz wypełnienie kruszywem granitowym, frakcja 5-8 mm.
	m²
	29

	3
	Montaż skrzynki zasilającej
	szt.
	1

	4
	Wywóz i utylizacja urobku
	m³
	4,5

	
	DZIAŁ II   Strefa ogniskowa

	5
	Mechaniczne korytowanie warstwy 10 cm. Wyrównanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża, ułożenie geowłókniny. Wykonanie podbudowy zagęszczonej mechanicznie z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, o gr. 8 cm. Wykonanie nawierzchni z kruszywa granitowego o frakcji 5-8 mm, o gr. 2 cm.
	

m²
	

39

	6
	Wywóz i utylizacja urobku
	m³
	4
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