Załącznik nr 1 do ogłoszenia – opis przedmiotu zamówienia 
[bookmark: _Toc226197264][bookmark: _Toc226197265][bookmark: _GoBack]
Założenia systemu parkingowego 
Jeżeli z przyczyn obiektywnych wskazane przez Zamawiającego rozwiązania nie będą możliwe do zrealizowania, rolą Wykonawcy jest zaproponowanie optymalnej koncepcji pozwalającej na  korzystanie z systemu parkingowego zgodnie z założeniami Zamawiającego – bez utraty miejsc parkingowych.

Główne założenia systemu:
· system bezbiletowy;
· wjazd i wyjazd (autoryzacja) oparta na odczycie numeru rejestracyjnego;
· komunikacja systemu z kierowcą w zakresie poprawności odczytu za pomocą tablicy synoptycznej na wjeździe i  wyjeździe;
· komunikacja awaryjna z Administratorem parkingu za pomocą wideofonu i kart dostępu ROGER (przy wjeździe i wyjeździe).

System będzie umożliwiać swobodny wjazd pracowników, zdefiniowanych gości, dyrekcji, kurierów, najemców oraz innych osób wcześniej uprawnionych do wjazdu na parking jak również klientów w przypadku wolnych miejsc parkingowych (szlaban otwierany bezpośrednio przez pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego).
System musi umożliwiać zmianę powyższych parametrów dla Administratora parkingu na etapie użytkowania.
System parkingowy musi działać jako bezbiletowy oparty na odczycie tablicy rejestracyjnej pojazdu. Niedopuszczalny jest system działający hybrydowo lub mieszanie. 
Dodatkowe możliwości identyfikacji kierowcy na wjeździe/wyjeździe (w sytuacjach awaryjnych) będą odrębnym systemem Kontroli Dostępu (System Roger), który będzie musiał być zintegrowany z przedmiotowym systemem parkingowym i szlabanami.
Dostawca systemu parkingowego zobowiązany jest aby dostarczyć także wymagane oprogramowanie instalowane na serwerze lokalnym wraz z wieczystą licencją i wszystkimi wymaganymi do działania systemu urządzeniami peryferyjnymi.
Zakres prac dot. wykonania sytemu parkingowego
Wjazd
1. Demontaż obecnego szlabanu i usuniecie zbędnych elementów systemu parkingowego. (zdemontowane elementy należy zwrócić Zamawiającemu). 
2. Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego wraz z obudową/korpusem w nowym miejscu wg planu sytuacyjnego  –  2 szt.
3. Dostawa i montaż kamery LPR – 1 szt.
4. Dostawa i montaż tablicy synoptycznej  – 1 szt.
5. Dostawa i montaż rozdzielni parkingowej – 1 szt. (jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego działania systemu).
6. Dostawa i montaż wideofonu na słupku zamontowanym na terenie nieruchomości Zamawiającego – 1 szt. wraz z odmalowaniem słupka w kolorze ujednoliconym                        z pozostałymi elementami, kolor: antracyt (RAL 7016) lub zbliżony.  
7. Dostawa i wykonanie pętli indukcyjnych (montaż pętli poprzez nacięcie kostki brukowej) – 2 szt.,
8. Dostawa i montaż pylonów do tablic synoptycznych i kamer LPR – 1 szt.
9. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego polegającego za oznaczeniu graficznym (na kostce brukowej) toru ruchu pojazdu.
10. Wykonanie okablowania pomiędzy nowymi elementami systemu.
11. Dostawa i montaż czytnika kart ROGER – 2 szt. – montaż w sposób umożliwiający alternatywne otwarcie szlabanów zarówno przed, jak i za szlabanami.


Wyjazd
1. Demontaż obecnego szlabanu i usuniecie zbędnych elementów systemu parkingowego. (zdemontowane elementy należy zwrócić Zamawiającemu). 
2. Dostawa i montaż szlabanu wyjazdowego wraz z obudową/korpusem w nowym miejscu wg planu sytuacyjnego –  2 szt.
3. Dostawa i montaż kamery LPR – 1 szt.
4. Dostawa i montaż tablicy synoptycznej LED – 1 szt.
5. Dostawa i montaż rozdzielni parkingowej – 1 szt. (jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego działania systemu).
6. Dostawa i montaż wideofonu na słupku zamontowanym na terenie nieruchomości Zamawiającego – 1 szt. wraz z odmalowaniem słupka w kolorze ujednoliconym z pozostałymi elementami, kolor: antracyt (RAL 7016) lub zbliżony.  
7. Dostawa i wykonanie pętli indukcyjnych (montaż pętli poprzez nacięcie kostki brukowej) – 2 szt.
8. Dostawa i montaż pylonów do tablic synoptycznych i kamer LPR – 1 szt.
9. Wykonanie dodatkowej studni komunikacyjnej – 3 szt. (jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej zabudowy systemu).
12. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego polegającego za oznaczeniu graficznym (na kostce brukowej) toru ruchu pojazdu.
10. Wykonanie okablowania pomiędzy nowymi elementami systemu.
11. Dostawa czytnika kart ROGER – 2 szt. – montaż w sposób umożliwiający alternatywne otwarcie szlabanów zarówno przed, jak i za szlabanami.

[bookmark: _Toc226197266]Opis elementów systemu parkingowego 
Szlabany – 4 szt.
Podstawowe parametry szlabanu/bariery parkingowej:
1. Automatyczny szlaban drogowy zamontowany na fundamencie.
2. Długość ramienia szlabanu 3,0 m.
3. Ramię lekkie z gumą ochronną u dołu ramienia.
4. Naklejki odblaskowe i listwa LED umieszczona wzdłuż ramienia.
5. [bookmark: _Hlk225941328]Budowa szlabanu zgodna z wymogami Europejskiej normy EN 12453, EN 12445, EN 13241 oraz PN-EN 60529.
6. Możliwość blokowania w pozycjach krańcowych (całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej).
7. Funkcja autorewers – zetknięcie z przeszkodą (przypadkowy pieszy lub przejeżdżający pojazd) powoduje automatyczne otwarcie.
8. Intensywność pracy: min. 1000 cykli na dobę.
9. [bookmark: _Hlk225941504]Czas otwarcia szlabanu nie dłuższy niż 1,5 sekundy.
10. Szlaban powinien mieć możliwość awaryjnego opuszczania i podnoszenia bez użycia narzędzi np. przy zaniku prądu,
11. Ramię szlabanu powinno być wyłamywalne, (bez przerw w działaniu wynikających                     z uszkodzenia ramienia), 
12. Kolor obudowy i słupków – antracyt (RAL 7016) lub zbliżony.
13. Obudowa odporna na warunki atmosferyczne, odporna na korozję.
14. Klasa ochrony: min. IP54
15. Komunikacja z serwerem, raporty błędów.
16. Temperatura pracy min.: -20ºC do + 60ºC, tolerancja+/- 10%. 
17. Dostawa i montaż obudowy/barierki szlabanu – czterostopowa metalowa, w kolorze tożsamym z obudową szlabanu, sposób montażu – bez fundamentu poprzez kotwienie do podłoża.

[bookmark: _Toc226197268]1.4.  Pętle indukcyjne – 4 szt. (inicjujące i zabezpieczające) 
[bookmark: _Hlk226201989][bookmark: _Toc226197269]Pętla gwarantująca poprawne i bezpieczne działanie systemu parkingowego.

1.5. Kamery LPR
Zastosowane kamery wraz z oprogramowaniem muszą zapewnić min. 99% skuteczności poprawnego odczytu. Po stronie Wykonawcy jest zastosowanie odpowiednich urządzeń, właściwe ich zamontowanie i rozmieszczenie oraz wykalibrowanie wraz z pylonem (szafką). 
Podstawowe parametry kamer LPR:

1. Przetwornik 1/1.8” 6MP CMOS z progresywnym skanowaniem.
2. Tryb dzień/noc.
3. Rozdzielczość min. 2592 x 1944.
4. Automatyczne sterowanie przysłoną.
5. Wbudowany promiennik podczerwieni 850 nm.
6. Szybkość migawki min. 1/7-1/20000 sec.
7. Obiektyw 3.6 – 10 mm, automatyczny zoom.
8. Pyło-/wodoodporność min. IP 67, wandaloodporność min. IK 10.
9. Temperatura pracy: -40ºC do + 60ºC – tolerancja +/-10%.
10. Zasilanie PoE+ (IEEE 802.3at), DC 12V/AC 24V.
11. zgodność: CE.
12. Kamera zabezpieczona przed wandalizmem i uszkodzeniami obudową odporną na korozję i warunki atmosferyczne – umieszczone na pylonie.
   
[bookmark: _Toc226197270]1.6. Tablica synoptyczna/wyświetlacz informacyjny dla kierowców
Poniżej opisano wymagania minimalne dla tablicy wyświetlającej informacje dla kierowcy – lokalizacja w pobliży kamery LPR oraz szlabanu. 
1. [bookmark: _Hlk225942492]Obudowa wykonana z materiału odpornego na korozję, malowana proszkowo odporna na warunki atmosferyczne,
2. Jasność: ≥6500 cd/m2 – tolernacj +/-10%
3. Kolor: 16 bitów; 65 536 kolorów.
4. Częstotliwość odświeżania: ≥ 2000 Hz.
5. Kąt widzenia: H: 120 ° V: 120 °.
6. Warstwa anty-UV.
7. Wielkość dostoswana do wyświetlanej treści i ilości informacji. 
8. Temperatura pracy: -20ºC do + 60ºC – tolerancja +/- 10%.
9. Klasa ochrony min: IP65.
10. Montaż tablicy synoptycznej na pylonie wraz z kasetonem.
11. Wymiary tablicy min. 64 cm x 32 cm.


[bookmark: _Toc226197271]1.7. Wideofon
Wideofon z możliwością połączenia zarówno głosowego jak i wizyjnego.  
Podstawowe parametry wideofonu (wideomofonu):
1. Obudowa wykonana z materiału odpornego na korozję, malowana proszkowo odporna na warunki atmosferyczne.
2. Przetwornik 2 mpx CMOS.
3. Kompresja obrazu – H.265.
4. Kategoria UTP – kat. 5e.
5. Zasilanie PoE, 24V DC.
6. Pyło-/wodoodporność IP 67, wandaloodporność IK 10.
7. Temperatura pracy: -20ºC do + 60ºC.
8.  Przesyłanie obrazu na ekran monitora.
9. Rozdzielczość 1024 x 600.
10. SWITCH PoE - zarządzanie przez WWW / konsolę:
Porty LAN:	
· 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, 
· 4 x RJ45 10/100 Base-T (PoE, LAN)

[bookmark: _Toc226197274]1.8. System komputerowy - oprogramowanie
System komputerowy musi być w pełni kompatybilny ze wszystkim elementami wchodzącymi w skład systemu parkingowego. System musi zapewniać pełną obsługę elementów systemu ze stanowiska osoby zarządzającej systemem parkingowym. Dostawca systemu parkingowego musi dostarczyć także wymagane oprogramowanie instalowane na serwerze lokalnym wraz                    z wieczystą licencją i wszystkimi wymaganymi do działania systemu urządzeniami peryferyjnymi.
Poniżej przedstawiono minimalne wymagania dla systemu parkingowego, system musi:
· [bookmark: _Hlk225943114]działać w oparciu o serwer bazodanowy przechowujący bieżącą konfiguracje systemu parkingowego, a wszystkie zdarzenia i rekordy muszą być zapisywane  w odpowiednich tabelach relacyjnej bazie danych;
· umożliwiać płynne i stabilne działanie  całego systemu, zapewniać sprawne działanie urządzeń  i  integrację  wszystkich elementów,  a  także umożliwiać  sprawne administrowanie całym systemem;
· zdjęcia z kamer, dane numerów rejestracyjnych i inne zawierające dane osobowe lub umożliwiające rozpoznanie osób powinny byś archiwizowane z zachowaniem RODO - być dostępne jedynie dla osób upoważnionych w sytuacjach wymagających identyfikacji np. rozbój lub sytuacjach  innych wymagających rozpoznania przez uprawnione organy zewnętrzne w tym Policję, Prokuraturę itp. Dodatkowo, zdjęcia muszą być zanonimizowane, tzn. na zdjęciach muszą być zamazane twarze kierowców i osób postronnych;
· dane z kamer powinny być usuwane najpóźniej po 3 miesiącach. Dane mogą być zabezpieczona w przypadku zniszczenia, uszkodzenia innych pojazdów na parkingu, itd. System musi umożliwiać nadpisanie nagranych danych przy wybranym okresie czasowym. Dostęp do nagrań mogą posiadać jedynie upoważnione osoby;
· umożliwiać  zdalny  dostęp  do  urządzeń  i  aplikacji  z  wykorzystaniem  przeglądarki internetowej;
· automatycznie wykonywać kopie bezpieczeństwa  wszystkich  baz  danych i  konfiguracji wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu, nie rzadziej niż raz dziennie;
·  umożliwiać edycję parametrów systemu parkingowego poprzez interfejsy  i  aplikacje  nie wymagające żadnej wiedzy specjalistycznej/informatycznej;
· umożliwiać  nadzór  on-line  nad  poprawnością  działania  oraz  sterowanie  wszystkimi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu parkingowego w czasie rzeczywistym;
· nadzorować stan  techniczny urządzeń oraz wysyłać w czasie rzeczywistym  informacje                    o błędach,  awariach  i  braku  zasilania  poszczególnych  urządzeń  wchodzących w  skład systemu;
· umożliwiać raportowanie wszystkich wydarzeń działalności parkingu, statystyk dla wszystkich zdarzeń w czasie rzeczywistym. Raporty generowane muszą być automatycznie do formatów pdf, csv, xls, i wysyłane mailem na wskazane adresy mailowe, w tym w szczególności:
· raport za wskazany okres,
· szczegółowy raport zdarzeń otwarcia szlabanów poza systemem tablic rejestracyjnych;
· dawać  możliwość  awizacji  pojazdów,  dodawania  na  „białą  listę”  –  w  zakresie zdefiniowanym dla każdego użytkownika przez administratora systemu;
· umożliwiać rozbudowę o dodatkowe urządzenia/strefy parkingowe w innych lokalizacjach Administratora parkingu;
· posiadać funkcję anty-passback – zapobieganie wjazdu tego samego kierowcy więcej niż 1 raz;
· zapewnić komunikację głosową i wizję między urządzeniami (szlabany), a obsługą parkingu (ochroną budynku);
· prezentować  w  czasie  rzeczywistym  wszystkie  aktualnie  wykonywane  operacje  na parkingu,  w  tym  informacje  o przejazdach  lub błędach systemu. Komunikaty muszą zawierać datę i godzinę zdarzenia oraz nazwę urządzenia;
· posiadać możliwość zdalnego otwarcia szlabanów oraz ręcznego podniesienia i blokady szlabanów w przypadku awarii systemu;
· zmianę parametrów oraz inne czynności związane z administrowaniem systemem;
· umożliwiać logowanie się rożnym użytkownikom na indywidualne loginy i hasła;
· zapewniać możliwość generowania wszelkich statystyk parkingowych oraz raportów;
Serwer systemu parkingowego jest urządzeniem, które spina fizycznie wszystkie elementy systemu w całość. Serwer musi być podłączony pod komputer stanowiska kontrolnego z zainstalowanym programem do administrowania i zarządzania systemem parkingowym. Serwer musi być wyposażony w system operacyjny, oprogramowanie zarządzające i bazę danych. 
Serwer musi umożliwiać następujące funkcje:
· przechowanie informacji na temat pracy systemu oraz konfigurację poszczególnych urządzeń;
· wprowadzanie zmian konfiguracyjnych;
· podgląd wszystkich zdarzeń na terenie objętym systemem;
· komunikacja z zainstalowanymi urządzeniami;
· połączenia pomiędzy odpowiednimi aplikacjami;
· wykonanie kopii bezpieczeństwa wszystkich niezbędnych danych.

W powyższych podpunktach przedstawiono podstawowe elementy wchodzące w skład elementów systemu parkingowego. Natomiast wszystkie pozostałe elementy systemu parkingowego niezbędne do jego poprawnego funkcjonowania (np. detektory, moduły komunikacji, switche, routery, patchcord) będą dostarczone w ilościach przewidzianych przez producenta systemu.
Wykonawca sporządzi, wykona i zamontuje regulamin parkingu, którego treść i lokalizacja tablic zostanie uzgodniona z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji zadania, w tym w szczególności:
wytyczenia w terenie lokalizacji wszystkich elementów systemu parkingowego (szlabany, słupki, urządzenia towarzyszące), 
Po zakończeniu robót Wykonawca wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wszystkich elementów objętych zakresem zamówienia 
Inwentaryzacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w formie:
· operatu geodezyjnego, 
· mapy powykonawczej.
Po stronie Wykonawcy leży zdobycie wszelkich zgód pozwoleń (zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę) i dokonanie zgłoszeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności Wykonawca dokona uzgodnień i uzyska zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (System parkingowy zbudowany zostanie na parkingu stanowiącym element obiektu wpisanego do rejestru zabytków). 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania uruchomienia, konfiguracji oraz pełnych testów funkcjonalnych systemu parkingowego przed jego odbiorem końcowym, w tym testów wszystkich scenariuszy użytkowych (wjazd, wyjazd, sytuacje awaryjne),
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcami innych branż, 
w szczególności w zakresie koordynacji prac z systemem kontroli dostępu oraz infrastrukturą teletechniczną,
Wykonawca zapewni szkolenie dla wskazanych pracowników Zamawiającego 
w zakresie obsługi, administracji oraz podstawowej diagnostyki systemu,
Wykonawca przekaże kompletną dokumentację powykonawczą, w tym:
· schematy instalacji;
· konfigurację systemu;
· instrukcje obsługi i serwisowe;
· wykaz urządzeń;
· licencje;
· kopie ustawień i dostępów administracyjnych.

Wykonawca zapewni wsparcie techniczne oraz serwis gwarancyjny przez okres wskazany                      w umowie, w tym czas reakcji na usunięcie awarii teletechnicznych (usuwanych zdalnie)                w czasie nie dłuższym niż 4 godziny, a w przypadku konieczności napraw w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili zgłoszenia na wskazany w umowie adres e-mail Wykonawcy.

Wszystkie urządzenia i elementy systemu muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta.
Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi rozruch próbny systemu trwający minimum 5 dni, potwierdzający jego stabilne działanie.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie odbiorów, Wykonawca  zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.





