Szkółka\_Gostków K-Ofertowy

**KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) wzór**

**Budowa wjazdu i przebudowa placu manewrowego** na szkółce leśnej w leśnictwie Gostków

Nadleśnictwo Poddębice oddziały leśne nr: 49 i 50

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Poddębice Charakterystyka robót :

* usunięcie warstwy gruntu nieprzydatnej do robót;
* wykonanie nasypu i podbudowy z kruszywa;
* wykonanie elementów odwodnienia nawierzchni;
* budowa nawierzchni z płyt betonowych pełnych w układzie pasowym; - budowa nawierzchni z niefazowanej, betonowej kostki brukowej.

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | STWiORB,  Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena  jednostk. w zł. | Wartość w zł.  =**5x6** |
| Nazwa | ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | DL-01 Roboty przygotowawcze |  | |  |  |
| 1 | DL-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy robotach liniowych z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą | km | **0,135** |  |  |
| 2 | DL-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą | ha | **0,0393** |  |  |
| 3 | DL-01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych o wym. 15\*30 cm na podsypce cementowopiaskowej | m | **92,00** |  |  |
|  | | DL-02 Roboty ziemne |  | |  |  |
| 4 | DL-01.02.02  DL-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl do 1 km. Usunięcie wierzchniej warstwy nieprzydatnej do robót. | m3 | **432,04** |  |  |
| 5 | DL-01.02.02  DL-02.01.01 | Dopłata za każdy rozpoczęty kilometr odłegłości transportu. Przyjęto wywóz do 5 km | m3 | **432,04** |  |  |
| 6 | DL-02.03.01 | Wykonanie nasypu z gruntu kat. I-II z pozyskaniem i transportem. | m3 | **141,66** |  |  |
| 7 | DL-02.01.01 | Wykopy poprzeczne (bez transportu) pod przykanalik D 200 mm w gruncie kat. I-II | m3 | **13,50** |  |  |
| 8 | DL-02.03.01 | Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, w gruncie kat. I-III z zagęszczeniem ręcznym, głebokość do 1,5 m | m3 | **13,25** |  |  |
|  | | DL-03 Odwodnienie |  | |  |  |
| 9 | DL-03.02.01 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu, o szerokości w świetle 200 mm, klasa obciążenia C250 | m | **26,00** |  |  |
| 10 | DL-03.02.01 | Montaż skrzynki odpływowej z polimerobetonu, o szerokości wewnętrznej 200 mm, klasa obciążenia C250 | szt | **1,00** |  |  |
| 11 | DL-03.02.01 | Montaż przykanalika z PVC-U, PP lub PE o średnicy wewn. 200 mm na podsypce piaskowej, w gotowym wykopie | m | **8,00** |  |  |

Szkółka\_Gostków K-Ofertowy Strona 1 z 2 Szkółka\_Gostków K-Ofertowy Szkółka\_Gostków K-Ofertowy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | STWiORB,  Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena  jednostk. w zł. | Wartość w zł.  =**5x6** |
| Nazwa | ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | DL-03.02.01 | Montaż wylotu betonowego wg KPED 02.16 z zamknięciem klapą zwrotną | szt | **1,00** |  |  |
|  | | DL-04 Podbudowa |  | | |  |
| 13 | DL-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy nawierzchni w gruntach kat. II-IV. | m2 | **1 109,57** |  |  |
| 14 | DL-02.03.01  DL-04.02.02 | Podbudowa z kruszywa pod kostkę, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | **739,07** |  |  |
| 15 | DL-02.03.01  DL-04.02.02 | Podbudowa z kruszywa pod płyty, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | **579,88** |  |  |
|  | | DL-05 Nawierzchnia |  | | |  |
| 16 | DL-08.01.01 | Krawężniki betonowe 15\*30 cm 'wystające', na podsypce cementowo-piaskowej, z wykonaniem ław z betonu C12/15 | m | **134,00** |  |  |
| 17 | DL-08.01.01 | Krawężniki betonowe 15\*30 cm obniżone 'wtopione', na podsypce cementowopiaskowej, z wykonaniem ław z betonu C12/15 | m | **44,00** |  |  |
| 18 | DL-05.03.24 | Nawierzchnia z płyt żelbetowych pełnych, grubości 15 cm, o powierzchni do 3 m2 płyty nowe | m2 | **189,00** |  |  |
| 19 | DL-05.03.23 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej niefazowanej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | **726,87** |  |  |
|  | |  | Razem netto: | | |  |

VAT : Razem brutto :

Szkółka\_Gostków K-Ofertowy Strona 2 z 2 Szkółka\_Gostków K-Ofertowy