GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU REJON W OLEŚNICY

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa sorbentu mineralnego w ilości 8 t (8 000 kg) dla GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejonu w Oleśnicy”**

Oleśnica, X.2025r.

1. **Wstęp**

Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące dostawy sorbentu mineralnego wraz transportem i rozładunkiem na terenie Rejonu w Oleśnicy. Czas trwania zamówienia:do 28 listopada 2025 roku. Ilekroć w niniejszej opisie mowa jest o sorbencie, należy przez to rozumieć sorbent mineralny. Wymagania te stanowią podstawę do przygotowania oferty oraz zorganizowania, wykonania i odbioru dostaw.

1. **Wymagania dotyczące dostawy**

Przedmiotem dostawy jest sorbent mineralny w opakowaniach – worki - po **20/25 kg**.

Wymagania:

* Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sorbentu mineralnego własnym transportem oraz do rozładunku sorbentu w miejscu wskazanym przy zleceniu dostawy przez Zamawiającego, tj. **GDDKiA O/Wrocław** na terenie wskazanych Obwodów Drogowych Rejonu w Oleśnicy zgodnie z wystawionym zleceniem.
* Wykonawca zabezpieczy opakowania sorbentu mineralnego objęte zamówieniem przed uszkodzeniem podczas dostawy (transport + rozładunek).
* Maksymalny okres realizacji dostawy przez Wykonawcę wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia zlecenia (zapotrzebowania).
* **Dostawy należy realizować** w godzinach pracy Zamawiającego od 700 do 1400 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, **po uprzednim telefonicznym powiadomieniu Rejonu oraz danego Obwodu Drogowego (min. 2 dni wcześniej) przez Wykonawcę o planowanym terminie dostawy.**
* Dostawa będzie realizowana na zlecenie przez Zamawiającego przesłane drogą elektroniczną
* Odbiór zostanie dokonany i potwierdzony po uprzednim sprawdzeniu ilości dostarczonego sorbentu, zgodności z wymaganiami opisanymi w niniejszym OPZ, na podstawie dowodu WZ.
* Zamówienie sorbentu będzie jednorazowe z dostawą na 3 Obwody Drogowe.
* Ilości sorbentu wymienione w OPZ (pkt.6) podane zostały w podziale na Obwody Drogowe, dopuszcza się przekroczenie wskazanych ilości dostaw (zamówienie większych ilości) w poszczególnych Obwodach Drogowych z zastrzeżeniem, że sumaryczna ilość dla Rejonu nie ulegnie zmianie.
* Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostaw do poszczególnych Obwodów Drogowych z zastrzeżeniem, że łączna ilość dostaw do Rejonu nie może zostać przekroczona.

1. **Przeznaczenie i zakres stosowania**

Sorbent mineralny ma mieć zastosowanie do likwidacji plam/wycieków substancji

niebezpiecznych, w tym ropopochodnych na drogach krajowych administrowanych przez

GDDKiA Oddziału we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy

1. **Materiały**
   1. Zamawiający wymaga aby materiały zastosowane do sorbentu zapewniały następujące właściwości sorbentu będącego przedmiotem zamówienia :

**1.** mabyć niepalny,

**2.** ma mieć właściwości antypoślizgowe,

**3.** nie oddaje wchłoniętej cieczy,

**4.** musi bezpiecznie pochłaniać wszystkie ciecze niezależnie od stwarzanego przez nie

zagrożenia,

**5.** nie może wchodzić w reakcje z pochłoniętą cieczą,

**6.** po nasączeniu zachować swoje właściwości fizyczne,

**7.** ma być w każdej chwili gotowy do użytku,

**8.** po sorpcji ma być nadal sypki,

**9.** ma przywracać pierwotną szorstkość nawierzchni,

**10.** ma mieć minimalna chłonność 100% dla substancji ropopochodnych,

**11.** ma mieć granulację: od 0,3/0,5 mm do 1/2 mm

(sorbent ma zawierać zarówno ziarna o granulacji wskazanej jako wielkości minimalne

i maksymalne dla danego przedziału oraz ziarna o wielkości pośredniej (mieszczące się

w danym przedziale),

**12.** opakowanie**:** worki 20/25 kg

**13.** gwarancja: minimum 60 miesięcy

**powyższe ma wynikać z dokumentów dołączonych do oferty** (m.in. np. procentowy udział ziaren poszczególnej wielkości; oświadczenie o chłonności, itp…)

Każda dostawa sorbentu mineralnego musi posiadać Atest Higieniczny PZH oraz kartę charakterystyki. Dostawca jest zobowiązany do dostarczania aktualnej w/w dokumentacji przy realizacji dostawy.

* 1. **Dostawa sorbentu powinna zawierać co najmniej następujące dane:**
* nazwę wyrobu;
* nazwę i adres producenta;
* masę netto;
* ilość worków z oznaczeniem granulacji;
* warunki magazynowania;
* datę produkcji i okres przydatności do stosowania (nie mniej niż 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego) oraz warunki magazynowania;
* zalecenia BHP i zalecenia zgodne z atestem higienicznym PZH;
* kartę charakterystyki

**5. Transport**

Transport sorbentu mineralnego może odbywać się dowolnym samochodem dostawczym pozwalającym na ręczny rozładunek dostarczanej partii sorbentu mineralnego, bez konieczności stosowania sprzętu do rozładunku (np. wózka widłowego). Dostarczona partia towaru zostanie rozładowana przez Dostawcę na terenie Obwodu Drogowego w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Sorbent powinien być zapakowany w szczelne opakowania zawierające 20/25 kg sorbentu zapewniające zachowanie parametrów fizyko-chemicznych. Podczas załadunku, transportu i rozładunku należy postępować w taki sposób aby opakowanie produktu nie uległo uszkodzeniu.

1. **Miejsce dostaw oraz ilość sorbentu mineralnego**

Zamówienie należy dostarczyć zgodnie ze zleceniem do poszczególnych Obwodów Drogowych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Miejsce dostawy** | **Ilość w OD** | **Ilość sumaryczna w Rejonie** |
|  |  | **[Mg]** | **[Mg]** |
|  | **Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno REJON OLEŚNICA w tym:** |  | **8,0** |
| 1 | Obwód Drogowy w Miliczu, ul. Szosowa 2, 56-300 Milicz,  tel.: 71-384-15-59 | **2,0** | x |
| 2 | Obwód Drogowy Gęsia Górka  Sokołowice 110 F, 56-400 Oleśnica tel.: 530-176-810 | **3,0** | x |
| 3 | Obwód Drogowy w Polwicy, Polwica 9a, 55-216 Domaniów tel.:71-313-12-86 | **3,0** | x |

1. **Obmiar dostaw i kontrola jakości**

Obmiar polegać będzie na przeliczeniu ilości worków o określonym ciężarze. Jednostka obmiarową jest 1 Mg. (1 000 kg). Nadzór workowanych dostaw z ramienia Zamawiającego sprawować będą Kierownicy Służby Liniowej na poszczególnych Obwodach Drogowych. Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie jakości materiałów z wymaganiami niniejszego OPZ. Do każdej dostawy należy dostarczyć w załączeniu aprobaty techniczne potwierdzające zgodność dostawy z wymaganiami OPZ (**kopie winny być poświadczone przez dostawcę „za zgodność z oryginałem”**) oraz oświadczeniem dostawcy, że dotyczą one dostarczanej partii masy.

1. **Odbiór dostaw**

Dostawy uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja kontraktową, OPZ i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie obmiary i aprobaty techniczne dały wyniki pozytywne. Podczas odbioru sorbentu mineralnego należy sprawdzić na każdym opakowaniu sposób znakowania wyrobu (pkt. 4.2.) oraz ilość zgodnie z bieżącym zamówieniem na poszczególny Obwód Drogowy.

1. **Wynagrodzenie i podstawa płatności**

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot zamówienia do właściwych Obwodów Drogowych na własny koszt. Rozliczenie za odebrany sorbent następować będzie fakturą, złożoną do Rejonu w Oleśnicy, wystawioną przez Dostawcę za zlecenie otrzymane z Rejonu. Podstawę wystawionej faktury stanowić będą protokoły odbioru (zał. nr 1) podpisane przez obie strony oraz dokumenty WZ potwierdzające realizację zamówienia i wskazujące ilości dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno.