
[image: ]
Strona | 2


[image: Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, czarne

Opis wygenerowany automatycznie][image: ]NIP: 6321880539, REGON: 240033634
Kapitał zakładowy (wpłacony): 400.286.830,00 zł Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000228587
BDO: 000011215

Jaworzno, 11.05.2026 r. 
Sygnatura P/PT/TP/………/2026


Piotr Litwa
Prezes
 Wyższy Urząd Górniczy 
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice


Dotyczy:	monitorowania i raportowania czynnych kopalń węgla w oparciu o Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/942. 

Raport dotyczący czynnych kopalń węgla, o których mowa w art. 20 
Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2024/1787
za okres 2025 roku
Część 1
Raport dotyczący czynnych podziemnych kopalń węgla:
1) nazwa i adres operatora kopalni;
Południowy Koncern Węglowy S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
2) adres kopalni węgla;
[bookmark: _Hlk202863288]Zakład Górniczy Sobieski:		43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2,
Zakład Górniczy Janina:		32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23,
Zakład Górniczy Brzeszcze:	32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1
3) liczbę ton każdego rodzaju węgla produkowanego przez kopalnie;
węgiel kamienny brutto (urobek wydobyty na powierzchnię) - 6 294 847 ton, w tym:
- węgiel energetyczny					 - 6 279 269 ton,
- węgiel koksowy					      - 15 578 ton.


4) w odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię:
[bookmark: _Hlk203021506]4.1) Zakład Górniczy Sobieski:		kopalnia niemetanowa – brak emisji,
4.2) Zakład Górniczy Janina:			kopalnia niemetanowa – brak emisji,
4.3) Zakład Górniczy Brzeszcze:		kopalnia metanowa – emisja i tak:
4.3.1)
a) [bookmark: _Hlk203021586]nazwę (w stosownych przypadkach);
Andrzej II 
b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania;
· [bookmark: _Hlk203023376]NIE DOTYCZY.
c) współrzędne geograficzne;
49°59'11.3"N 19°09'18.2"E
d) funkcję (wdechowy, wydechowy);
e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania 
i kwantyfikacji emisji metanu oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania – nie prowadzono pomiarów, brak metody i odpowiednich urządzeń;
f) czas – w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego – nie prowadzono pomiarów, brak metody i odpowiednich urządzeń;
g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:
· położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu;
· pomiaru natężeń przepływu; 
· pomiaru stężeń metanu;
[bookmark: _Hlk203727153]Nie prowadzono pomiarów, brak metody i odpowiednich urządzeń;
h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do pomiaru ciągłego (w tonach) – nie prowadzono pomiarów, brak metody i odpowiednich urządzeń;
i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek 
(w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:
· daty pobrania próbki;
· techniki pobrania próbek;
· odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność) dokonanych odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego;
[bookmark: _Hlk220998873][bookmark: _Hlk203474410]Emisję metanu zarejestrowano w wyniku dwóch przedstawionych poniżej metod pomiarów:
· średnie cotygodniowe wyniki analiz chemicznych składu powietrza 
i pomiarów wentylacyjnych na podstawie pomiaru wydatku powietrza wykonywanego przez służby wentylacyjne za pomocą anemometrów przenośnych oraz wyników analizy chemicznej składu powietrza 
w kanałach szybów wentylacyjnych, 

· średnie miesięczne wskazania czujników metanometrii automatycznej zabudowanych na poszczególnych poziomach wentylacyjnych danego szybu wentylacyjnego oraz pomiarów wydatku powietrza (udokumentowanych 
w Głównej Książce Przewietrzania) wykonywanych przez służby wentylacyjne za pomocą anemometrów przenośnych na stacjach pomiarowych zlokalizowanych na poszczególnych poziomach wentylacyjnych danego szybu, 
(w tonach/godzinę).
[bookmark: _Hlk203641853]Emisja metanu szybem Andrzej II w 2025 roku - średnio 1,88 ton/godzinę.
[bookmark: _Hlk203711971]
Dane dotyczące wykonywanych pomiarów:

	Data pobrania próbki
	Temperatura Ts [oC]
	Ciśnienie 
atmosferyczne [hPa]
	Wilgotność [%]

	03.01.2025 r.
	13,0
	982
	96

	09.01.2025 r.
	13,8
	969
	96

	16.01.2025 r.
	13,2
	1007
	96

	22.01.2025 r.
	12,8
	982
	96

	30.01.2025 r.
	12,0
	988
	96

	06.02.2025 r.
	12,2
	1007
	96

	12.02.2025 r.
	11,8
	990
	95

	19.02.2025 r.
	11,2
	1002
	98

	27.02.2025 r.
	13,4
	988
	98

	06.03.2025 r.
	14,4
	993
	98

	12.03.2025 r.
	13,8
	966
	98

	19.03.2025 r.
	14,0
	999
	98

	26.03.2025 r.
	14,2
	988
	98

	02.04.2025 r.
	14,4
	992
	98

	09.04.2025 r.
	11,2
	985
	98

	16.04.2025 r.
	16,4
	984
	98

	24.04.2025 r.
	13,8
	982
	98

	30.04.2025 r.
	14,0
	991
	98

	07.05.2025 r.
	14,6
	987
	92

	15.05.2025 r.
	14,2
	983
	92

	22.05.2025 r.
	14,4
	982
	92

	28.05.2025 r.
	14,6
	981
	92

	05.06.2025 r.
	16,6
	984
	96

	12.06.2025 r.
	17,4
	994
	98

	18.06.2025 r.
	18,0
	990
	98

	24.06.2025 r.
	18,2
	983
	98

	02.07.2025 r.
	18,4
	988
	98

	10.07.2025 r.
	17,2
	985
	98

	16.07.2025 r.
	17,4
	981
	98

	23.07.2025 r.
	17,2
	983
	98

	30.07.2025 r.
	17,4
	986
	98

	06.08.2025 r.
	17,2
	995
	98

	12.08.2025 r.
	19,4
	991
	96

	20.08.2025 r.
	19,0
	980
	98

	27.08.2025 r.
	18,6
	984
	98

	03.09.2025 r.
	18,4
	986
	98

	10.09.2025 r.
	18,0
	980
	98

	18.09.2025 r.
	16,6
	994
	98

	24.09.2025 r.
	15,4
	993
	98

	02.10.2025 r.
	14,4
	997
	98

	09.10.2025 r.
	14,6
	994
	98

	15.10.2025 r.
	14,6
	994
	98

	22.10.2025 r.
	14,8
	975
	98

	29.10.2025 r.
	14,6
	978
	98

	05.11.2025 r.
	14,2
	992
	98

	13.11.2025 r.
	11,4
	987
	98

	19.11.2025 r.
	11,2
	977
	98

	27.11.2025 r.
	11,2
	987
	98

	03.12.2025 r.
	11,8
	986
	98

	10.12.2025 r.
	12,0
	992
	98

	17.12.2025 r.
	13,8
	993
	98

	23.12.2025 r.
	13,2
	994
	98

	30.12.2025 r.
	13,0
	986
	98


· techniki pobierania próbek;
Próby powietrza pobierane były z kanału wentylacyjnego szybu Andrzej II, gdzie założone są stacje pomiarowe. Wykwalifikowani metaniarze-pomiarowcy 
z działu Wentylacji pobierają próbę gazową z całego przekroju poprzecznego wyrobiska, za pomocą wężyków, wysięgników ręcznych oraz pompek zasysających powietrze do pipet lub worków. Pobranie próby poprzedzone jest co najmniej dwukrotnym „przepłukaniem” worka (pipety) pobieranym powietrzem. Następnie notatka opisująca: numer próby gazowej, dokładną datę i godzinę pobrania oraz miejsce pobrania próby, dostarczana jest wraz z próbą do laboratorium gazowego w celu przeprowadzenia jej analizy chemicznej.

[bookmark: _Hlk203648855]Wyniki analiz, pomiarów i obliczeń dotyczących emisji metanu:

	ZG Brzeszcze - szyb Andrzej II

	Miesiąc / rok
	Emisja obliczona 
na podstawie pomiarów 
oraz wyników analiz laboratoryjnych 
prób powietrza pobranych
 w kanale wentylacyjnym
	Emisja obliczona 
na podstawie pomiarów 
wydatku powietrza oraz wskazań czujników metanometrii automatycznej 
na podszybiach szybu wentylacyjnego
	Średnia obliczona 
na podstawie dwóch
metod pomiarów
	Ilość wyemitowanego metanu -
wynik obliczeń
	Ilość wyemitowanego metanu -
wynik obliczeń
	Ilość wyemitowanego metanu -
wynik obliczeń

	
	m3CH4/min
	m3CH4/min
	m3CH4/min
	m3CH4/miesiąc
	ton CH4/godzinę
	ton CH4/miesiąc

	sty.25
	31,7098
	49,278
	40,494
	1 807 648
	1,74
	1 296,1

	lut.25
	42,04325
	35,012
	38,528
	1 553 434
	1,66
	1 113,8

	mar.25
	46,39275
	34,54
	40,466
	1 806 419
	1,74
	1 295,2

	kwi.25
	36,2388
	46,618
	41,428
	1 789 707
	1,78
	1 283,2

	maj.25
	36,953
	47,8121
	42,383
	1 891 958
	1,82
	1 356,5

	cze.25
	44,514
	46,712
	45,613
	1 970 482
	1,96
	1 412,8

	lip.25
	43,422
	53,234
	48,328
	2 157 362
	2,08
	1 546,8

	sie.25
	39,164
	46,314
	42,739
	1 907 869
	1,84
	1 367,9

	wrz.25
	32,5565
	45,52
	39,038
	1 686 452
	1,68
	1 209,2

	paź.25
	53,4582
	54,964
	54,211
	2 419 984
	2,33
	1 735,1

	lis.25
	47,082
	45,092
	46,087
	1 990 958
	1,98
	1 427,5

	gru.25
	44,637
	46,622
	45,630
	2 036 901
	1,96
	1 460,5

	średnia:
	41,514
	45,977
	43,745
	
	1,88
	1 375,4

	suma:
	
	23 019 173
	
	16 504,7



Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń emisji metanu, wykonywanych metodą określoną powyżej, po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego obliczano tonaż metanu wpuszczanego do atmosfery (przyjęty ciężar właściwy metanu: 0,717 kg/m3).
j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi – nazwę tej drugiej kopalni;	
· NIE DOTYCZY.
4.3.2)
a) nazwę (w stosownych przypadkach);
Andrzej IX 
b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania;
· NIE DOTYCZY.
c) współrzędne geograficzne;
50°00'33.8"N 19°09'28.2"E
d) funkcję (wdechowy, wydechowy);
e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania – nie prowadzono pomiarów, brak metody i odpowiednich urządzeń;
f) czas – w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego – nie prowadzono pomiarów, brak metody i odpowiednich urządzeń;
g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:
· położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu;
· pomiaru natężeń przepływu;
· pomiaru stężeń metanu;
Nie prowadzono pomiarów, brak metody i odpowiednich urządzeń;
h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do pomiaru ciągłego (w tonach) – nie prowadzono pomiarów, brak metody i odpowiednich urządzeń; 
i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek 
(w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:
· daty pobrania próbki;
· techniki pobrania próbek;
· odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność) dokonanych odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego;
Emisję metanu zarejestrowano w wyniku dwóch przedstawionych poniżej metod pomiarów:
· średnie cotygodniowe wyniki analiz chemicznych składu powietrza 
i pomiarów wentylacyjnych na podstawie pomiaru wydatku powietrza wykonywanego przez służby wentylacyjne za pomocą anemometrów przenośnych oraz wyników analizy chemicznej składu powietrza 
w kanałach szybów wentylacyjnych, 
· średnie miesięczne wskazania czujników metanometrii automatycznej zabudowanych na poszczególnych poziomach wentylacyjnych danego szybu wentylacyjnego oraz pomiarów wydatku powietrza (udokumentowanych w Głównej Książce Przewietrzania) wykonywanych przez służby wentylacyjne za pomocą anemometrów przenośnych na stacjach pomiarowych zlokalizowanych 
na poszczególnych poziomach wentylacyjnych danego szybu, 
(w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:
Emisja metanu szybem Andrzej IX w 2025 roku - średnio 1,38 ton/godzinę.











Dane dotyczące wykonywanych pomiarów:

	     Data pobrania próbki
	Temperatura Ts [oC]
	Ciśnienie 
atmosferyczne [hPa]
	Wilgotność [%]

	03.01.2025 r.
	14,4
	982
	98

	09.01.2025 r.
	15,0
	969
	98

	16.01.2025 r.
	14,0
	1007
	96

	22.01.2025 r.
	14,4
	982
	98

	30.01.2025 r.
	13,8
	988
	98

	06.02.2025 r.
	14,0
	1007
	98

	12.02.2025 r.
	13,6
	990
	98

	19.02.2025 r.
	13,2
	1002
	98

	27.02.2025 r.
	15,4
	988
	98

	06.03.2025 r.
	16,6
	993
	98

	12.03.2025 r.
	16,0
	966
	98

	19.03.2025 r.
	16,2
	999
	98

	26.03.2025 r.
	16,4
	988
	98

	02.04.2025 r.
	16,6
	992
	98

	09.04.2025 r.
	15,6
	985
	98

	16.04.2025 r.
	13,2
	984
	98

	24.04.2025 r.
	16,2
	982
	98

	30.04.2025 r.
	16,4
	991
	98

	07.05.2025 r.
	16,6
	987
	98

	15.05.2025 r.
	16,2
	983
	98

	22.05.2025 r.
	16,4
	982
	98

	28.05.2025 r.
	16,6
	981
	98

	05.06.2025 r.
	18,4
	984
	98

	12.06.2025 r.
	19,4
	994
	98

	18.06.2025 r.
	19,8
	990
	98

	24.06.2025 r.
	20,0
	983
	98

	02.07.2025 r.
	20,2
	988
	98

	10.07.2025 r.
	18,8
	985
	98

	16.07.2025 r.
	19,0
	981
	98

	23.07.2025 r.
	18,8
	983
	98

	30.07.2025 r.
	19,0
	986
	98

	06.08.2025 r.
	18,6
	995
	98

	12.08.2025 r.
	20,2
	991
	98

	20.08.2025 r.
	19,8
	980
	98

	27.08.2025 r.
	19,2
	984
	98

	03.09.2025 r.
	19,0
	986
	98

	10.09.2025 r.
	19,2
	980
	98

	18.09.2025 r.
	18,8
	994
	98

	24.09.2025 r.
	18,0
	993
	98

	02.10.2025 r.
	17,0
	997
	98

	09.10.2025 r.
	17,2
	994
	98

	15.10.2025 r.
	17,2
	994
	98

	22.10.2025 r.
	17,4
	975
	98

	29.10.2025 r.
	17,2
	978
	98

	05.11.2025 r.
	17,0
	992
	98

	13.11.2025 r.
	12,6
	987
	98

	19.11.2025 r.
	12,4
	977
	98

	27.11.2025 r.
	12,2
	987
	98

	03.12.2025 r.
	13,0
	986
	98

	10.12.2025 r.
	13,4
	992
	98

	17.12.2025 r.
	15,0
	993
	96

	23.12.2025 r.
	14,2
	994
	98

	30.12.2025 r.
	14,0
	986
	98



· techniki pobierania próbek;
Próby powietrza pobierane były z kanału wentylacyjnego szybu Andrzej IX, gdzie założone są stacje pomiarowe. Wykwalifikowani metaniarze-pomiarowcy z działu Wentylacji pobierają próbę gazową z całego przekroju poprzecznego wyrobiska, za pomocą wężyków, wysięgników ręcznych oraz pompek zasysających powietrze do pipet lub worków. Pobranie próby poprzedzone jest co najmniej dwukrotnym „przepłukaniem” worka (pipety) pobieranym powietrzem. Następnie notatka opisująca: numer próby gazowej, dokładną datę i godzinę pobrania oraz miejsce pobrania próby, dostarczana jest wraz z próbą do laboratorium gazowego w celu przeprowadzenia jej analizy chemicznej.









Wyniki analiz, pomiarów, obliczeń dotyczących emisji metanu:

	ZG Brzeszcze - szyb Andrzej IX

	Miesiąc / rok
	Emisja obliczona 
na podstawie pomiarów 
oraz wyników analiz laboratoryjnych 
prób powietrza pobranych
 w kanale wentylacyjnym
	Emisja obliczona 
na podstawie pomiarów 
wydatku powietrza oraz wskazań czujników metanometrii automatycznej 
na podszybiach szybu wentylacyjnego
	Średnia obliczona 
na podstawie dwóch
metod pomiarów
	Ilość wyemitowanego metanu -
wynik obliczeń
	Ilość wyemitowanego metanu -
wynik obliczeń
	Ilość wyemitowanego metanu -
wynik obliczeń

	
	m3CH4/min
	m3CH4/min
	m3CH4/min
	m3CH4/miesiąc
	ton CH4/godzinę
	ton CH4/miesiąc

	sty.25
	34,527
	41,9
	38,214
	1 705 851
	1,64
	1 223,1

	lut.25
	36,8225
	43,407
	40,115
	1 617 427
	1,73
	1 159,7

	mar.25
	39,9395
	42,484
	41,212
	1 839 693
	1,77
	1 319,1

	kwi.25
	31,262
	30,858
	31,060
	1 341 792
	1,34
	962,1

	maj.25
	26,85125
	26,528
	26,690
	1 191 425
	1,15
	854,3

	cze.25
	29,16325
	30,266
	29,715
	1 283 672
	1,28
	920,4

	lip.25
	29,287
	34,153
	31,720
	1 415 981
	1,36
	1 015,3

	sie.25
	28,21875
	30,132
	29,175
	1 302 389
	1,26
	933,8

	wrz.25
	26,8315
	27,093
	26,962
	1 164 769
	1,16
	835,1

	paź.25
	29,6328
	32,84
	31,236
	1 394 393
	1,34
	999,8

	lis.25
	28,51775
	32,2
	30,359
	1 311 503
	1,31
	940,3

	gru.25
	29,8904
	29,448
	29,669
	1 324 433
	1,28
	949,6

	średnia:
	30,912
	33,442
	32,177
	
	1,38
	1 009,4

	suma:
	
	16 893 327
	
	12 112,5




[bookmark: _Hlk221006046]Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń emisji metanu, wykonywanych metodą określoną powyżej, po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego obliczano tonaż metanu wpuszczanego do atmosfery (przyjęty ciężar właściwy metanu: 0,717 kg/m3). 
j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi – nazwę tej drugiej kopalni;
· NIE DOTYCZY.
5) ilość wydzielonego metanu (szybami):
	Emisja metanu [ton/rok]

	Szyb Andrzej II
	16 504,7

	Szyb Andrzej IX
	12 112,5

	Suma:
	28 617,2



6) współczynnik emisji – 4,55 [ton CH4/kt węgla brutto].
7) [bookmark: _Hlk202866742]współczynniki emisji po zakończeniu eksploatacji górniczej i opis metody zastosowanej do ich obliczenia – brak metody pomiaru emisji do atmosfery w czasie procesu uszlachetniania wydobytej kopaliny i przystosowania jej do dalszego użytkowania,
tj. przebywania węgla w zakładzie przeróbczym, transportu węgla na powierzchni i składowania węgla w magazynach Spółki.
8) emisje po zakończeniu eksploatacji górniczej (w tonach) - brak metody pomiaru emisji do atmosfery w czasie procesu uszlachetniania wydobytej kopaliny i przystosowania jej do dalszego użytkowania, tj. przebywania węgla w zakładzie przeróbczym, transportu węgla na powierzchni i składowania węgla w magazynach Spółki.
Część 2 
· NIE DOTYCZY.
Część 3
Raport dotyczący stacji odmetanowania:
1) nazwa i adres operatora kopalni;
Południowy Koncern Węglowy S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
2) liczba ton metanu przesyłanych przez kopalniany system odmetanowania, z podziałem na kopalnie;
Zakład Górniczy Sobieski:	43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2	- 0,0 ton,
Zakład Górniczy Janina:	32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23	- 0,0 ton,
Zakład Górniczy Brzeszcze:	32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1	- 25 891,3 ton,
3) liczbę ton metanu uwolnionego do atmosfery;	- 2,1 ton,
4) [bookmark: _Hlk204584754]liczbę ton metanu spalonego w pochodni;		- 0,0 ton 
- brak pochodni lub innego urządzenia do spalania,
5) nominalny poziom skuteczności spalania gazu pochodni lub innego urządzenia do spalania - brak pochodni lub innego urządzenia do spalania;
6) wykorzystanie wychwyconego metanu;
25 889,2 ton w tym:
22 970,3 ton - sprzedaż odbiorcom przemysłowym,
2 918,9 ton - wykorzystanie na potrzeby własne – zasilanie silników gazowych.


					………………………….	………………………….
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