OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – PSSE w Gliwicach
Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu z zabudową chłodniczą dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach
1. Przedmiot i wymagania ogólne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego kompletnego, sprawnego, fabrycznie nowego i nieużywanego pojazdu, rok produkcji 2026, wraz z zamontowaną i uruchomioną zabudową chłodniczo-mroźniczą. Pojazd musi być dopuszczony do ruchu na terenie Polski, wolny od obciążeń i praw osób trzecich. Wszystkie wskazane parametry stanowią wymagania minimalne, chyba że określono inaczej.
2. Wymagania techniczne pojazdu bazowego
	Rodzaj pojazdu
	Samochód dostawczy o DMC nieprzekraczającej 3,5 t; kierownica po lewej stronie; przeznaczony na rynek europejski.

	Silnik
	Wysokoprężny, pojemność min. 1500 cm³, moc min. 100 KM; norma emisji spalin Euro 6d lub nowsza, zgodna z aktualnymi wymaganiami homologacyjnymi.

	Skrzynia i napęd
	Manualna co najmniej 6-biegowa lub automatyczna; napęd na koła przednie 

	Wymiary
	Długość całkowita min. 4400 mm; szerokość z lusterkami maks. 2500 mm.

	Kolor
	Biały, srebrny, szary lub odcień zbliżony.

	Kabina
	Co najmniej 2 miejsca siedzące, w tym kierowca; regulacja fotela kierowcy.

	Drzwi
	Tylne dwuskrzydłowe, symetryczne otwierane do około 180°; prawe boczne drzwi przesuwne, o ile rozwiązanie zabudowy pozwala na ich funkcjonalne wykorzystanie; centralny zamek.

	Bezpieczeństwo
	ABS, ESP/ESC lub równoważne systemy stabilizacji, poduszka powietrzna kierowcy, czujniki parkowania z tyłu, sygnalizacja niezapiętych pasów.

	Wyposażenie
	Klimatyzacja, elektrycznie sterowane szyby przednie i lusterka, radio i zestaw głośnomówiący Bluetooth lub równoważny.

	Koła
	Felgi stalowe o średnicy co najmniej 15 cali, zgodne z homologacją pojazdu; komplet opon zimowych o odpowiednich indeksach nośności i prędkości; pełnowymiarowe koło zapasowe zgodne z homologacją.

	Wyposażenie dodatkowe
	Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, wyposażenie do wymiany koła, jeżeli przewidziano koło zapasowe; min. 10 litrów paliwa przy odbiorze.


3. Zabudowa chłodnicza
	Komora
	Jednokomorowa zabudowa o objętości użytkowej min. 1,0 m³ po zabudowie; powierzchnie wewnętrzne gładkie, zmywalne, odporne na dezynfekcję; podłoga antypoślizgowa.

	Izolacja
	Izolacja termiczna ścian o grubości min. 5 cm lub rozwiązanie o równoważnej skuteczności izolacyjnej, zapewniające spełnienie wymagań temperaturowych.

	Materiały
	Materiały odpowiednie do zamierzonego zastosowania, z dokumentami potwierdzającymi bezpieczeństwo i możliwość mycia/dezynfekcji; 

	Funkcje temperatury
	Obowiązkowo chłodzenie/mrożenie z regulacją i utrzymaniem temperatury w zakresie -20 °C do + 20°C .

	Agregat
	Agregat chłodniczy dobrany do zabudowy, pracujący podczas jazdy, podczas postoju po podłączeniu do sieci 230 V; przewód zasilający min. 20 m; wentylator zapewniający obieg powietrza.

	Rejestracja temperatury
	Elektroniczny rejestrator z wyświetlaczem dostępnym kierowcy i drukarką raportów; możliwość odczytu i wydruku historii pomiarów co najmniej z 30 dni.

	Alarmy
	Alarm wizualny i dźwiękowy przekroczenia zadanych progów temperatury, sygnalizowany kierowcy przy przekroczeniu zadanej temperatury

	Wzorcowanie
	Świadectwo wzorcowania czujnika pomiaru temperatury w punktach: −20°C, +2°C, +8°C – przez laboratorium posiadające akredytację PCA

	Oświetlenie
	Oświetlenie przestrzeni ładunkowej LED lub równoważne.

	Gniazdo zasilania
	Komora chłodnicza pojazdu musi być wyposażona w 2 szt. gniazd zasilania 12 V (typu zapalniczki samochodowej), umożliwiających podłączenie urządzeń elektrycznych wykorzystywanych podczas transportu materiałów wymagających kontrolowanej temperatury. Gniazda powinny być zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi oraz przystosowane do warunków panujących w komorze chłodniczej.


4. Weryfikacja zgodności i odbiór
Dostawca poda w ofercie markę, model, wersję pojazdu oraz producenta i typ zabudowy i agregatu, a także parametry potwierdzające zgodność z niniejszym OPZ.
Dostawca dostarczy pojazd do siedziby PSSE w Gliwicach przy ul. Stefana Banacha 4 najpóźniej do dnia 18 grudnia 2026 r., na własny koszt i ryzyko.
Przy odbiorze Zamawiający sprawdzi kompletność wyposażenia, działanie agregatu, zasilania postojowego, funkcji chłodzenia, mrożenia i grzania, rejestratora, drukarki i alarmów. Sposób oraz warunki próby osiągania −20°C należy uzgodnić i udokumentować w protokole odbioru.
Dostawca przekaże: dokumenty niezbędne do pierwszej rejestracji, dokument homologacyjny właściwy dla pojazdu po zabudowie, instrukcje obsługi pojazdu i agregatu w języku polskim, dokumenty gwarancyjne, dokumentację materiałową/atestową, świadectwo wzorcowania, potwierdzenie przeglądu przedsprzedażnego oraz fakturę.
Odbiór nastąpi protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Stwierdzenie istotnych braków lub niezgodności uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru do czasu ich usunięcia.
5. Gwarancja i serwis
Minimalna gwarancja: 
- pojazd – 24 miesiące, 
- zabudowa chłodnicza i agregat – 24 miesiące, 
- powłoka lakiernicza – 24 miesiące, 
- perforacja nadwozia – 6 lat, chyba że producent oferuje korzystniejsze warunki. 
Szczegółowe zasady zgłaszania wad i realizacji gwarancji, zapewnienia od ósmego dnia niesprawności pojazdu zastępczego z zabudową chłodniczo-mroźniczą utrzymującą temperaturę od +2°C do +8°C i umożliwiającą osiągnięcie −20°C, a także biegu gwarancji zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego określają zapytanie ofertowe i umowa.
6. Równoważność
Wskazania parametrów, technologii lub dokumentów służą opisaniu wymaganej funkcjonalności. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, o ile zapewniają co najmniej wymagane parametry i funkcje oraz zostaną udokumentowane przez Wykonawcę. Nie wymaga się konkretnej marki pojazdu ani agregatu.

