Część 1

Raport dotyczące czynnych podziemnych kopalń węgla

	1) Nazwa i adres operatora kopalni
	Polska Grupa Górnicza S.A.
40-039 Katowice, ul. Powstańców 30

	2) Adres kopalni węgla
	KWK Mysłowice - Wesoła
41-408 Mysłowice, ul. Kopalniana 5

	3) Ilość ton każdego rodzaju węgla produkowanego przez kopalnię 
	węgiel surowy
	1 924 049 Mg

	4) 
	węgiel energetyczny
	1 924 049 Mg

	5) 
	węgiel koksowy
	nie dotyczy

	
	
	

	6) [bookmark: _Hlk204248456]W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię

	a) nazwę (w stosownych przypadkach)
	Szyb wentylacyjny II

	a) 
	b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu 
   raportowania
	od 1961 r.

	b) 
	c) współrzędne geograficzne
	50°11'47.77"N/ 19° 5'25.37"E

	c) 
	d) funkcję (wdechowy, wydechowy)
	szyb wydechowy

	d) 
	e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych 
   stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji
   emisji metanu1) oraz określone przez producenta 
   optymalne warunki ich działania
	czujnik metanometryczny,
pelistorowy MM-2P

	
	f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało 
   urządzenie do pomiaru ciągłego
	100%

	
	g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:

	
	   - położenia miejsca pobierania próbek przez 
     urządzenie do pomiaru metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	   - pomiaru natężeń przepływu2)
	Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza
W grudniu 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych

	
	   - pomiaru stężeń metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do
   pomiaru ciągłego (w tonach)
	6 862,8 Mg   

	e) 
	i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) 
   (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:




	4) W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię

	   - emisja metanu (w tonach/godzinę)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego (czujnik metanometryczny) nie są pobierane próby powietrza dla analizy

	
	   - daty pobrania próbki
	j.w.

	
	   - techniki pobierania próbek
	nie dotyczy

	
	   - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie,
     temperatura, wilgotność) dokonywanych 
     w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia 
     warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary

	
	j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona 
   z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób 
   umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - 
   nazwę tej drugiej kopalni
	brak połączeń wentylacyjnych z innymi kopalniami

	
	a) nazwę (w stosownych przypadkach)
	Szyb Wacław

	f) 
	b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu raportowania
	od 1968 r.

	g) 
	c) współrzędne geograficzne
	50°11'44.80"N/ 19° 5'28.05"E

	h) 
	d) funkcję (wdechowy, wydechowy)
	szyb wydechowy

	i) 
	e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych 
   stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji
   emisji metanu1) oraz określone przez producenta 
   optymalne warunki ich działania
	czujnik metanometryczny, 
pelistorowy MM4

	
	f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym
   działało urządzenie do pomiaru ciągłego
	100%

	
	g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:

	
	    - położenia miejsca pobierania próbek przez
      urządzenie do pomiaru metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	    - pomiaru natężeń przepływu2)
	Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza
W grudniu 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych

	
	    - pomiaru stężeń metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do
   pomiaru ciągłego (w tonach)
	12 519,0 Mg    



	4) W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię

	i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) 
   (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:

	
	   - emisja metanu (w tonach/godzinę)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego (czujnik metanometryczny) nie są pobierane próby powietrza dla analizy

	j) 
	   - daty pobrania próbki
	j.w.

	k) 
	   - techniki pobierania próbek
	nie dotyczy

	l) 
	   - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie,
     temperatura, wilgotność) dokonywanych 
     w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia 
     warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary

	m) 
	j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona 
   z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób 
   umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - 
   nazwę tej drugiej kopalni
	brak połączeń wentylacyjnych z innymi kopalniami



	7) Współczynniki emisji po zakończeniu eksploatacji górniczej i opis metody zastosowanej do ich obliczenia
	nie dotyczy

	8) Emisje po zakończeniu eksploatacji górniczej (w tonach).
	nie dotyczy



1) Emisja metanu obliczana jest z pomiarów pośrednich – rejestracji czujnika metanometrii automatycznej zabudowanego w szybie wentylacyjnym poniżej kanału wentylatora głównego przewietrzania i ilości powietrza pomierzonej na stacjach pomiarowych w prądach dolotowych do szybu wentylacyjnego. 
2) Od 2026 r. pomiar ilości przepływającego powietrza dokonywany będzie na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w prądach powietrza (rejonowych lub głównych) odprowadzanych do szybu wentylacyjnego zgodne z opracowaną metodyką pomiarową przez GIG-PIB (praca badawczo-wdrożeniowa, styczeń 2026 r.) 
3) Obliczanie emisji metanu z comiesięcznego pobierania prób powietrza do analizy chemicznej na stacjach pomiarowych ze względu na punktowy i nieciągły charakter pomiaru powietrza (raz w miesiącu) jest niereprezentatywnym odzwierciedleniem rzeczywistej emisji metanu
4) Nie wykonuje się pomiarów parametrów termodynamicznych powietrza w miejscu zabudowy czujnika do ciągłego pomiaru stężenia metanu zabudowanego w szybie, poniżej kanału wentylacyjnego.
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