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Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[image: ] PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup zabezpieczeń przeciwko szkodom wyrządzonym przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.
Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części:
1. Część nr 1 — Zakup i dostawa 3 zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez żubry,
2. Część nr 2 – Zakup i dostawa 10 zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez niedźwiedzie,
3. Część nr 3 – Zakup i dostawa 2 zestawów siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami,
4. Część nr 4 – Zakup i dostawa 8 zestawów siatki elektrycznej,
5. Część nr 5 – Zakup i dostawa 2 zestawów (po 1) specjalnych pastuchów elektrycznych 
w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez żubry i niedźwiedzie.

[image: ] TERMIN REALIZACJI I HARMONOGRAM DOSTAWY
Dla wszystkich części zamówienia Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2026 r. 
Dostawa do siedziby Wydziału Spraw Terenowych I w Krośnie RDOŚ w Rzeszowie.

III. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA
1. Każdy z 3 zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez żubry musi składać się z:
1) elektryzatora z pojemnikiem na akumulator o energii wyjściowej nie mniejszej niż 5 J +/- 10%, napięciu szczytowym min. 10000 V,
2) akumulatora o stałym rozładowaniu (głębokim rozładowaniu AGM) o pojemności min. 60Ah,
3) panelu słonecznego (solar) min. 30 W z regulatorem napięcia,
4) taśmy wzmocnionej o podwyższonej wytrzymałości 1000 m.b. szerokości 20 mm, oporność i wytrzymałość na rozerwanie,  0,5 Ohm/m i min. 90 kg,
5) 200 sztuk słupków polipropylenowych z zaczepami umożliwiającymi poprowadzenie przewodnika, wysokość 110-120 cm od powierzchni ziemi, 
6) 6 łączników do taśmy,
7) 1 uchwytu sprężynowego bramowego ze sprężyną rozciągliwą do 5 metrów,
8) 2 izolatorów bramowych z gwintem do słupków drewnianych,
9) 6 izolatorów narożnych do taśmy z gwintem do słupków drewnianych,
10) kontrolera napięcia 10 kV,
11) odgromnika,
12) 3 prętów uziemiających min. 1 m.b. oraz przewodu umożliwiającego podłączenie uziemienia w sposób szeregowy na długości 6 m.b. od elektryzatora,
13)  sprężyny napinającej do drutu, plecionki i taśmy — 2 szt.

2. Każdy z 10 zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez niedźwiedzie musi składać się z:
1) elektryzatora z pojemnikiem na akumulator o energii wyjściowej nie mniej niż 5 J +/- 10%, napięciu szczytowym min. 10000 V,
2) akumulatora o stałym rozładowaniu (głębokim rozładowaniu AGM) o pojemności min. 70Ah,
3) panelu słonecznego (solar) min. 30 W z regulatorem napięcia,
4) 500 metrów szpuli z drutem — grubość minimum 2 mm,
5) 4 uchwytów sprężynowych bramowych ze sprężyną do 5 metrów,
6) 8 izolatorów bramowych z gwintem do słupków drewnianych,
7) 100 szt. izolatorów do drewna,
8) 3 prętów uziemiających min. 1 m.b.,
9) sprężyny napinającej do drutu, plecionki i taśmy — 4 szt.

3. Każdy z 2 zestawów siatki ogrodzeniowej (po 600 m) wraz ze słupkami (po 110 szt.) 
o następujących parametrach technicznych i składające się z wymienionych elementów:
1) wysokość: min. 200 cm,
2) rozstaw drutów pionowych: 15 cm,
3) rozstaw drutów wzdłużnych: 3x20 cm, 2x15 cm, 3x10 cm, 16x5 cm lub 20 x 10 cm,
4) średnica drutów skrajnych:  min. 2,5 mm,
5) średnica pozostałych drutów: 2,00 mm,
6) wytrzymałość na rozciąganie: NRm  min. 400-450 MPa, HRm min. 1000 MPa,
7) powłoka cynk: NZn min. 80-100 g/m2 , Hzn min. 210 g/m2 [image: ]
8) 12 rolek siatki po 50 m  długości (jeden zestaw łącznie 600 m),
9) 110 szt. słupków o wysokości min. 270 cm; betonowych o wymiarach min. 10x10cm lub stalowych o średnicy min. 6 cm, ocynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed korozją.

4. Każdy z 8 zestawów siatki elektrycznej musi składać się z:
1) wysokość: 145 cm,
2) 12 rolek w kolorze niebieskim (dominującym), po 50 m długości (jeden zestaw łącznie 600 m),
3) ilość linii poziomych: min. 11 przewodów, w tym min. 11 przewodzących prąd,
4) min. 15 wytrzymałych słupków na warunki atmosferyczne w każdej rolce,
5) maksymalnie wzmocniona linia górna i dolna,
6) elektryzatora z pojemnikiem na akumulator o energii wyjściowej min. 5 J +/- 10%, napięciu szczytowym min. 10000 V,
7) panelu słonecznego (solar) min. 30 W z regulatorem napięcia, 
8) akumulatora o stałym rozładowaniu (głębokim rozładowaniu AGM) o pojemności min. 70Ah,
9) 3 prętów uziemiających min. 1 m.b. oraz przewodu umożliwiającego podłączenie uziemienia w sposób szeregowy na długości 6 m.b. od elektryzatora,
10) akcesoriów przyłączeniowych.

5. Każdy z 2 zestawów specjalnych pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez żubry i niedźwiedzie musi składać się z:
1) elektryzatora z pojemnikiem na akumulator (AC/DC) 230/12V o energii wyjściowej min. 8 J, energia wyjściowa min. 10000 V z elementami przyłączeniowymi,
2) linki stalowej plecionej galwanizowanej min. 1,5 mm do ogrodzenia 2800 m.b., 
3) 400 szt. słupków z włókna szklanego 135 cm wys. z 3 izolatorami pozwalającymi zamontować przewodnik na słupkach, 
4) panelu słonecznego (solar) min. 30 W z regulatorem napięcia,
5) akumulatora o stałym rozładowaniu (głębokim rozładowaniu AGM) o pojemności 70 Ah,
6) 3 prętów uziemiających o długości min. 1 m.b. oraz przewodu umożliwiającego podłączenie uziemienia w sposób szeregowy na długości 6 m.b. od elektryzatora.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt.
2. Wszystkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy (np. ubezpieczenie dostawy, opakowanie, opłaty importowe itp.) wliczone są w cenę oferty.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Wydziału Spraw Terenowych I w Krośnie, 38-400 Krosno, ul Sikorskiego 17, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z przedstawicielami Zamawiającego wskazanymi w umowie.
3. Wykonawca telefonicznie pod nr tel. 783 921 790 ustali z osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego termin dostawy przedmiotu umowy.
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