**Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów**

**Nazwa zakładu: w. Imielin**

**wariant alternatywny**

**2023 rok**

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: E-5dL Odcinek 5d trasa glowna strona lewa metodyka modelowania: CALINE3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 3258 | 1211,9 | 3260,3 | 1197 | 15,1 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 2 | AJ | 3260,3 | 1197 | 3262,7 | 1182,2 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 3 | AJ | 3262,7 | 1182,2 | 3264,9 | 1167,4 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 4 | AJ | 3264,9 | 1167,4 | 3267,3 | 1152,6 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 5 | AJ | 3267,3 | 1152,6 | 3269,6 | 1137,8 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 6 | AJ | 3269,6 | 1137,8 | 3271,9 | 1122,9 | 15,1 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 7 | AJ | 3271,9 | 1122,9 | 3274,2 | 1108,1 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 8 | AJ | 3274,2 | 1108,1 | 3276,5 | 1093,3 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 9 | AJ | 3276,5 | 1093,3 | 3278,8 | 1078,5 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 10 | AJ | 3278,8 | 1078,5 | 3281,2 | 1063,7 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 11 | AJ | 3281,2 | 1063,7 | 3283,4 | 1048,8 | 15,1 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 12 | AJ | 3283,4 | 1048,8 | 3285,8 | 1034 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 13 | AJ | 3285,8 | 1034 | 3288,1 | 1019,2 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 14 | AJ | 3288,1 | 1019,2 | 3290,3 | 1004,4 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 15 | AJ | 3290,3 | 1004,4 | 3292,5 | 989,5 | 15,1 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 16 | AJ | 3292,5 | 989,5 | 3294,6 | 974,7 | 14,9 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 17 | AJ | 3294,6 | 974,7 | 3296,4 | 959,8 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 18 | AJ | 3296,4 | 959,8 | 3298,1 | 944,9 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 19 | AJ | 3298,1 | 944,9 | 3299,5 | 929,9 | 15,1 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 20 | AJ | 3299,5 | 929,9 | 3300,5 | 915 | 14,9 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 21 | AJ | 3300,5 | 915 | 3301,3 | 900 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 22 | AJ | 3301,3 | 900 | 3301,7 | 885 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 23 | AJ | 3301,7 | 885 | 3301,6 | 870 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 24 | AJ | 3301,6 | 870 | 3301 | 855 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 25 | AJ | 3301 | 855 | 3300,1 | 840 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 26 | AJ | 3300,1 | 840 | 3298,7 | 825,1 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 27 | AJ | 3298,7 | 825,1 | 3296,9 | 810,2 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 28 | AJ | 3296,9 | 810,2 | 3294,5 | 795,4 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 29 | AJ | 3294,5 | 795,4 | 3291,9 | 780,6 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 30 | AJ | 3291,9 | 780,6 | 3288,7 | 766 | 14,9 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 31 | AJ | 3288,7 | 766 | 3285,1 | 751,4 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 32 | AJ | 3285,1 | 751,4 | 3281 | 737 | 15,0 | 0 | 13 | 1847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Długość emitora = 480 m. wysokość mieszania = 1000 m.

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 2 m.

Emitor liniowy: E-5dP Odcinek 5d trasa glowna strona prawa metodyka modelowania: CALINE3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 3247,2 | 1210,2 | 3249,5 | 1195,3 | 15,1 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 2 | AJ | 3249,5 | 1195,3 | 3251,8 | 1180,5 | 15,0 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 3 | AJ | 3251,8 | 1180,5 | 3254,1 | 1165,7 | 15,0 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 4 | AJ | 3254,1 | 1165,7 | 3256,4 | 1150,9 | 15,0 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 5 | AJ | 3256,4 | 1150,9 | 3258,7 | 1136,1 | 15,0 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 6 | AJ | 3258,7 | 1136,1 | 3261 | 1121,2 | 15,1 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 7 | AJ | 3261 | 1121,2 | 3263,4 | 1106,4 | 15,0 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 8 | AJ | 3263,4 | 1106,4 | 3265,7 | 1091,6 | 15,0 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 9 | AJ | 3265,7 | 1091,6 | 3268 | 1076,8 | 15,0 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 10 | AJ | 3268 | 1076,8 | 3270,3 | 1062 | 15,0 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 11 | AJ | 3270,3 | 1062 | 3272,6 | 1047,1 | 15,1 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 12 | AJ | 3272,6 | 1047,1 | 3274,9 | 1032,3 | 15,0 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 13 | AJ | 3274,9 | 1032,3 | 3277,2 | 1017,5 | 15,0 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 14 | AJ | 3277,2 | 1017,5 | 3279,5 | 1002,7 | 15,0 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 15 | AJ | 3279,5 | 1002,7 | 3281,7 | 988 | 14,9 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 16 | AJ | 3281,7 | 988 | 3283,7 | 973,2 | 14,9 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 17 | AJ | 3283,7 | 973,2 | 3285,5 | 958,5 | 14,8 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 18 | AJ | 3285,5 | 958,5 | 3287,2 | 943,8 | 14,8 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 19 | AJ | 3287,2 | 943,8 | 3288,5 | 929 | 14,9 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 20 | AJ | 3288,5 | 929 | 3289,6 | 914,3 | 14,7 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 21 | AJ | 3289,6 | 914,3 | 3290,3 | 899,6 | 14,7 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 22 | AJ | 3290,3 | 899,6 | 3290,7 | 884,9 | 14,7 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 23 | AJ | 3290,7 | 884,9 | 3290,7 | 870,2 | 14,7 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 24 | AJ | 3290,7 | 870,2 | 3290,1 | 855,6 | 14,6 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 25 | AJ | 3290,1 | 855,6 | 3289,2 | 840,9 | 14,7 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 26 | AJ | 3289,2 | 840,9 | 3287,8 | 826,3 | 14,7 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 27 | AJ | 3287,8 | 826,3 | 3286 | 811,7 | 14,7 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 28 | AJ | 3286 | 811,7 | 3283,7 | 797,2 | 14,7 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 29 | AJ | 3283,7 | 797,2 | 3281,1 | 782,8 | 14,6 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 30 | AJ | 3281,1 | 782,8 | 3278 | 768,5 | 14,6 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 31 | AJ | 3278 | 768,5 | 3274,5 | 754,2 | 14,7 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
| 32 | AJ | 3274,5 | 754,2 | 3270,5 | 740 | 14,8 | 0 | 13 | 1807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Długość emitora = 475,3 m. wysokość mieszania = 1000 m.

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 2 m.

Emitor liniowy: E-6L Odcinek 6 trasa glowna strona lewa metodyka modelowania: CALINE3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 3281 | 737 | 3276,6 | 722,2 | 15,4 | 0 | 13 | 1493 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |
| 2 | AJ | 3276,6 | 722,2 | 3271,4 | 707,7 | 15,4 | 0 | 13 | 1493 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |
| 3 | AJ | 3271,4 | 707,7 | 3266 | 693,4 | 15,3 | 0 | 13 | 1493 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |
| 4 | AJ | 3266 | 693,4 | 3260,1 | 679,3 | 15,3 | 0 | 13 | 1493 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |
| 5 | AJ | 3260,1 | 679,3 | 3253,9 | 665,2 | 15,4 | 0 | 13 | 1493 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |
| 6 | AJ | 3253,9 | 665,2 | 3247,1 | 651,5 | 15,3 | 0 | 13 | 1493 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |
| 7 | AJ | 3247,1 | 651,5 | 3240,1 | 637,9 | 15,3 | 0 | 13 | 1493 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |
| 8 | AJ | 3240,1 | 637,9 | 3232,6 | 624,7 | 15,2 | 0 | 13 | 1493 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Długość emitora = 122,6 m. wysokość mieszania = 1000 m.

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 1,25 m.

Emitor liniowy: E-6P Odcinek 6 trasa glowna strona prawa metodyka modelowania: CALINE3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 3270,5 | 740 | 3266,2 | 725,6 | 15,0 | 0 | 13 | 1439 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |
| 2 | AJ | 3266,2 | 725,6 | 3261,1 | 711,5 | 15,0 | 0 | 13 | 1439 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |
| 3 | AJ | 3261,1 | 711,5 | 3255,8 | 697,5 | 15,0 | 0 | 13 | 1439 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |
| 4 | AJ | 3255,8 | 697,5 | 3250 | 683,6 | 15,1 | 0 | 13 | 1439 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |
| 5 | AJ | 3250 | 683,6 | 3244 | 669,9 | 15,0 | 0 | 13 | 1439 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |
| 6 | AJ | 3244 | 669,9 | 3237,3 | 656,4 | 15,1 | 0 | 13 | 1439 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |
| 7 | AJ | 3237,3 | 656,4 | 3230,4 | 643,1 | 15,0 | 0 | 13 | 1439 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |
| 8 | AJ | 3230,4 | 643,1 | 3223 | 630,1 | 15,0 | 0 | 13 | 1439 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Długość emitora = 120 m. wysokość mieszania = 1000 m.

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 1,25 m.

Emitor liniowy: W-IL1 wezel Imielin lacznica L1 metodyka modelowania: CALINE3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 3243,9 | 1208 | 3247 | 1188,2 | 20,0 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 2 | AJ | 3247 | 1188,2 | 3249,8 | 1168,4 | 20,0 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 3 | AJ | 3249,8 | 1168,4 | 3252 | 1148,5 | 20,0 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 4 | AJ | 3252 | 1148,5 | 3253,5 | 1128,6 | 20,0 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 5 | AJ | 3253,5 | 1128,6 | 3253,9 | 1108,6 | 20,0 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 6 | AJ | 3253,9 | 1108,6 | 3253,4 | 1088,6 | 20,0 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 7 | AJ | 3253,4 | 1088,6 | 3251,8 | 1068,7 | 20,0 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 8 | AJ | 3251,8 | 1068,7 | 3249,3 | 1048,8 | 20,1 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 9 | AJ | 3249,3 | 1048,8 | 3245,9 | 1029,1 | 20,0 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 10 | AJ | 3245,9 | 1029,1 | 3241,8 | 1009,5 | 20,0 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 11 | AJ | 3241,8 | 1009,5 | 3237,5 | 990 | 20,0 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 12 | AJ | 3237,5 | 990 | 3233 | 970,5 | 20,0 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 13 | AJ | 3233 | 970,5 | 3228,5 | 951 | 20,0 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 14 | AJ | 3228,5 | 951 | 3224,1 | 931,5 | 20,0 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 15 | AJ | 3224,1 | 931,5 | 3218,6 | 914,8 | 17,6 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 16 | AJ | 3218,6 | 914,8 | 3214,3 | 899,1 | 16,3 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 17 | AJ | 3214,3 | 899,1 | 3211,8 | 885,3 | 14,0 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 18 | AJ | 3211,8 | 885,3 | 3210 | 865,3 | 20,1 | 0 | 10,5 | 368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Długość emitora = 348 m. wysokość mieszania = 1000 m.

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 1,25 m.

Emitor liniowy: W-IL2 wezel Imielin lacznica L2 metodyka modelowania: CALINE3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 3441,5 | 252,3 | 3433,5 | 270,6 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 2 | AJ | 3433,5 | 270,6 | 3425,5 | 289 | 20,1 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 3 | AJ | 3425,5 | 289 | 3417,5 | 307,3 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 4 | AJ | 3417,5 | 307,3 | 3409,6 | 325,7 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 5 | AJ | 3409,6 | 325,7 | 3401,6 | 344 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 6 | AJ | 3401,6 | 344 | 3393,6 | 362,3 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 7 | AJ | 3393,6 | 362,3 | 3385,6 | 380,7 | 20,1 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 8 | AJ | 3385,6 | 380,7 | 3377,7 | 399 | 19,9 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 9 | AJ | 3377,7 | 399 | 3369,9 | 417,5 | 20,1 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 10 | AJ | 3369,9 | 417,5 | 3362,5 | 436 | 19,9 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 11 | AJ | 3362,5 | 436 | 3355,3 | 454,7 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 12 | AJ | 3355,3 | 454,7 | 3348,8 | 473,6 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 13 | AJ | 3348,8 | 473,6 | 3342,8 | 492,7 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 14 | AJ | 3342,8 | 492,7 | 3337,5 | 512 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 15 | AJ | 3337,5 | 512 | 3332,8 | 531,4 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 16 | AJ | 3332,8 | 531,4 | 3328,8 | 551 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 17 | AJ | 3328,8 | 551 | 3325,4 | 570,7 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 18 | AJ | 3325,4 | 570,7 | 3322,7 | 590,5 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 19 | AJ | 3322,7 | 590,5 | 3320,6 | 610,4 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 20 | AJ | 3320,6 | 610,4 | 3319,1 | 630,4 | 20,1 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 21 | AJ | 3319,1 | 630,4 | 3317,9 | 650,3 | 19,9 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 22 | AJ | 3317,9 | 650,3 | 3317 | 670,3 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 23 | AJ | 3317 | 670,3 | 3316,2 | 690,3 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 24 | AJ | 3316,2 | 690,3 | 3315,4 | 710,3 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 25 | AJ | 3315,4 | 710,3 | 3314,7 | 730,3 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 26 | AJ | 3314,7 | 730,3 | 3313,9 | 750,2 | 19,9 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 27 | AJ | 3313,9 | 750,2 | 3313,1 | 770,2 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 28 | AJ | 3313,1 | 770,2 | 3312,4 | 790,2 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 29 | AJ | 3312,4 | 790,2 | 3311,6 | 810,2 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 30 | AJ | 3311,6 | 810,2 | 3310,7 | 830,2 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 31 | AJ | 3310,7 | 830,2 | 3309,7 | 850,2 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 32 | AJ | 3309,7 | 850,2 | 3308,6 | 870,1 | 19,9 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 33 | AJ | 3308,6 | 870,1 | 3307,2 | 890,1 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 34 | AJ | 3307,2 | 890,1 | 3305,5 | 910 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 35 | AJ | 3305,5 | 910 | 3303,6 | 929,9 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 36 | AJ | 3303,6 | 929,9 | 3301,3 | 949,8 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 37 | AJ | 3301,3 | 949,8 | 3298,8 | 969,6 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 38 | AJ | 3298,8 | 969,6 | 3296 | 989,4 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 39 | AJ | 3296 | 989,4 | 3293,1 | 1009,2 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 40 | AJ | 3293,1 | 1009,2 | 3290,1 | 1029 | 20,0 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
| 41 | AJ | 3290,1 | 1029 | 3286,2 | 1053,8 | 25,1 | 0 | 10,5 | 354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Długość emitora = 825,1 m. wysokość mieszania = 1000 m.

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 1,25 m.

Emitor liniowy: W-IDG\_1 wezel Imielin DG240010S odcinek 1 metodyka modelowania: CALINE3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 3210 | 865,3 | 3191,9 | 869,3 | 18,5 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | AJ | 3191,9 | 869,3 | 3179 | 876,3 | 14,7 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | AJ | 3179 | 876,3 | 3167,3 | 886,9 | 15,8 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | AJ | 3167,3 | 886,9 | 3158,2 | 900,8 | 16,6 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | AJ | 3158,2 | 900,8 | 3150,6 | 917,3 | 18,2 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | AJ | 3150,6 | 917,3 | 3143,1 | 933,7 | 18,0 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 | AJ | 3143,1 | 933,7 | 3136,4 | 949,1 | 16,8 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 | AJ | 3136,4 | 949,1 | 3129,7 | 964,4 | 16,7 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 | AJ | 3129,7 | 964,4 | 3123 | 979,7 | 16,7 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 | AJ | 3123 | 979,7 | 3116,3 | 995 | 16,7 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Długość emitora = 168,7 m. wysokość mieszania = 1000 m.

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 1,25 m.

Emitor liniowy: W-IDG\_2 wezel Imielin DG240010S odcinek 2 metodyka modelowania: CALINE3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 3187,7 | 830,2 | 3181,6 | 844,8 | 15,8 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | AJ | 3181,6 | 844,8 | 3175,5 | 859,4 | 15,8 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | AJ | 3175,5 | 859,4 | 3175,7 | 879 | 19,6 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Długość emitora = 51,2 m. wysokość mieszania = 1000 m.

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 1,25 m.

Emitor liniowy: W-IDW wezel Imielin DW934 metodyka modelowania: CALINE3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 3210 | 865,3 | 3209,6 | 845,3 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 2 | AJ | 3209,6 | 845,3 | 3211 | 825,4 | 19,9 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 3 | AJ | 3211 | 825,4 | 3214 | 805,6 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 4 | AJ | 3214 | 805,6 | 3218,6 | 786,2 | 19,9 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 5 | AJ | 3218,6 | 786,2 | 3224,4 | 767 | 20,1 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 6 | AJ | 3224,4 | 767 | 3230,9 | 748,1 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 7 | AJ | 3230,9 | 748,1 | 3237,5 | 729,3 | 19,9 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 8 | AJ | 3237,5 | 729,3 | 3244,2 | 710,4 | 20,1 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 9 | AJ | 3244,2 | 710,4 | 3250,9 | 691,5 | 20,1 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 10 | AJ | 3250,9 | 691,5 | 3257,5 | 672,7 | 19,9 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 11 | AJ | 3257,5 | 672,7 | 3264,2 | 653,8 | 20,1 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 12 | AJ | 3264,2 | 653,8 | 3270,8 | 635 | 19,9 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 13 | AJ | 3270,8 | 635 | 3277,5 | 616,1 | 20,1 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 14 | AJ | 3277,5 | 616,1 | 3284,1 | 597,2 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 15 | AJ | 3284,1 | 597,2 | 3290,8 | 578,4 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 16 | AJ | 3290,8 | 578,4 | 3297,5 | 559,5 | 20,1 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 17 | AJ | 3297,5 | 559,5 | 3304,1 | 540,7 | 19,9 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 18 | AJ | 3304,1 | 540,7 | 3310,8 | 521,8 | 20,1 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 19 | AJ | 3310,8 | 521,8 | 3317,4 | 502,9 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 20 | AJ | 3317,4 | 502,9 | 3324,2 | 484,1 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 21 | AJ | 3324,2 | 484,1 | 3331,4 | 465,5 | 19,9 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 22 | AJ | 3331,4 | 465,5 | 3339,3 | 447,1 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 23 | AJ | 3339,3 | 447,1 | 3348 | 429,1 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 24 | AJ | 3348 | 429,1 | 3357,5 | 411,5 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 25 | AJ | 3357,5 | 411,5 | 3367,4 | 394,1 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 26 | AJ | 3367,4 | 394,1 | 3377,4 | 376,8 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 27 | AJ | 3377,4 | 376,8 | 3387,3 | 359,4 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 28 | AJ | 3387,3 | 359,4 | 3396,8 | 341,8 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 29 | AJ | 3396,8 | 341,8 | 3406,1 | 324,1 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 30 | AJ | 3406,1 | 324,1 | 3415 | 306,2 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 31 | AJ | 3415 | 306,2 | 3423,7 | 288,2 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 32 | AJ | 3423,7 | 288,2 | 3432 | 270 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 33 | AJ | 3432 | 270 | 3440,1 | 251,7 | 20,0 | 0 | 13 | 372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Długość emitora = 659,9 m. wysokość mieszania = 1000 m.

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 1,25 m.

Emitor liniowy: W-IDG\_3 wezel Imielin DG240010S odcinek 3 metodyka modelowania: CALINE3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Typ | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Długość | Wysokość | Szerokość | Natęż. |
| odcinka | odcin- |  |  |  |  | odcinka | odcinka | mieszania | ruchu |
|  | ka | m | m | m | m | m | m | m | poj./h |
| 1 | AJ | 3143,1 | 933,7 | 3163,6 | 924,5 | 22,5 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | AJ | 3163,6 | 924,5 | 3177,4 | 917,8 | 15,3 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | AJ | 3177,4 | 917,8 | 3187 | 905,4 | 15,7 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | AJ | 3187 | 905,4 | 3181,7 | 892,2 | 14,2 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | AJ | 3181,7 | 892,2 | 3166,7 | 887,6 | 15,7 | 0 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Długość emitora = 83,4 m. wysokość mieszania = 1000 m.

Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 1,25 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Katowice, wysokość anemometru 14 m.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Sezon roczny | Sezon grzewczy | Sezon letni |
| Temperatura [K] | 280,9 | 275,1 | 286,8 |

Sieć obliczeniowa:

X od 2960 do 3580 m, skok 20 m, Y od 160 do 1300 m, skok 20 m.

Okresy obliczeniowe

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roczna | 0,666667 | 5840 |
| 2 | roczna | 0,333333 | 2920 |

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kg/h

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | 1 okres | 2 okres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia |  |  |
| E-5dL | Odcinek 5d trasa glowna strona lewa | pył PM-10 | 0,0409 | 0,01115 |
|  | tlenki azotu jako NO2 | 0,339 | 0,1153 |
|  | tlenek węgla | 0,695 | 0,1351 |
|  | amoniak | 0,0339 | 0,00579 |
|  | benzen | 0,000966 | 0,0001597 |
|  | węglowodory aromatyczne | 0,01243 | 0,002264 |
|  | węglowodory alifatyczne | 0,0337 | 0,00596 |
|  | dwutlenek siarki | 0,001031 | 0,0002590 |
|  | ołów | 8,71\*10-6 | 2,84\*10-6 |
|  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0376 | 0,01026 |
| E-5dP | Odcinek 5d trasa glowna strona prawa | pył PM-10 | 0,0396 | 0,01080 |
|  | tlenki azotu jako NO2 | 0,328 | 0,1116 |
|  | tlenek węgla | 0,673 | 0,1308 |
|  | amoniak | 0,0328 | 0,00561 |
|  | benzen | 0,000935 | 0,0001546 |
|  | węglowodory aromatyczne | 0,01204 | 0,002192 |
|  | węglowodory alifatyczne | 0,0327 | 0,00577 |
|  | dwutlenek siarki | 0,000999 | 0,0002507 |
|  | ołów | 8,44\*10-6 | 2,75\*10-6 |
|  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0364 | 0,00994 |
| E-6L | Odcinek 6 trasa glowna strona lewa | pył PM-10 | 0,00870 | 0,002312 |
|  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0741 | 0,02390 |
|  | tlenek węgla | 0,1438 | 0,02800 |
|  | amoniak | 0,00692 | 0,001201 |
|  | benzen | 0,0001970 | 3,31\*10-5 |
|  | węglowodory aromatyczne | 0,002549 | 0,000469 |
|  | węglowodory alifatyczne | 0,00691 | 0,001236 |
|  | dwutlenek siarki | 0,0002178 | 5,37\*10-5 |
|  | ołów | 1,88\*10-6 | 5,89\*10-7 |
|  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00800 | 0,002127 |
| E-6P | Odcinek 6 trasa glowna strona prawa | pył PM-10 | 0,00818 | 0,002173 |
|  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0697 | 0,02246 |
|  | tlenek węgla | 0,1352 | 0,02632 |
|  | amoniak | 0,00651 | 0,001129 |
|  | benzen | 0,0001853 | 3,11\*10-5 |
|  | węglowodory aromatyczne | 0,002397 | 0,000441 |
|  | węglowodory alifatyczne | 0,00649 | 0,001161 |
|  | dwutlenek siarki | 0,0002048 | 5,05\*10-5 |
|  | ołów | 1,77\*10-6 | 5,53\*10-7 |
|  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00753 | 0,001999 |
| W-IL1 | wezel Imielin lacznica L1 | pył PM-10 | 0,00723 | 0,002072 |
|  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0453 | 0,02025 |
|  | tlenek węgla | 0,0425 | 0,01026 |
|  | amoniak | 0,00514 | 0,000837 |
|  | benzen | 0,0001067 | 1,70\*10-5 |
|  | węglowodory aromatyczne | 0,001570 | 0,0002957 |
|  | węglowodory alifatyczne | 0,00465 | 0,000820 |
|  | dwutlenek siarki | 0,0001330 | 3,62\*10-5 |
|  | ołów | 4,45\*10-6 | 1,28\*10-6 |
|  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00665 | 0,001906 |
| W-IL2 | wezel Imielin lacznica L2 | pył PM-10 | 0,01382 | 0,00403 |
|  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0797 | 0,0369 |
|  | tlenek węgla | 0,1080 | 0,02381 |
|  | amoniak | 0,01182 | 0,001905 |
|  | benzen | 0,0002500 | 3,89\*10-5 |
|  | węglowodory aromatyczne | 0,00357 | 0,000643 |
|  | węglowodory alifatyczne | 0,01062 | 0,001809 |
|  | dwutlenek siarki | 0,0002827 | 7,82\*10-5 |
|  | ołów | 6,21\*10-6 | 1,81\*10-6 |
|  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01271 | 0,00371 |
| W-IDG\_1 | wezel Imielin DG240010S odcinek 1 | pył PM-10 | 2,11\*10-5 | 5,27\*10-6 |
|  | tlenki azotu jako NO2 | 5,99\*10-5 | 1,50\*10-5 |
|  | tlenek węgla | 0,000323 | 8,08\*10-5 |
|  | amoniak | 4,85\*10-6 | 1,21\*10-6 |
|  | benzen | 7,30\*10-7 | 1,82\*10-7 |
|  | węglowodory aromatyczne | 9,39\*10-6 | 2,35\*10-6 |
|  | węglowodory alifatyczne | 2,76\*10-5 | 6,91\*10-6 |
|  | dwutlenek siarki | 6,38\*10-7 | 1,59\*10-7 |
|  | ołów | 4,40\*10-9 | 1,10\*10-9 |
|  | pył zawieszony PM 2,5 | 1,94\*10-5 | 4,85\*10-6 |
| W-IDG\_2 | wezel Imielin DG240010S odcinek 2 | pył PM-10 | 6,36\*10-6 | 1,59\*10-6 |
|  | tlenki azotu jako NO2 | 1,81\*10-5 | 4,52\*10-6 |
|  | tlenek węgla | 9,76\*10-5 | 2,44\*10-5 |
|  | amoniak | 1,46\*10-6 | 3,66\*10-7 |
|  | benzen | 2,20\*10-7 | 5,51\*10-8 |
|  | węglowodory aromatyczne | 2,83\*10-6 | 7,08\*10-7 |
|  | węglowodory alifatyczne | 8,34\*10-6 | 2,09\*10-6 |
|  | dwutlenek siarki | 1,92\*10-7 | 4,81\*10-8 |
|  | ołów | 1,30\*10-9 | 3,00\*10-10 |
|  | pył zawieszony PM 2,5 | 5,85\*10-6 | 1,46\*10-6 |
| W-IDW | wezel Imielin DW934 | pył PM-10 | 0,01078 | 0,00325 |
|  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0720 | 0,0318 |
|  | tlenek węgla | 0,1199 | 0,02506 |
|  | amoniak | 0,001716 | 0,000333 |
|  | benzen | 0,0002352 | 3,71\*10-5 |
|  | węglowodory aromatyczne | 0,00321 | 0,000579 |
|  | węglowodory alifatyczne | 0,00923 | 0,001588 |
|  | dwutlenek siarki | 0,0002788 | 7,25\*10-5 |
|  | ołów | 3,09\*10-6 | 1,15\*10-6 |
|  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,00992 | 0,002990 |
| W-IDG\_3 | wezel Imielin DG240010S odcinek 3 | pył PM-10 | 1,04\*10-5 | 2,59\*10-6 |
|  | tlenki azotu jako NO2 | 2,94\*10-5 | 7,35\*10-6 |
|  | tlenek węgla | 0,0001588 | 3,97\*10-5 |
|  | amoniak | 2,38\*10-6 | 5,95\*10-7 |
|  | benzen | 3,59\*10-7 | 8,97\*10-8 |
|  | węglowodory aromatyczne | 4,61\*10-6 | 1,15\*10-6 |
|  | węglowodory alifatyczne | 1,36\*10-5 | 3,39\*10-6 |
|  | dwutlenek siarki | 3,13\*10-7 | 7,83\*10-8 |
|  | ołów | 2,10\*10-9 | 5,00\*10-10 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 9,53\*10-6 | 2,38\*10-6 |