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Załącznik nr 1 do OPZ – Wytyczne Zamawiającego – zakres prac
Wytyczne dla wejścia głównego: 
1. Przebudowa przegród zewnętrznych obiektu – elewacja frontowa budynku w zakresie drzwi wejściowych do budynku zmiana gabarytu istniejącego otworu drzwiowego w odniesieniu do:
· ingerencji w konstrukcje obiektu oraz możliwych do zastosowania elementów zabezpieczających,
· formy architektonicznej obiektu oraz kompozycji elewacji
· wartości zabytkowych obiektu,
· wskazania formalnych wymagań uzgodnienia planowanych robót z organem ochrony zabytków,
· określenie właściwej procedury administracyjnej (pozwolenie na budowę czy zgłoszenie robót ).
Koncepcja architektoniczna w powyższym zakresie powinna zawierać rysunek układu funkcjonalnego oraz wizualizację elewacji z wariantami przebudowy drzwi wejściowych.
Program Funkcjonalno – Użytkowy powinien określić:
a. czy zmiana geometrii otworu jest technicznie możliwa,
b. czy istnieją  ograniczenia konserwatorskie,
c. wariant bez ingerencji w istniejący otwór.

2. Likwidacja / obniżenie progu
· wykonanie wejścia bez progowego,
· wskazanie rozwiązań technicznych umożliwiających niwelację różnic poziomów,
· ocena wpływu proponowanych rozwiązań na elewację oraz układ konstrukcyjny budynku.
Program Funkcjonalno - Użytkowy powinien w jak najszerszym stopniu  jednoznacznie określić sposoby zapewnienia dostępności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej
· wymiana istniejących drzwi dwuskrzydłowych,
· określenie dopuszczalnych rozwiązań materiałowych i technologicznych,
· wskazanie wymagań w zakresie:
a. izolacyjności cieplnej,
b. odporności ogniowej (jeśli wymagana),
c. bezpieczeństwa użytkowania,
d. automatyki i kontroli dostępu.

Program Funkcjonalno - Użytkowy powinien określić wytyczne dotyczące:
· zachowania lub reinterpretacji historycznych podziałów,dopuszczalnego zakresu przeszkleń,możliwości zastosowania drzwi automatycznych.

4. Uwarunkowania konserwatorskie
Program Funkcjonalno - Użytkowy musi zawierać:
a. analizę formalno-prawną dotyczącą ochrony konserwatorskiej,
b. określenie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, 
c. rekomendowaną strategię postępowania w procesie uzgodnień.
d. Wystąpienie o zalecenia konserwatorskie w zakresie projektowanych elementów. 

Rozwiązania proponowane w PFU powinny minimalizować ingerencję w substancję zabytkową i respektować historyczny charakter elewacji.

5. Wymagania funkcjonalne
Program Funkcjonalno - Użytkowy powinien określać:
a. minimalne parametry użytkowe wejścia,
b. wymagania w zakresie dostępności architektonicznej,
c. wymagania dotyczące intensywności użytkowania (budynek biurowy),
d. integrację z systemami budynkowymi (kontrola dostępu, monitoring, SSP – jeśli dotyczy).

6. Oczekiwany rezultat
Program Funkcjonalno - Użytkowy powinien: :
a. przedstawiać co najmniej dwa warianty rozwiązań (z ingerencją i bez ingerencji w otwór),
b. zawierać rekomendację wariantu optymalnego,
c. określać szacunkowe koszty realizacji poszczególnych wariantów,
d. identyfikować ryzyka formalne i techniczne,
e. opisywać warunki ewakuacji, 
Wytyczne dla toalet:
a. - wymiana pionów i poziomów kanalizacyjnych z przy kanalikiem i wywiewką na dachu
b. wymiana pionów i poziomów instalacji wody ciepłej, zimnej i co
c. wykonanie nowych podejść instalacyjnych wod.-kan. wraz z białym montażem
d. wymianę glazury na płytki gresowe (kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie koncepcji)
e. wymianę płytek podłogowych na płytki gresowe antypoślizgowe (kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie koncepcji) 
f. wentylacja mechaniczna/grawitacyjna
g. nowe piony z instalacją centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami ,
h. wymiana drzwi,
i. montaż luster,
j. montaż uchwytów na papier toaletowy i na ręczniki, koszy na śmieci, szczotek WC
k. montaż blatów umywalkowych,
l. wyburzenie istniejących ścianek działowych,
m. postawienie nowych ścianek systemowych np. HPL
n. wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne Led,
o. [bookmark: _Hlk232662921]ocena możliwości stworzenia toalet koedukacyjnych na 1 i 3 piętrze budynku,
p. rysunek układu funkcjonalnego pomieszczenia wraz z wizualizacją przedstawiająca koncepcję kolorystyki oraz użytych materiałów. 

Wytyczne dla modernizacji pomieszczeń socjalnych:
a. zaaranżowanie pom. socjalnego na 2 i 4 piętrze, 
b. demontaż wszystkich istniejących zabudów
c. wykonanie nowej zabudowy meblowej (szafek),
d. montaż zlewów i baterii, 
e. wentylacja grawitacyjna/mechaniczna,
f. skucie istniejących podłóg, montaż płytek podłogowych, (kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie koncepcji),
g. skucie istniejących płytek ceramicznych na ścianach, montaż nowych płytek (kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie koncepcji),
h. wymiana pionów wod. – kan., c.o., wymiana grzejników, 
i. wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne – Led, 
j. lodówka,  no chyba że lodówka w zabudowie,
k. wymiana drzwi,
l. rysunek układu funkcjonalnego pomieszczenia wraz z wizualizacją przedstawiająca koncepcję kolorystyki oraz użytych materiałów.

Wytyczne dla pokoi biurowych:
a. nakładki na parapety,
b. wymiana drzwi wejściowych, 
c. wymiana wykładziny dywanowej, 
d. malowanie ścian i sufitów, 
e. rysunek układu funkcjonalnego pomieszczenia wraz z wizualizacją przedstawiająca koncepcję kolorystyki oraz użytych materiałów.

Wytyczne dla części wspólnych (korytarze + klatka schodowa): 
a. malowanie, 
b. wymiana wykładziny (np. PCV – łatwo zmywalna).
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