**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów przesuwnych (jezdnych) do archiwum w Nadleśnictwie Miradz, z siedzibą Miradz 12,

88-320 Strzelno.

Pomieszczenie którym planowane jest zamontowanie regałów posiada następujące parametry techniczne:

- Wysokość pomieszczenia 2430 mm

- Szerokość pomieszczenia 5200 mm

- Długość pomieszczenia 5100 mm

Do pomieszczenia archiwum prowadzą drzwi wejściowe płytowe jednostronne obite blachą, lewe „80” i usytuowane są na ścianie dł. 5260 mm. Podłoga wykonana z płytek ceramicznych. Ściany i sufit wymalowane farbą emulsyjną w kolorze białym. W pomieszczeniu znajduje się instalacja C.O. oraz elektryczna.

W całym pomieszczeniu planuje się wykonanie regałów przejezdnych

**REGAŁ RZEJEZDNY PODWÓJNY NR 1**

* wysokość całkowita ~ 2080 mm
* długość całkowita 3800 mm. (3x1000+800) + maskownica i korba
* głębokość: 2 x 300 mm
* ilość poziomów półkowych : 6 (5+1 półka dasząca)
* półki przestawne co 20 mm
* odstęp miedzy poziomami półkowymi 350 mm
* nośność półki min. 80 kg
* konstrukcja regału wykonana w systemie ze stężeniami
* ciąg wyposażony jest w:

- napęd

- układ jezdny

- kierownica z blokadą przesuwu, kierownica zamykającego regału

dodatkowo wyposażona w zamek

* ilość ciągów: 6
* łączna liczba użytkowa mb półek ~ 228
* szyny nawierzchniowe z najazdami ocynkowanymi

**REGAŁ STACJONARNY POJEDYNCZY NR 2**

* wysokość całkowita ~ 2080 mm
* długość całkowita 4900 mm ( 4 x 1000+ 900)\
* głębokość: 300 mm
* ilość poziomów półkowych: 6 (5+1 półka dasząca)
* półki przestawne co 20 mm
* odstęp między poziomami półkowymi 350 mm
* nośność półki min. 80 kg
* konstrukcja regału wykonana w systemie ze stężeniami
* ilość ciągów 1
* łączna liczba użytkowa mb półek ~ 24,5