Uwagi do przedmiaru - okręgowa 2p i 3p

Dla etapu "2 piętro Prokuratury Regionalnej" przyjęto:

-montaż 2 nowych szaf w serwerowni GPD2 (obsługa etapów "2 piętro Prokuratury Regionalnej" oraz

"3 piętro Prokuratury Regionalnej")

-Dla etapu "2 piętro Prokuratury Regionalnej" przyjęto Wykonanie instalacji podgrzewania schodów wejściowych do budynku (3 kpl)

-Wykonanie przejść KD58.1 oraz KD76.1 (przejścia między Regionalną a Okręgową) - przyjęto montaż wraz z 2 i 3 piętrem Prokuratury Okręgowej

-Montaż kamery KZ.6, kamera w windzie D2 - montaż wraz z dźwigiem w kolejnym etapie

-rozbudowa PWP z przyciskiem na elewacji szybu windy - montaż wraz z dźwigiem w kolejnym etapie

Montaż instalacji (komplet instalacji) w pom. 1/56 (pom. centrali wentylacji sali konferencyjnej) przyjęto razem z etapem "piwnica Prokuratury Okręgowej". Docelowo elementy instalacji SSWIN do przepięcia na właściwą pętlę w etapie "1 piętro Prokuratury Okręgowej".

Wraz z etapem "piwnica Prokuratury Okręgowej" przyjęto:

- wykonanie kompletu instalacji w pom. 2/50 i 2/51 wraz z przygotowaniem pomieszczenia 2/51 pod serwerownię

- montaż 2 szaf w pom. 2/51 / 2/50 na potrzeby obsługi systemów niskoprądowych / LAN piwnicy

- przyjęto montaż central systemów niskoprądowych i tymczasowe wpięcie elementów w pom. 2/50 i 2/51 na linie dozorowe piwnicy. Docelowo elementy liniowe instalacji niskoprądowych wpiąć na właściwe linie wraz z budową instalacji na "1 piętrze Prokuratury Okręgowej".

Wraz z etapem "piwnica Prokuratury Okręgowej" przyjęto:

- montaż centrali CSP2 w pom. portiera na poziomie parteru i wpięcie fragmentu linii piwnicy CSP1:p3 do centrali CSP2 na linię p11.

Przy etapie „Parter Prokuratury Okręgowej” przyjęto montaż pętli 12 SSP bez elementów 46-59.

Przy etapie „Parter Prokuratury Okręgowej” przyjęto montaż kamer zewnętrznych również na elewacji Oficyny.