Uwagi do przedmiaru - okręgowa 1p, 2p i 3p

Wraz z etapem C przyjęto montaż elementów wszystkich instalacji w obrębie pomieszczenia komunikacji przy windzie D1 oraz pom. pomocniczym przy windzie D1.

Montaż szafy GPD4 w serwerowni w pom. 2/50 / 2/51 – przyjęto, że zostanie zamontowana wraz z remontem Oficyny w celu obsługi instalacji w oficynie.

Wykonanie przejść SKD do Oficyny (KD 43.1, KD 51.1, KD67.2) – przyjęto, że zostaną zamontowane wraz z remontem Oficyny.

Z Etapu 3 „Nadbudowa” w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności instalacji, przeniesiono do etapu 2 C działy:

„Montaż instalacji zasysania dymu w szybie windy D1”

„Montaż instalacji odgromowej”