[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _Hlk230161769][bookmark: _Hlk230161770]Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa serwera na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Lublinie” o nr sprawy: OLU.Z-5.2431.15.2026

Zał. nr 2.2. Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, sprawnego technicznie serwera na potrzeby
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zamówienia.

Nr CPV: 
48820000-2 – Serwery


1. Oświadczam, że zaoferowany sprzęt (wymieniony poniżej) jest fabrycznie nowy, sprawny technicznie i spełnia wszystkie minimalne parametry techniczne oraz wymagania, które są ujęte w poniższych tabelach w kolumnie B, co zostaje potwierdzone zapisami 
w kolumnie C. Spełnię także wszelkie warunki dostawy i gwarancji wymienione 
pod tabelami oraz zapisy ujęte w projektowanych postanowieniach umowy (PPU).
Parametry zaoferowanego sprzętu Zamawiający będzie miał możliwość sprawdzić 
na stronie WWW jego producenta (Wykonawca na żądanie Zamawiającego  
zobowiązuje się do podania dokładnego linka WWW do strony producenta na której można będzie potwierdzić parametry zaoferowanego sprzętu).


2. W kolumnie C określam:
a. konkretne parametry (cechy sprzętu) oraz określam spełnienie warunków;
b. ewentualne rozwiązania równoważne i parametry wyższe niż minimalne 
– jeśli parametry nie wykraczają poza wymagania minimalne, czyli są spełnione parametry określone w kolumnie B i nie dotyczą one podania konkretnej wartości liczbowej parametrów urządzenia (np. podania pojemności dysku, minimalnej liczby rdzeni, czy też mocy zasilacza awaryjnego (UPS), itd.), zostaje wpisane słowo - „spełnione”, „tak” lub inne równoznaczne potwierdzające fakt spełnienia wymaganego parametru; 
c. rodzaj dołączonych załączników, dokumentację warunków gwarancji, które spełniają wymagania minimalne z kolumny B.


Każde pole kolumny C odnoszące się do oferowanego sprzętu zostało wypełnione.

Uwaga ! Jeśli pole kolumny C w danym wierszu pozostanie puste będzie to oznaczało, 
że oferowany sprzęt nie spełnia parametrów ujętych w kolumnie B. 


	Lp.
	Typ sprzętu
	Ilość sztuk

	1
	Serwer
	1



  
  Producent i model oferowanego sprzętu: …………………………………………………………………………



	A
	B
	C

	-
	Wymagania minimalne parametrów (cech sprzętu), gwarancji i dokumentacji oraz innych warunków specyfikacji technicznej.
	Określenie cechy oferowanego sprzętu i wartości 
jego parametrów, podanie ewentualnych rozwiązań równoważnych spełniających wymagania minimalne 
z kolumny B, podanie rodzaju załączników oraz inne uwagi Wykonawcy.



	Pozycja 1 – Serwer.

	1.1
	Obudowa:
rack 2U
	

	1.2
	Procesor:
1. ilość procesorów: 1
2. procesor jest zaprojektowany do pracy 
w serwerach, o dużej wydajności ocenianej 
na co najmniej 45 000 pkt. w teście 
PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie
      http://www.cpubenchmark.net (wynik max. 
na 14 dni przed złożeniem oferty) – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wydruk z w/w strony potwierdzający wynik 
w teście i parametry procesora)
3. taktowanie: minimum 2.0 GHz
4. ilość rdzeni / wątków:  24 / 48
5. pamięć podręczna L3: 45 MB obsługa sprzętowych technologii wirtualizacji
	

	1.3
	Pamięć RAM:
1.	minimum 64 GB (zainstalowane jako cztery moduły po 16 GB, lub dwa moduły po 32 GB,
     nie dopuszcza się  jednej kości 64 GB lub innych konfiguracji)
2.	Typ/rodzaj: DDR5 ECC RDIMM
3.	prędkość przesyłania danych: minimum 
4 400 MT/s 
4.	minimalna liczba gniazd DIMM: 16 (obsługa 
co najmniej 8-kanałowej architektury pamięci DDR5 ECC)
	

	1.4
	Kontroler RAID:
1. typ kontrolera: sprzętowy kontroler RAID wyposażony w minimum 8 GB pamięci cache
2. poziomy RAID: 0/1/5/10/50/60
3. rodzaje dysków: 12 Gb/s, SAS/SATA 
4. pamięć podręczna: 8 GB 
5. wspierane systemy: Windows Server
	

	1.5
	Dyski i napędy:
Zatoki na dyski: serwer wyposażony w minimum 
12 wewnętrznych zatok dyskowych Hot-Plug, obsługujących dyski SAS lub SATA w formacie 
2,5” lub 3,5".
W oferowanej konfiguracji serwer musi umożliwiać utworzenie sprzętowej macierzy RAID 10 
o pojemności użytkowej nie mniejszej niż 48 TB
	




	A
	B
	C

	-
	Wymagania minimalne parametrów (cech sprzętu), gwarancji i dokumentacji oraz innych warunków specyfikacji technicznej.
	Określenie cechy oferowanego sprzętu i wartości 
jego parametrów, podanie ewentualnych rozwiązań równoważnych spełniających wymagania minimalne 
z kolumny B, podanie rodzaju załączników oraz inne uwagi Wykonawcy.



	1.6
	Dyski (zainstalowane):
1. 2 x 1,92 TB SSD SAS 12 Gb/s, Hot-Plug klasy Enterprise, zainstalowane 
w konfiguracji RAID 1;
2. 8 x 12 TB HDD 7 200 obr./min., SAS 
12 Gb/s, Hot-Plug klasy Enterprise, zainstalowane w konfiguracji RAID 10
3. dyski twarde muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad oraz w pełni kompatybilne z oferowanym serwerem 
i kontrolerem RAID. Przez pełną kompatybilność rozumie się bezproblemową współpracę 
z kontrolerem RAID oraz systemem zarządzania serwerem, bez konieczności modyfikacji firmware dysków, kontrolera RAID lub serwera. Dyski muszą znajdować 
się na liście kompatybilności producenta oferowanego serwera lub być oferowane przez producenta serwera jako wyposażenie dedykowane dla danego modelu.
4. zainstalowane dyski muszą być w pełni  autoryzowane/certyfikowane przez producenta oferowanego serwera 
i posiadać oprogramowanie układowe (firmware) do niego dedykowane,
5. dyski muszą prawidłowo raportować swój stan, temperaturę oraz parametry S.M.A.R.T. w systemie zarządzania oraz nie mogą powodować wyświetlania komunikatów o błędach lub ostrzeżeń 
o braku certyfikacji dysku,
6. Wykonawca gwarantuje, że zamontowane dyski nie wpływają na zaoferowaną gwarancję producenta oferowanego serwera i będzie ona realizowana dla dysków na takich samych warunkach jak gwarancja dostarczonego serwera
	

	1.7
	Zintegrowane karty sieciowe:
1. Standard złącza: OCP 3.0
2. Porty: 4 x SFP28,
3. Przepustowość:  25 Gb/s na każdy port,
	







	A
	B
	C

	-
	Wymagania minimalne parametrów (cech sprzętu), gwarancji i dokumentacji oraz innych warunków specyfikacji technicznej.
	Określenie cechy oferowanego sprzętu i wartości 
jego parametrów, podanie ewentualnych rozwiązań równoważnych spełniających wymagania minimalne 
z kolumny B, podanie rodzaju załączników oraz inne uwagi Wykonawcy.



	1.8
	Zdalne zarządzanie:
1. Niezależny od systemu operacyjnego, działający bezagentowo
2.	Funkcjonalność (Musi umożliwiać co najmniej): 
- monitorowanie bieżących parametrów pracy 
  serwera,
- przeglądanie i eksportowanie logów zdarzeń,
- zdalne zarządzanie zasilaniem serwera 
   (włączanie, wyłączanie, restart),
- zdalną aktualizację oprogramowania 
   układowego (firmware),
- wysyłanie powiadomień za pomocą poczty  
   elektronicznej (e-mail),
- dostęp do interfejsu zarządzania poprzez 
   przeglądarkę internetową.
	

	1.9
	Zasilanie:
1. serwer musi być wyposażony w minimum 
dwa redundantne zasilacze Hot-Plug pracujące w konfiguracji 1+1,
2. awaria jednego zasilacza nie może powodować przerwy w pracy serwera,
3. zasilacze muszą posiadać sprawność minimum 80 PLUS Platinum lub równoważną.
	

	1.10
	Ramka zabezpieczająca (maskownica):
tak (dopuszczalna bez wyświetlacza)
	

	1.11
	Szyny montażowe:
tak (ruchome - wysuwane)
	

	1.12
	Okablowanie:
Serwer musi zostać dostarczony z kompletem przewodów zasilających o długości minimum 
2 m, kompatybilnych z oferowanymi zasilaczami 
oraz stosowanymi przez zamawiającego 
listwami PDU.
	

	1.13
	System operacyjny:
Producent serwera musi zapewniać wsparcie dla systemu Microsoft Windows Server 2025.
	

	1.14
	Gwarancja:
1. gwarancja producenta minimum 36 miesięcy.
wsparcie techniczne 24x7x365.
2. zgłoszenia serwisowe przyjmowane przez producenta w języku polskim
3. zgodnie z wymaganiami określonymi w części „Warunki dostawy i gwarancji”
	








[bookmark: _Hlk230164221]Warunki dostawy i gwarancji:
1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego tj. do budynku przy 
ul. Technicznej 4, 20-151 Lublin (ze wskazaniem pomieszczenia przez Zamawiającego, 
gdzie zostanie złożony dostarczany sprzęt), będącym siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
2. Termin dostawy – do 35 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
3. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu sprzęt 
w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych fabrycznie przez producenta sprzętu. 
4. [bookmark: _Hlk230610351]Odbiór będzie uważany za całkowity dopiero po podpisaniu przez obie strony protokołu 
odbioru końcowego z zachowaniem terminu określonego w pkt. 2.
5. [bookmark: _Hlk230164001]Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela minimum 36 miesięcy gwarancji producenta sprzętu (stosowną dokumentację należy dołączyć do oferty).
6. [bookmark: _Hlk230164159][bookmark: _Hlk230164209]Czas reakcji na zgłoszenie nie przekroczy 4 godzin. Naprawa realizowana będzie w trybie Onsite. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 8 godzin od momentu 
zgłoszenia Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż 
uszkodzony w czasie kolejnych 8 godzin.
7. Zgłoszenia Zamawiającego w okresie gwarancji będą odbierane przez Wykonawcę 
w trybie 24x7x365 (nieprzerwanie), tj. gotowość Wykonawcy przez 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu, przez wszystkie 365 dni w roku (w latach przestępnych – 366 dni).
8. [bookmark: _Hlk230610396]W przypadku uszkodzenia (awarii) nośników danych (w szczególności dysków twardych HDD, SSD, modułów flash lub innych nośników zawierających dane Zamawiającego) ich naprawa będzie wykonywana w miejscu użytkowania lub będą one wymieniane na nowe bez odbioru 
uszkodzonych (uszkodzony sprzęt pozostaje własnością Zamawiającego - wymagane jest stosowane oświadczenie podmiotu realizującego serwis).
9. [bookmark: _Hlk230610423]  W przypadku, gdy naprawa elementu, komponentu lub podzespołu serwera potrwa dłużej 
niż 14 dni lub gdy ten sam element, komponent lub podzespół serwera będzie naprawiany więcej niż 3 razy w okresie gwarancji, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania jego bezkosztowej wymiany na nowy, wolny od wad, o parametrach technicznych 
nie gorszych niż wymieniany element, komponent lub podzespół.
        Jeżeli pomimo dokonanej wymiany nie będzie możliwe przywrócenie pełnej funkcjonalności serwera lub charakter awarii będzie wskazywał na trwałą wadę urządzenia jako całości, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania bezkosztowej wymiany serwera na nowy, taki sam lub o parametrach technicznych nie gorszych niż dostarczony w ramach realizacji Umowy.
        Termin wymiany elementu, komponentu, podzespołu lub serwera wynosi maksymalnie 
14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego żądania wymiany.
10. Naprawy realizowane będą w miejscu instalacji sprzętu z wyjątkiem przypadków 
uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru sprzętu, 
jego naprawy i ponownej dostawy na koszt własny.






Miejsce i data: ………………………………………                                   ……………………………………………                                   
                                                                                              Podpis Wykonawcy
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