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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
2001-ILN.261.106.2026


Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest remont posadzek w czynnym obiekcie Urzędu Skarbowego 
w Siemiatyczach przy ul. Pałacowa 18. Wykaz pomieszczeń z orientacyjną powierzchnią przedstawia poniższa tabela:

	ZADANIE 1

	L.p.
	Piętro
	Nr pokoju
	Pow. pokoju
[m2]
	Pow. cokolików
[m2]
	Całkowita pow. [m2]
	Rodzaj posadzki

	
	1
	I
	Pokój 101
	21,16
	1,84
	23,00
	Wykładzina dywanowa 
w płytkach

	
	2
	I
	Pokój 103 Sekretariat
	16,42
	1,79
	18,21
	Wykładzina dywanowa 
w płytkach

	
	3
	I
	Pokój 111
	13,25
	1,50
	14,75
	Wykładzina PVC

	
	4
	I
	Pokój 115
	21,79
	1,87
	23,66
	Wykładzina PVC

	
	5
	I
	112
	19,57
	1,77
	21,34
	Wykładzina PVC

	
	6
	I
	110
	13,20
	1,49
	14,69
	Wykładzina PVC

	
	Łączna powierzchnia - wykładzina dywanowa w płytkach [m2]
	41,21

	
	Łączna powierzchnia - wykładzina PVC [m2]
	74,44

	
	Łączna powierzchnia [m2]
	 115,65

	

	ZADANIE 2

	1
	0
	Sala Obsługi Podatnika
	87,60
	3,86
	91,46
	Płytki z kamieni sztucznych 

	
	2
	0
	HOL z portiernią i wejście główne 
	109,82
	5,28
	115,10
	Płytki z kamieni sztucznych 

	
	3
	0
	Korytarz na prawo od wejścia głównego 
	31,58
	3,43
	35,01
	Płytki z kamieni sztucznych 

	
	4
	0
	Korytarz wejście boczne od parkingu 
	13,47
	2,14
	15,61
	Płytki z kamieni sztucznych 

	
	Łączna powierzchnia płytki z kamieni sztucznych- płytki 60x60cm, gr.8-10mm, R10, antypoślizgowy, jasnoszary
	257,18

	
	
	

	Łączna powierzchnia Zadania 1 i Zadania 2
	372,83 m2



Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie lub na dwa zadania.

ZADANIE 1
I. Zakres dotyczący remontu posadzek z wykładziny PVC i dywanowej:
1. Wyniesienie mebli z pomieszczeń na czas remontu i wniesieniu do pomieszczeń po remoncie;

Meble w pokoju 101
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Meble w pokoju 103
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Meble w pokoju 111                         
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Meble w pokoju 115
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Meble w pokoju 112
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Meble w pokoju 110
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2. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac (lamp oświetleniowych, futryn, wykorzystywanej podczas remontu);
3. Demontaż i utylizacja istniejących warstw wykładzin wraz z listwami przypodłogowymi (wierzchnia warstwa – wykładzina dywanowa i wykładzina PVC);
4. Przygotowanie podłoża: w zależności od potrzeb odkurzanie, gruntowanie, wylanie mas samopoziomujących, szlifowanie itp.;
5. Dostawa i montaż wykładziny elastycznej (PCV) poprzez przyklejenie na całej powierzchni 
z wywinięciem wykładziny na ścianę do ok 10 cm; 
6. Dostawa i montaż wykładziny dywanowej w płytkach poprzez przyklejenie na całej powierzchni z wywinięciem wykładziny na ścianę do ok 10 cm;
7. Spawanie złączeń wykładzin PCV (sznur spawalniczy w kolorze dobranym do kolorystyki wykładziny);
8. Wykładziny powinny być zakończone przy drzwiach w sposób zapewniający otwieranie 
i zamykanie drzwi (wykończenie przejść listwą progową). Podcięcie skrzydeł drzwiowych 
(w razie potrzeby);
9. Kolor i faktura wykładziny zostaną ustalona z Użytkownikiem przed podpisaniem zlecenia. Sznur spawalniczy powinien być dobrany kolorystycznie do koloru wykładziny
10. Uzupełnienie i wykończenie ubytków w ścianach po zerwaniu istniejących wykładzin (w razie potrzeby);
11. Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki;
12. Uprzątnięcie terenu prowadzenia robót oraz korytarzy, pokoi i klatek schodowych.

Wykładzina PVC musi spełniać następujące wymagania minimalne tj.:
1. Klasa trudnopalności: nie niższa niż Cfl-s1;
2. Wykładzina podłogowa elastyczna o zwiększonej trwałości (klasa użytkowa komercyjna 34, przemysłowa 43) i antystatyczności;
3.  Odporna na oddziaływanie kółek krzeseł, na działanie promieni słonecznych, bardzo dobra odporność chemiczna, dobra odporność przeciw bakteriom (nie sprzyja wzrostowi), wykładzina TYP I;
4.  Przeznaczona do stosowania w budynkach użyteczności publicznej i przeznaczona na stały pobyt ludzi; 
5. Wykonana z materiałów posiadających certyfikaty i atesty, które zezwalają na ich użycie na terenie UE; 
6. Kolorystyka wykładziny do ustalenia z Zamawiającym.

Wykładzina dywanowa w płytkach musi spełniać następujące wymagania minimalne tj.:
7. Do wykonania posadzek z wykładzin dywanowych należy dobierać materiały (wykładziny obiektowe, kleje, listwy itp.) najbardziej odpowiadające celowi zastosowania; 
8. Materiały powinny być zaopatrzone w etykietkę lub nadruk na spodzie wykładziny, umożliwiające ich identyfikację, określające: nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, w przypadku kleju – sposób użycia. Powinien być również podany nr certyfikatu lub aprobaty; 
9.  Do przyklejenia wykładziny należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę;
10. Do wykończenia posadzek przy ścianach mogą być stosowane listwy przypodłogowe z PCW lub cokoły w postaci paska wykładziny dywanowej; 
11.  Masy stosowane do wyrównania defektów powierzchni podkładów powinny zapewniać należytą przyczepność do podkładu oraz wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż wytrzymałość podkładu; 
12.  Preparaty do gruntowania podkładów powinny charakteryzować się krótkim czasem wchłaniania się i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia. Wykładzina dywanowa musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny;
13. Wykładzina dywanowa ze współczesnych materiałów [ognioodpornych; zmywalnych; nieśliskich i niegromadzących ładunków elektrycznych]. Z uwagi na obciążenia użytkowe i wymagany komfort akustyczny – w pokojach biurowych – na całej powierzchni, wykonać posadzki z wysokiej jakości, dekoracyjnej, kontraktowej wykładziny dywanowej o wysokości całkowitej: max 6 mm; 
14. Wykładzina w płytkach: 
− Skład: 100% poliamid, 
− płytki: 50x50cm,
 − klasa obiektowa : min. 33, 
− Waga runa: ok. 580 g/m2,
− Waga całkowita: ok. 3895 g/m2,
 − Wysokość runa: ok. 2,9 mm, 
− Wysokość całkowita: ok. 5,8 mm, 
− Ilość punktów na m2: min. 193 060,
 − wykładzina przystosowana do mebli na kółkach: min wartość R>2,4, 
− Trwałość kolorów min >6, 
− Wykładzina posiada atest trudnopalności min. Bf1-s1, 
15. Przeznaczona do stosowania w budynkach użyteczności publicznej i przeznaczona na stały pobyt ludzi, wykonana z materiałów posiadających certyfikaty i atesty, które zezwalają na ich użycie na terenie UE; 
16. Kolorystyka wykładziny do ustalenia z Zamawiającym.
Gwarancja
Gwarancja na wykonane prace: 36 miesięcy.
Dodatkowe informacje
17. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta i Wykonawcy oraz wszystkie aktualne atesty dot. zakupionej wykładziny w tym dokument poświadczający dopuszczenie
do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.
18. Materiały, urządzenia i osprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, 
dostarcza na swój koszt Wykonawca.
19. Zamawiający informuje, że w/w prace będą wykonywane w funkcjonującym budynku,
w dni robocze w godzinach 700-1530. Inny przedział czasowy do ustalenia z Użytkownikiem.
20. Wykonawca wykona prace sukcesywnie wyłączając z użytkowania 2 pokoje, w których
są prowadzone prace remontowe, Sale obsługi podatnika również należy realizować etapowo, umożliwiając pracę urzędu.
21. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać miejsce wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, które nie są już potrzebne do realizacji prac.
22. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia korytarza, pomieszczeń przyległych i klatki schodowej, (przed zabrudzeniem) prowadzącego do pomieszczeń, w których będą wykonywane prace.
23. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. W miejscu realizacji prac oraz za bezpieczne warunki poruszania na terenie prac.
24. Całkowity koszt wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.


ZADANIE 2
1. Zakres dotyczący remontu posadzek z płytek gres:
1. Wyniesienie mebli z pomieszczeń na czas remontu i wniesieniu do pomieszczeń po remoncie:

Meble w Holu i w portierni
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Meble w Korytarzu przy wejściu bocznym
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Meble w Sali Obsługi Podatnika
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Meble w Sali Obsługi Podatnika i w Portierni należy zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu nowej posadzki, bez przytwierdzania do nowej posadzki. Wszystkie instalacje poprowadzone w tzw. boksach należy odłączyć na czas demontażu i ponownie podłączyć po zamontowaniu, w zakresie Wykonawcy robót jest dostosowanie istniejących instalacji do nowego podłoża. 
Demontaż i ponowny montaż mebli powinien być wykonywany, przez stolarza lub osobę zajmującą się składaniem mebli;
2. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac (lamp oświetleniowych, futryn, wykorzystywanej podczas remontu);
3. Demontaż i utylizacja istniejących warstw wykładzin wraz z listwami przypodłogowymi (wierzchnia warstwa – wykładzina dywanowa i wykładzina PVC);
4. Przygotowanie podłoża: w zależności od potrzeb odkurzanie, gruntowanie, wylanie mas samopoziomujących, szlifowanie itp.;
5. Dostawa i montaż płytek z kamieni sztucznych - płyty 60x60cm, gr.8-10mm, R10, antypoślizgowy, jasnoszary, wraz z wykonaniem cokolików na ścianach- 10cm;
6. Wypełnienie spoin płytek 60x60 materiałem elastycznym (fuga dobrana w kolorze płytki);
7. Płytki powinny być zakończone przy drzwiach w sposób zapewniający otwieranie 
i zamykanie drzwi (wykończenie przejść listwą progową). Podcięcie skrzydeł drzwiowych 
(w razie potrzeby);
8. Kolor i faktura płytki zostaną ustalona z Użytkownikiem przed podpisaniem zlecenia, fuga powinna być dobrana kolorystycznie do koloru płytki;
9. Uzupełnienie i wykończenie ubytków w ścianach po zerwaniu istniejących wykładzin (w razie potrzeby);
10. Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki;
11. Uprzątnięcie terenu prowadzenia robót oraz korytarzy, pokoi i klatek schodowych.



Płytki z kamieni sztucznych musi spełniać następujące wymagania minimalne tj.:
     Posadzki z płytek gres kolor jasny szary (do uzgodnienia z Użytkownikiem), klasa antypoślizgowa    
     min. R10, klasa ścieralności min. V, o wymiarach 60cm x 60cm +/- 10 cm na zaprawie klejowej  
     elastycznej; cokoliki z płytek gres o wymiarach 9 x 9 cm +/- 1 cm na zaprawie klejowej elastycznej.
Gwarancja
Gwarancja na wykonane prace: 36 miesięcy od daty wystawienia faktury VAT.
Dodatkowe informacje
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta i Wykonawcy oraz wszystkie aktualne atesty dot. zakupionej wykładziny w tym dokument poświadczający dopuszczenie
do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.
2. Materiały, urządzenia i osprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, 
dostarcza na swój koszt Wykonawca.
3. Zamawiający informuje, że w/w prace będą wykonywane w funkcjonującym budynku,
w dni robocze w godzinach 700-1530. Inny przedział czasowy do ustalenia z Użytkownikiem.
4. Wykonawca wykona prace sukcesywnie wyłączając z użytkowania 2 pokoje, w których
są prowadzone prace remontowe. Sale obsługi podatnika również należy realizować etapowo, umożliwiając pracę urzędu.
5. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać miejsce wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, które nie są już potrzebne do realizacji prac.
6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia korytarza, pomieszczeń przyległych i klatki schodowej (przed zabrudzeniem) prowadzącego do pomieszczeń, w których będą wykonywane prace.
7. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. W miejscu realizacji prac oraz za bezpieczne warunki poruszania na terenie prac.
8. Całkowity koszt wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.
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