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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA TECHNICZNA)
zwany dalej „OPZ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w ramach projektu nr FENX.01.05-IW.01-0038/25 pn. „Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego” dofinansowane przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.
I Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do odłowu niedźwiedzi niezbędnego w celu prawidłowej realizacji projektu pn. „Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego”
1. Zamówienie zostało podzielone na części: 
1) część I: zakup i dostawa fotopułapek,
2) część II: zakup i dostawa pułapek żywo łownych - pętlowych,
3) część III: zakup i dostawa sygnalizatorów odłowu do pętli,
3) część IV: zakup i dostawa czytników i czipów dla zwierząt,
4) część V: zakup i dostawa klatek.
2. Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie parametry określone w OPZ oraz musi być fabrycznie nowy i nieużywany.
3. Oferowany sprzęt musi być sprawny technicznie, wolny od wad, pełnowartościowy, nie noszący znamion użytkowania i nie powystawowy oraz pochodzić z legalnego źródła. 
4. [bookmark: _Hlk193965203]Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, pkt. 1-4 ma zostać dostarczony do Wydziału Spraw Terenowych I w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 (pok. 611, VI piętro), 38-400 Krosno. 
5. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, pkt. 5 ma zostać dostarczony do 38-400 Krosno, ul. Gen. W.Sikorskiego 17 
6. Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w terminie:
1) 1) do 14 dni od dnia podpisania umowy w zakresie część I, III i IV,
2) do 30 dni od dnia podpisania umowy w zakresie części II,
3) do 60 dni od dnia podpisania umowy w zakresie części V.
II Wymagane parametry techniczne sprzętu:
1. II 
II Wymagane parametry techniczne sprzętu:
1. Część I: Zakup i dostawa 30 szt. fotopułapek o parametrach technicznych,
1) FOTOPUŁAPKA z podglądem na żywo, dwukierunkowe działanie (dźwięk).
2)	Polskie Menu i Oprogramowanie.
3)	Obsługa GSM / GPRS / SMTP, dodatkowo obsługa FTP.
4)	Łączność (GSM): 4G, LTE.
5)	Zdalne Sterowanie przez Aplikację na Telefon.
6)	Podgląd na żywo (Live View).
7)	Zasięg PIR (czujnik ruchu): pow. 25 metrów. 
8)	Zasięg IR (doświetlenie nocne): diody 940nm (niewidoczne dla oka) o zasięgu ponad 20 metrów.
9)	Zasilanie: akumulatory 18650 z doładowaniem solarnym. Dopuszcza się fotopułapkę z zasilaniem na akumulatory AA nie więcej niż 8 szt. z doładowaniem solarnym. Akumulatory razem z fotopułapką. 
10)	Instrukcja obsługi w języku polskim
11)	Obsługa kart SIM polskich operatorów.
12)	Montaż pasek i metalowy (regulowany).
13)	Gwarancja min.  24 miesiące
2.  Część II: zakup i dostawa 20 szt. pułapek żywo łownych - pętlowych.
Opis systemu pętlowego:
1) Systemem zwalniania (sprężynowy) – rys. 1, fot.1
2) Linka stalowa, nierdzewna o dł. 4 mb. i średnicy 6 mm – fot.2, 
   zakończona kątownikiem o wym. 3 cm każde ramię z otworem o średnicy 7 mm, 
   i gr. min. 3 mm – fot.3, 3a.
3) Uzbrojenie pętli: 
a) zaciski szt. 8 na śruby (zakręcane), 
b) krętlik szt.1 (nierdzewny), gr. pręta 8 mm - fot.4, 
c) sprężyna amortyzująca o gr. drutu 3 mm i dł. 25 cm.
Zdjęcia poglądowe pętli zostały zawarte w załączniku nr 1 do OPZ - ilustracje, rysunki, zdjęcia.

3. Część III: zakup i dostawa 4 szt. sygnalizatorów odłowu do pętli.
Wymagane parametry techniczne: 
1) Wyzwolenie alarmu - odłączenie magnesu od obudowy.
2) Liczba numerów alarmowych: min.5.
3) Powiadomienia i programowanie – SMS.
4) Wbudowany mikrofon - możliwość podsłuchu.
5) Okresowe raporty SMS o stanie urządzenia.
6) Zasilanie: akumulatory AA, 18650 inne - czas czuwania na akumulatorach – 3-6 miesięcy.
7)  Hermetyczna obudowa odporna na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, temperatura). Wodoszczelność IP-67
8) Modem GSM 4G/LTE
9) Działanie na kartę SIM – użytkownika (polskich operatorów).
11) Gwarancja min. 24 miesiące.
12) Kable niezbędne do działania / rolka / mb.
13) Możliwość podtrzymania zasilania za pomocą baterii solarnej

4. Część IV: zakup i dostawa czytników (szt. 2) oraz czipów dla zwierząt (szt. 20).
1) chipy 12mm - standard w zestawie z aplikatorem
   Standard RFID FDX-B,134.2 kHz (Pełna zgodność ISO 11784/11785)
   2) czytnik (szt. 2).
   Parametry czytnika chipów:
a) Odczyty numerów mikroczipów w standardzie FDX-A, FDX-B, HDX
b) Norma ISO 11784/11785
c) Częstotliwość odczytu: 134.2 kHz
d) Odległość odczytu: od 1 do 12-25cm
e) Zasilanie: bateria litowo-jonowa
f) ładowarka USB. (np. w samochodzie)
g) Porty komunikacji: USB (PC), BLUETOOTH  z możliwością przesyłania danych na SMARTFON lub TABLET
h) Gwarancja min.  24 miesiące

5. Część V: zakup i dostawa 4 szt. klatek.
Parametry techniczne zabudowanej klatki w formie przyczepy o następujących parametrach technicznych:
1) min. wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej (dług./szer./wys.) - 250/130/130 cm,
2)	podłoga i dach wykonane z blachy stalowej,
3)	ściany przednia i boczne wykonane z blachy stalowej z otworami wentylacyjnymi,
4)	burta tylna wysoka, z dodatkową klapą - zapadnią otwieraną do góry, połączona stalową linką na rolkach (z zabudową chroniącą przed czynnikami zewnętrznymi) i bolcem zwalniającym klapę - zapadnię,
5)	w przedniej części płyta uruchamiająca zapadnię,
6)	jedna oś niehamowna, wzmocniona,
7)	2 kola minimum 14 cali oraz jedno koło zapasowe,
8)	dopuszczalna masa całkowita minimum 500 kg maksimum 750 kg,
9)	zaczep kulowy,
10) koła na zewnątrz skrzyni ładunkowej,
11) dyszel z profili zamkniętych w kształcie litery V o stałej wysokości sprzęgu,
12) rama przyczepy z profili zamkniętych wzmocnionych pod podłogą,
13)  konstrukcja ramy stalowa,
14) podpory stabilizujące rurowe,
15) instalacja oświetleniowa żarówkowa z kablem oraz wtyczką,
16) koło podporowe,
17) 2 kliny blokowania kół,
18) przyczepa winna posiadać homologację WE.
19) Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty niezbędne do późniejszego zarejestrowania klatki.
20) Klatka objęta będzie gwarancją przez okres min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Zdjęcia poglądowe klatki zostały zawarte w załączniku nr 1 do OPZ - ilustracje, rysunki, zdjęcia
[image: logotyp emas]
	Str. 4 z 4
image1.png
” 4 Fundusze Europejskie R i Dofi e
na Infrastrukture, zeczpospolita ofinansowane przez pit
Klimat, $Srodowisko - Polska Unig Europejska sy




image2.png
*
Pl
*
v Speiniamy wymagania EMAS - zarzadzamy urzedem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo
1. Jinta Pisudiego 36, 35001 Rz, el 17755 0.4, o 17 8521405, skrsarst@rasszow rdos gov I ww. Gov.plvebircos rzeszow
EMAS




