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Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[image: ] PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup zabezpieczeń przeciwko szkodom wyrządzonym przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.
Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części:
1. Część nr 1 — Zakup i dostawa 3 zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez żubry,
2. Część nr 2 – Zakup i dostawa 10 zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez niedźwiedzie,
3. Część nr 3 – Zakup i dostawa 2 zestawów siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami,
4. Część nr 4 – Zakup i dostawa 8 zestawów siatki elektrycznej,
5. Część nr 5 – Zakup i dostawa 2 zestawów (po 1) specjalnych pastuchów elektrycznych 
w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez żubry i niedźwiedzie.

[image: ] TERMIN REALIZACJI I HARMONOGRAM DOSTAWY
Dla wszystkich części zamówienia Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2026 r.  
Dostawa do siedziby Wydziału Spraw Terenowych I w Krośnie RDOŚ w Rzeszowie.

III. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA
1. Każdy z 3 zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez żubry musi składać się z:
1) elektryzatora o energii wyjściowej nie mniejszej niż 5 J, 
2) akumulatora o stałym wyładowaniu (głębokim wyładowaniu) o pojemności min. 60Ah,
3) panelu słonecznego (solar) z regulatorem napięcia min. 25 W,
4) taśmy wzmocnionej o podwyższonej wytrzymałości 1000 mb szerokości 20 mm, oporność i wytrzymałość na rozerwanie,  0,5 Ohm/m i min. 90 kg,
5) 200 sztuk słupków polipropylenowych wysokość 110-120 cm od powierzchni ziemi, 
6) 6 łączników do taśmy,
7) 1 uchwytu sprężynowego bramowego ze sprężyną rozciągliwą do 5 metrów,
8) 2 izolatorów bramowych,
9) 6 izolatorów narożnych do taśmy,
10) kontrolera napięcia 10 kV,
11) odgromnika,
12) pręta uziemiającego min. 1 mb,
13)  sprężyny napinającej do drutu, plecionki i taśmy — 2 szt.

2. Każdy z 10 zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez niedźwiedzie musi składać się z:
1) elektryzatora o energii wyjściowej nie mniej niż 5 J, energia wyjściowa min. 10000 V,
2) akumulatora  o stałym wyładowaniu (głębokim wyładowaniu ) o pojemności min. 60Ah,
3) panelu słonecznego (solar) z regulatorem napięcia min. 25 W,
4) 500 metrów szpuli z drutem — grubość minimum 2 mm,
5) 4 uchwytów sprężynowych bramowych ze sprężyną do 5 metrów,
6) 8 izolatorów bramowych,
7) 100 szt. izolatorów do drewna,
8) pręta uziemiającego min. 1 mb.
9) sprężyny napinającej do drutu, plecionki i taśmy — 4 szt.

3. Każdy z 2 zestawów siatki ogrodzeniowej (po 600 m) wraz ze słupkami (po 110 szt.) 
o następujących parametrach technicznych i składające się z wymienionych elementów:
1) wysokość: min. 200 cm,
2) rozstaw drutów pionowych: 15 cm,
3) rozstaw drutów wzdłużnych: 3x20 cm, 2x15 cm, 3x10 cm, 16x5 cm lub 20 x 10 cm,
4) średnica drutów skrajnych:  min. 2,5 mm,
5) średnica pozostałych drutów: 2,00 mm,
6) wytrzymałość na rozciąganie: NRm  min. 400-450 MPa, HRm min. 1000 MPa,
7) powłoka cynk: NZn min. 80-100 g/m2 , Hzn min. 210 g/m2 [image: ]
8) 12 rolek siatki po 50 m  długości (jeden zestaw łącznie 600 m),
9) 110 szt. słupków o wysokości min. 270 cm; betonowych o wymiarach min. 10x10cm lub stalowych o średnicy min. 6 cm, ocynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed korozją.


4. Każdy z 8 zestawów siatki elektrycznej musi składać się z:
1) wysokość: 145 cm,
2) 12 rolek po 50 m długości (jeden zestaw łącznie 600 m),
3) ilość linii poziomych: min. 8 przewodów, w tym min. 7 przewodzących prąd,
4) 15 wytrzymałych słupków na warunki atmosferyczne,
5) maksymalnie wzmocniona linia górna i dolna,
6) elektryzatora skrzynkowego min. 5 J +/- 10% z baterią solarną z regulatorem napięcia min. 20 W, 
7) akcesoriów przyłączeniowych.

5. Każdy z 2 zestawów specjalnych pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez żubry i niedźwiedzie musi składać się z:
1) elektryzatora 230/12V min. 8 J  z elementami przyłączeniowymi,
2) linki stalowej do ogrodzenia 2800 mb, 
3) 400 szt. słupków z włókna szklanego 135 cm wys. z 3 izolatorami, 
4) panelu słonecznego min. 25 W z regulatorem napięcia, 
5) akumulatora 130 Ah,
6) pręta uziemiającego min. 0,8 m.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt.
2. Wszystkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy (np. ubezpieczenie dostawy, opakowanie, opłaty importowe itp.) wliczone są w cenę oferty.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Wydziału Spraw Terenowych I w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z przedstawicielami Zamawiającego wskazanymi w umowie.
4. Wykonawca telefonicznie lub e-mailowo ustali z osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego termin dostawy przedmiotu umowy.
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