Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa kruszywa do konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kamienna Góra**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z rozścieleniem kamienia drogowego w ilości:
2. kruszywa o uziarnieniu ciągłym amfibolit frakcji 0-31,5 mm w szacunkowej ilości 620 ton,
3. kruszywa o uziarnieniu ciągłym amfibolit frakcji 0-63,0 mm w szacunkowej ilości 1.300 ton,

Zestawienie ilości dostaw do leśnictw określa poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leśnictwo | Kruszywo o uziarnieniu ciągłym | | Razem |
| 0-31,5 | 0-63,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Sędzisław | 420 |  | 420 |
| Ogorzelec |  | 500 | 500 |
| Jarkowice | 200 | 800 | 1.000 |
| **Razem** | **620** | **1.300** | **1.920** |

Wymagania materiałowe:

* + 1. Dostarczone kruszywa mają spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach i polskich normach, a w szczególności normie PN-EN 13242.
    2. Wszystkie materiały objęte niniejszym zamówieniem muszą spełniać wymagania przewidziane dla wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, w tym w szczególności art. 4 i art. 5.
    3. Na dostarczane kruszywo Wykonawca zobowiązany jest posiadać i okazać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
    4. Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy.
    5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia masy poprzez potwierdzone dokumentem wydania kamienia. Każda partia materiału powinna posiadać ,,Certyfikat” dopuszczenia materiałów w budownictwie drogowym.

1. Miejsce rozładunku na terenie danego leśnictwa wskaże osoba upoważniona przez Zamawiającego. Lista kontaktów osób upoważnionych zostanie przekazana w dniu podpisania umowy.
2. Dostawa materiału odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi dopuszczonymi do ruchu zdolnymi do bezpiecznego poruszania się po drogach leśnych nadleśnictwa.
3. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu określonego w umowie okresu i w korelacji z pracą sprzętu Zamawiającego.
4. Zamawiający wskaże miejsce rozładunku kruszywa na przeznaczonych do remontu drogach leśnych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dostaw pomiędzy leśnictwami na obszarze całego obszaru administrowanego przez Nadleśnictwo Kamienna Góra.