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RADIOTELEFONU PRZENOŚNEGO
	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	1. 
	Nazwa urządzenia
	Radiotelefon przenośny analogowo-cyfrowy
	

	2. 
	Karta katalogowa / strona www
	Dołączenie karty katalogowej urządzenia lub wskazanie strony internetowej producenta z opisem oferowanego modelu.
	

	3. 
	Produkcja seryjna
	Urządzenia w produkcji seryjnej, nie prototyp.
	

	4. 
	Parametry techniczne
	1. Pasmo częstotliwości: VHF 136-174 MHz,
2. Standard cyfrowy: DMR,
3. Tryb pracy: Analogowy i cyfrowy,
4. Liczba kanałów: min. 1000,
5. Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz,
6. Moc nadajnika: maksymalnie 5 W w paśmie VHF,
7. Odporność na wodę i pył - stopień ochrony IP68 oraz IP66,
8. Łączność bezprzewodowa,
9. Mechanizm RAS – obsługa RAS  (Restricted Access to System),
10.  Dźwięk z redukcją szumów.
	

	5. 
	Rok produkcji
	Nie wcześniejszy niż 2026.
	

	6. 
	Interfejs i oprogramowanie
	Radiotelefony muszą mieć wgrane oprogramowanie wraz z ustawionymi parametrami, umożliwiającymi natychmiastową pracę w sieci radiowej Zamawiającego. 
	

	7. 
	Dodatkowe konieczne wyposażenie
	1. Ładowarka wielostanowiskowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie minimum 5 radiotelefonów lub akumulatorów,
2. Zapewnienie przewodu programującego oraz narzędzi niezbędnych do konfiguracji urządzeń,
	

	8. 
	Dokumentacja i gwarancja
	Do urządzeń należy dołączyć:
• Instrukcję obsługi w języku polskim i angielskim.
• Kartę gwarancyjną.
• Oprogramowanie. 
Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
	

	9. 
	Wsparcie serwisowe i czas reakcji serwisu
	Do 14 dni roboczych
	

	10. 
	Termin dostawy
	Do 4 tygodni od podpisania umowy.
	

	11. 
	Dokumentacja
	Instrukcja obsługi w języku polskim (papier / PDF), karta gwarancyjna, protokół odbioru.
	


1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:
a. W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych.
b. W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. „spełnia”) lub podać wartość.
c. Dla elementów premiowanych należy podać szczegółowy opis oferowanych rozwiązań.

2. Uwagi dodatkowe: 
a. Miejsce dostawy: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin.
b. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
c. Podczas odbioru sprawdzone zostanie m.in. zgodność parametrów technicznych, działanie 
radiotelefonów.
d. Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania minimalne; brak ich spełnienia skutkuje odrzuceniem oferty.
e. Radiotelefony muszą być fabrycznie nowa i pochodzić z produkcji seryjnej.
f. Załączniki wymagane do oferty: karta katalogowa, deklaracja CE, DTR, instrukcja obsługi w języku polskim.
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