Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Pojazd chłodnia dla PSSE w Gostyninie” (dostawa jednego, fabrycznie nowego samochodu z zabudową chłodniczą przestrzeni ładunkowej), w ramach zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego samochodu z zabudową chłodniczą przestrzeni ładunkowej.

2. Minimalne wymagania techniczne pojazdu

2.1. Parametry ogólne
Samochód do 3,5 t.
Rok produkcji: 2026.
Pojazd fabrycznie nowy, przeznaczony na rynek europejski, kierownica po lewej stronie.

2.2. Silnik i układ napędowy
Silnik wysokoprężny, pojemność min. 1000 cm3, moc min. 100 KM.
Norma emisji spalin: min. Euro 6D.
Skrzynia biegów: manualna 6-biegowa lub automatyczna.
Napęd na koła przednie lub tylne.

2.3. Wymiary i konstrukcja
Długość całkowita: min. 4400 mm.
Szerokość całkowita z lusterkami: max. 2500 mm.
Lakier: biały, srebrny, szary lub pochodne.
Komora chłodnicza: min. 1,00 m3.

2.4. Drzwi i dostęp
Tylne drzwi dwuskrzydłowe, symetryczne, otwierane do 180°, z centralnym zamkiem.
Prawe drzwi boczne przesuwane, z centralnym zamkiem.

2.5. Bezpieczeństwo i systemy wspomagające
ABS, ESP, EBD, system wspomagania hamowania awaryjnego.
Czujniki parkowania: tył.
Poduszka powietrzna kierowcy.
Sygnalizacja niezapiętych pasów i niezamkniętych drzwi.

2.6. Wyposażenie kabiny
Liczba miejsc: min. 5.
Fotel kierowcy z pełną regulacją,
Elektryczne szyby.
Elektrycznie sterowane lusterka.
Klimatyzacja.
Radio cyfrowe z zestawem głośnomówiącym.
Tapicerka materiałowa, łatwo zmywalna.
Oświetlenie kabiny kierowcy i przestrzeni ładunkowej.

2.7. Koła i wyposażenie dodatkowe
Koła min. 16”, felgi stalowe z kołpakami.
Koła letnie - 4szt., koła zimowe – 4szt.
Pełnowymiarowe koło zapasowe.
Wyposażenie: gaśnica, trójkąt, apteczka, klucz do kół, lewarek

2.8. Gwarancja pojazdu
Pojazd, zabudowa i agregat: min. 36 miesięcy.
Powłoka lakiernicza: min. 24 miesiące.
Perforacja nadwozia: min. 6 lat.

3. Wymagania dotyczące zabudowy chłodniczej
1. Zabudowa wykonana z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, z atestem PZH.
2. Zabudowa jednokomorowa – funkcja chodni.
3. Płynna regulacja temperatury.
4. Zakres temperatur: chłodnia: od +2°C.
5. Laminat z polskim świadectwem PZH, grubość ścian 8 cm, wentylator zapewniający równomierną temperaturę.
6. Rejestratory temperatury z:
· Wydrukiem danych z 30 dni,
· Alarmem dźwiękowym i pulsacyjnym przy przekroczeniu temperatur: chłodnia: <3°C lub >8°C.
7. Wzorcowanie czujników temperatury w punktach +2°C, +8°C przez laboratorium akredytowane PCA; świadectwo wzorcowania wymagane.
8. Rejestrator i dodatkowy wyświetlacz temperatury zamontowane w kabinie kierowcy.
9. Agregat chłodniczy dachowy, zasilany z silnika oraz z sieci 230V.
10. Zasilanie postojowe 230V, gniazdo w łatwo dostępnym miejscu, przewód min. 20 m.
11. Gwarancja jak w pkt 2.8.

4. Wymagania formalne i dokumentacyjne
Przedmiot zamówienia:
· Nie może być obciążony prawami osób trzecich,
· Musi być kompletny, sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu,
· Musi posiadać ważne badanie techniczne.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
· Kartę pojazdu,
· Wyciąg ze świadectwa homologacji,
· Książkę gwarancyjną i serwisową,
· Instrukcję obsługi w języku polskim,
· Fakturę zakupu,
· Atest PZH zabudowy chłodniczej,
· Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, wolne od opłat.

Pojazd w chwili wydania musi posiadać wykonany przegląd zerowy.
