Środa Śląska 19 września 2023 r.

EA. 272.1.2023.DB

**Zapytanie ofertowe**

1. **Zamawiający:**

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej ul Ogrody Zamkowe 5

55-300 Środa Śląska

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

dostawę sprzętu komputerowego:

1. laptop z akcesoriami,
2. monitor,
3. stacja dokująca.
4. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: laptop z akcesoriami, monitor, stację dokującą owymaganych minimalnych parametrach technicznych lub równoważnych.

**Laptop:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagane minimalne parametry techniczne:** | |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, o średniej wydajności ocenianej na 10414 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie <http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php> |
| RAM | 16 GB RAM DDR4 3200 MHz, możliwość rozbudowy do 64 GB |
| Wyposażenie | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, mikrofon, kamera i głośniki stereofoniczne zintegrowane w obudowie laptopa |
| Porty i komunikacja | Modem LTE, zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 ac, interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T, co najmniej 4 porty USB w tym co najmniej trzy USB 3.0 lub wyższe i jeden USB-C, interfejs HDMI i/lub DisplayPort/mini DisplayPort, zintegrowany w obudowie Bluetooth min. 5.0, porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki – dopuszcza się rozwiązanie combo |
| Wyświetlacz | Wielkość – 15,6,rozdzielczość nominalna – 1920 na 1080 pikseli; matowy, jasność 250 cd/m2, obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli |
| Dysk | Minimum 500 GB SSD |
| Klawiatura | Zintegrowania, z 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami strzałek, podświetlane klawisze. |
| Czytnik SmartCard | Wbudowany czytnik kart Smart Card zgodny ze standardem ISO 7816-1/2/3/4 chip card interface lub równoważnym oraz oprogramowanie do obsługi czytnika w systemie Windows 11 |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wbudowana lub zewnętrzna USB |
| Czytnik linii papilarnych | Wbudowany |
| Mysz i Touchpad | Touchpad lub równoważne, Dodatkowo mysz laserowa, przewodowa na USB, 2 przyciski, z rolką |
| Torba | Dedykowana torba na notebook, akcesoria i dokumenty. Wykonana z materiału wodoodpornego, posiadająca wzmocnienia zabezpieczające notebook przed uderzeniami. Posiadająca oddzielną przegrodę na dokumenty i akcesoria, wyposażona w pasek na ramię. |
| System operacyjny | 64-bitowy. Umożliwiający dopięcie do domeny Active Directory / Azure Active Directory. |

Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania: *Dell Notebook Latitude 5540 (N008L554015EMEA\_VP\_WWAN),*lub równoważny

**Monitor:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagane minimalne parametry techniczne:** | |
| Wielkość | 27 cali |
| Matryca | IPS |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Dostosowanie ekranu | Pivot, regulacja wysokości i pochylenia ekranu |
| Złącza | HDMI 1.4 - 1 szt.  DisplayPort 1.2 - 1 szt.  Wyjście DisplayPort - 1 szt.  RJ-45 (LAN) - 1 szt.  USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.  USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.  AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.  Możliwość podpięcia kolejnego monitora |
| Możliwość montażu | VESA 100 x 100 mm |
| Kolor | Czarny |

Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania: *Dell P2722HE* lub równoważny

**Stacja Dokująca:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagane minimalne parametry techniczne:** | |
| Power Delivery | 1 x USB- typ C Power Deliverydo 100 W |
| Ethernet | 1x Gigabit Ethernet RJ-45 |
| HDMI | 1x HDMI |
| Mikrofon i słuchawki | 1 x miniJack 3.5mm |
| USB-C | 1 x USB-C (port ładowania) |
| VGA | 1 x VGA |
| USB 3.1 | 3 x USB 3.1 (Gen 1) |
| Czytnik kart | czytnik kart microSD, czytnik kart SD |

Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania: *i-tec USB-C Metal Nano Travel Dock HDMI VGA LAN czytnik SD PD 100W (C31NANODOCKVGAPD)* lub równoważny

1. **Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty**

Zamawiający dokonując oceny ofert będzie brał po uwagę:

80% - cena,

20% - termin realizacji

1. **Warunki realizacji zamówienia**

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert, z zastrzeżeniem możliwości podjęcia negocjacji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej do zawarcia umowy. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przekazane potencjalnym wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie.

1. **Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę**

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej ul. Ogrody Zamkowe 5, drogą elektroniczną (e-mail: [psse.srodaslaska@sanepid.gov.pl](mailto:psse.srodaslaska@sanepid.gov.pl) lub dostarczyć osobiście do dnia 27.09.2023 r.