|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa elementu,**  **parametru lub cechy** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| Właściwości | a) Stacja uniwersalna podłączana po porcie USB 3.1 typ C  b) Obsługa do 3 monitorów w rozdzielczości min. Full HD |
| Wbudowane interfejsy,  porty | a) Min. 2 porty cyfrowe w tym min. 1 x Display Port. Zamawiający dopuszcza stację dokującą wyposażoną w złącze miniDisplayport z dostarczonym dodatkowo kablem z różnymi końcówkami, umożliwiającym realizację min. 2 portów cyfrowych,  b) Min 5 porty USB w tym min. 2 porty USB 3.0  c) Min. 1 x RJ-45  d) Porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo |
| Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz |

**STACJA DOKUJĄCA**