	 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na 
„Zakup samochodu osobowego dla potrzeb
 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce”


FORMULARZ TECHNICZNY

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
Zakup  samochodu osobowego dla potrzeb
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce

Wykonawca:
1) zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego 
w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny „Parametry oferowane przez Wykonawcę”,
2) wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
a) używając sformułowania „zgodnie z opisem”, 
b) wpisując słowo „tak”,
c) wpisując oferowane parametry.  

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:
opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego 
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry techniczne 
i użytkowe w odniesieniu do samochodu osobowego objętego przedmiotem zamówienia 
co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

	
	Parametry wymagane

	Lp. 
	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez
Wykonawcę


	1.
	Typ samochodu: osobowy typu van/kombi
	

	2.
	Nadwozie:
a) Liczba drzwi: 5;
b) Liczba miejsc siedzących: minimum 5;
c) rozstaw osi min. 2600 mm do 3000 mm
d) długość min.4000 mm do 4760 mm
e) szerokość: do 2 200 mm;
f) przesuwne drzwi boczne po obu stronach pojazdu;
g) pojemność przestrzeni bagażowej za drugim rzędem siedzeń: minimum 750 l
h) kolor nadwozia: biały lub srebrny metalizowany
	a)

	
	
	b)

	
	
	c)

	
	
	d)

	
	
	e)

	
	
	f)

	
	
	g)

	
	
	h)

	3.
	Silnik i układ napędowy:
a) silnik wysokoprężny (diesel);
b) pojemność skokowa minimum 1450 cm3;
c) moc maksymalna: minimum 125 KM;
d) maksymalny moment obrotowy: minimum 280Nm;
e) norma emisji spalin Euro 6e lub równoważna obowiązująca w dniu dostawy;
f) skrzynia automatyczna, minimum 6-stopniowa.
	a)

	
	
	b)

	
	
	c)

	
	
	d)

	
	
	e)

	
	
	f)

	4.
	Parametry eksploatacyjne:
a) średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 7,0 l/100 km;
b) pojemność zbiornika paliwa minimum 50 l;
c) dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t.
	a)

	
	
	b)

	
	
	c)

	5.
	Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa:
Pojazd musi być wyposażony co najmniej w:
a) czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera;
b) boczne poduszki powietrzne przednie;
c) kurtyny powietrzne;
d) system ABS;
e) system ESP/ESC;
f) system wspomagania ruszania na wzniesieniu;
g) system monitorowania ciśnienia w oponach;
h) system automatycznego hamowania awaryjnego;
i) system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu;
j) system rozpoznawania znaków drogowych;
k) tempomat z ogranicznikiem prędkości;
l) czujniki parkowania przednie i tylne;
m) kamerę cofania;
n) światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.
	a)

	
	
	b)

	
	
	c)

	
	
	d)

	
	
	e)

	
	
	f)

	
	
	g)

	
	
	h)

	
	
	i)

	
	
	j)

	
	
	k)

	
	
	l)

	
	
	m)

	
	
	n)

	6.
	Wyposażenie komfortu i funkcjonalności
Wymagane wyposażenie:
a) klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa;
b) elektrycznie sterowane szyby przednie;
c) elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne;
d) centralny zamek sterowany pilotem;
e) komputer pokładowy;
f) wielofunkcyjna kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach;
g) fotel kierowcy z regulacją wysokości;
h) podłokietnik dla kierowcy;
i) radio cyfrowe DAB;
j) ekran multimedialny minimum 10";
k) obsługa Android Auto oraz Apple CarPlay;
l) zestaw głośnomówiący Bluetooth;
m) minimum 4 głośniki;
n) minimum 2 porty USB;
o) przyciemniane szyby tylne;
p) składana i dzielona tylna kanapa.
	a)

	
	
	b)

	
	
	c)

	
	
	d)

	
	
	e)

	
	
	f)

	
	
	g)

	
	
	h)

	
	
	i)

	
	
	j)

	
	
	k)

	
	
	l)

	
	
	m)

	
	
	n)

	
	
	o)

	
	
	p)

	7.
	Koła i ogumienie:
a) komplet kół z oponami letnimi 
b) komplet kół z oponami zimowymi;
c) pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe wraz z zestawem narzędzi;
d) obręcze stalowe lub aluminiowe o średnicy minimum 16".
	a)

	
	
	b)

	
	
	c)

	
	
	d)

	8.
	 Wyposażenie dodatkowe:
a) dywaniki gumowe kompletne;
b) dodatkowe gniazdo/zapalniczka w przestrzeni bagażnika,
c) lodówka samochodowa z zasilaczem
d) chlapacze tylne;
e) mata lub wykładzina gumowa do bagażnika;
f) gaśnica;
g) trójkąt ostrzegawczy;
h) apteczka;
i) kamizelka ostrzegawcza;
j) komplet kluczyków (minimum dwa).
	a)

	
	
	b)

	
	
	c)

	
	
	d)

	
	
	e)

	
	
	f)

	
	
	g)

	
	
	h)

	
	
	i)

	
	
	j)

	9.
	Gwarancja:
Wymagana gwarancja producenta:
a) minimum 36 miesięcy bez limitu kilometrów na pojazd;                                                                                                                                                                                       
b) minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą od odbioru samochodu;
c) minimum 10 lat gwarancji na perforację nadwozia (bez limitu kilometrów).
	



a)

	
	
	 b)

	
	
	c)

	10 
	Wymagania dotyczące dostawy:
a) przekazania książki gwarancyjnej
b) przekazanie instrukcji obsługi w języku polskim;
c) przekazania świadectwa homologacji oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji;
d) przekazanie książki serwisowej;
e) zatankowania pojazdu minimum do poziomu 1/2 pojemności zbiornika paliwa.
	a)

	
	
	b)

	
	
	c)

	
	
	d)

	
	
	e)






	………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
…………………………………
(miejscowość, data)
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