Karta informacyjna termomodernizacji[footnoteRef:1] [1:  w karcie tej należy podać dane operacji związane tylko z jednym budynkiem/budowlą zlokalizowanym w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy. W przypadku realizacji operacji na dwóch lub więcej budynkach/budowlach, należy wypełnić i załączyć dla każdego budynku/budowli oddzielną kartę informacyjną termomodernizacji ] 


Karta informacyjna termomodernizacji zawiera podstawowe informacje o planowanej operacji umożliwiające analizę kryteriów i innych parametrów, o których mowa w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy realizowanego w 2026 r. w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze C wspierającym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych dla naboru wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonego w dniach od 5 października do 3 listopada 2026 r. Przed wypełnieniem karty informacyjnej termomodernizacji należy zapoznać się z instrukcją WoPP.

· Dane wnioskodawcy
	Numer EP 
	Imię i nazwisko / Nazwa[footnoteRef:2] [2:  w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osobą fizyczną, należy podać imię i nazwisko, w pozostałych przypadkach należy podać nazwę spółki cywilnej lub osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – w zależności od rodzaju wnioskodawcy] 

	Adres wnioskodawcy
(miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku/lokalu)

	
	
	



· Lokalizacja operacji
	Województwo
	Powiat
	Gmina

	
	
	

	Miejscowość
	Kod pocztowy
	Ulica[footnoteRef:3] [3:  należy wpisać nazwę ulicy, jeśli występuje, przy braku ulicy należy wstawić „-„ (myślnik)] 


	
	
	

	Numer budynku/lokalu
	Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego
	Numer działki ewidencyjnej[footnoteRef:4] [4:  należy wymienić wszystkie działki ewidencyjne w ramach planowanej operacji związanej z tą kartą informacyjną termomodernizacji] 


	
	
	



· Parametry operacji
	Lp.
	Nazwa
	Ilość[footnoteRef:5] [5:  należy wpisać wartości tylko dla tych pozycji, których dotyczy operacja w ramach tej karty informacyjnej termomodernizacji. Dla pozycji nieobjętych tą kartą informacyjną termomodernizacji należy wpisać wartość „0” (zero) 

] 

	J.m.

	Budynek/budowla gospodarstwa rolnego w ramach którego zaplanowano w pkt. 3 roboty budowlane (zaznaczone za pomocą Χ), a których wykonanie doprowadzi do osiągnięcia wartości parametrów technicznych budynków/budowli wykazanych w pkt. 6

	Rodzaj budynku/budowli:
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
► należy wpisać skróconą nazwę, która będzie wykazana jako Rodzaj budynku/instalacji w zakładce: Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (ZRF) formularza wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), np. obora, chlewnia, stajnia, owczarnia, kurnik, budynek inwentarski dla pozostałych zwierząt, stodoła, spichlerz, elewator, silos zbożowy, budynek elewatorów zbożowych, chłodnia,  budynek do przechowywania owoców i warzyw, paszarnia, magazyn oczyszczania i suszenia nasion, magazyn na nawozy i środki ochrony roślin, magazyn ogólnego zastosowania, budynek zamrażalni, budynek wag wozowych, magazyn na maszyny i urządzenia, pozostałe budynki zaplecza gospodarstwa rolnego, szklarnia, tunel foliowy, pozostałe budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa itp.

	1. 
	Podstawa opracowania:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
► należy wpisać co jest podstawą opracowania karty informacyjnej termomodernizacji, np. na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej, dokumentacji architektoniczno-budowlanej, wizji lokalnej, lub projektu inwentaryzacji stanu dotychczasowego budynku/ budowli, która może podlegać weryfikacji na wezwanie Agencji

	2. 
	Numer świadectwa charakterystyki energetycznej przed realizacją operacji:
………………………………………………………………………………………………………
► należy wpisać numer świadectwa charakterystyki energetycznej budynku/budowli, które można zweryfikować w Wykazie świadectw charakterystyki energetycznej budynku znajdującym się w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków [link] a którego dane zostaną wykazane w pkt. 6.1 i 6.2 

	3. 
	Zakres robót dla realizacji operacji:
► należy zaznaczyć checkbox i wpisać ilość przy każdej planowanej do wykonania pozycji robót budowlanych. Dane te powinny być uwzględnione w zakładce ZRF formularza WoPP

	4. 
	☐ docieplenie ścian zewnętrznych
	
	m2

	5. 
	☐ docieplenie dachu lub stropodachu
	
	m2

	6. 
	☐ zakup i montaż świetlików dachowych
	
	szt.

	7. 
	☐ docieplenie stropu na gruncie (podłogi) lub stropu między kondygnacyjnego
	
	m2

	8. 
	zakup i montaż okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych, w tym:
☐ okna zewnętrzne
☐ drzwi zewnętrzne
☐ bramy wjazdowe
	
	
szt.
szt.
szt.

	9. 
	☐ zakup i montaż kotła na biomasę z wyłączeniem kotła do spalania słomy oraz robót budowlanych dotyczących istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, dla którego:
3.1. moc znamionowa:
► wartość tę należy przenieść do parametru: Moc znamionowa dla zadania: Zakup kotła na biomasę z wyłączeniem kotła do spalania słomy w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
3.2. rodzaj paliwa:
► tekst np. pellet drzewny należy przenieść do parametru: Rodzaj paliwa dla zadania: Zakup kotła na biomasę z wyłączeniem kotła do spalania słomy w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
	
	szt.


kW


	10. 
	
	

	4. 
	☐ zakup i montaż instalacji do odzyskiwania ciepła
► poniższych wartości: moc znamionowa i sprawność nie wprowadzają się dla zadania: Zakup instalacji do odzyskiwania ciepła i rodzaju budynku/instalacji: Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła, które są wykazane w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
3.3. moc znamionowa:
► wartość tę należy przenieść do parametru: Moc znamionowa dla zadania: Zakup instalacji do odzyskiwania ciepła i rodzaju budynku/instalacji: Systemy odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych np. podczas schładzania mleka lub Wymienniki ciepła do podgrzewania wody użytkowej w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
3.4. sprawność: 
► wartość tę należy przenieść do parametru: Sprawność dla zadania: Zakup instalacji do odzyskiwania ciepła i rodzaju budynku/instalacji: Systemy odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych np. podczas schładzania mleka lub Wymienniki ciepła do podgrzewania wody użytkowej w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
	
	kpl.



kW



%

	5. 
	[bookmark: _Hlk210907390]☐ zakup i montaż systemu energooszczędnego oświetlenia w technologii LED
3.5 moc znamionowa
► wartość tę należy przenieść do parametru: Moc znamionowa dla zadania: Zakup systemu energooszczędnego oświetlenia w technologii LED w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
	
	kpl.
kW

	6. 
	☐ zakup i montaż systemu monitoringu i zarządzania energią
	
	kpl.

	7. 
	☐ inne roboty związane z termomodernizacją:
► zaznaczenie tego checkboxu (inne roboty związane z termomodernizacją) wymaga również zaznaczenia co najmniej jednego z ww. checkboxów np. docieplenie ścian zewnętrznych lub zakup i montaż okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych. Brak zaznaczenia co najmniej jednego z powyższych checkboxów może skutkować odmową pomocy
…………………………………………………………………………….…
► należy wymienić również inne roboty budowlane (w tym ich ilość), których wykonanie doprowadzi do osiągnięcia wartości parametrów technicznych budynków/budowli wykazanych w pkt. 6. Dane te należy przenieść do zadania: inne roboty związane z termomodernizacją znajdującego się w zakładce ZRF formularza WoPP sekcja Koszty inwestycyjne operacji (Ki)
	
	kpl.

	8. 
	Zalecane materiały do wykonania termomodernizacji:
………………………………………………………………………………………………………
► należy wykazać zalecane materiały jakich należy użyć przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z termomodernizacją danego budynku/ budowli, tak aby w wyniku ich zastosowania doszło do osiągnięcia wykazanych w karcie redukcji wskaźników EK i EP o min. 30%. Dopuszczalne jest wskazanie kilku rodzajów materiałów w ramach jednej roboty budowlanej, których użycie doprowadzi do ww. redukcji EK i EP

	9. 
	Planowane do montażu usprawnienia instalacyjne budynków gospodarstw rolnych:
………………………………………………………………………………………………………
► należy opisać w jaki sposób zaplanowane w ramach operacji roboty budowalne i materiały budowalne wpłyną na usprawnienie/ ulepszenie budynku w stosunku do stanu przed realizacją operacji – co ma bezpośrednie przełożenie na wykazaną na karcie redukcję wskaźników EK i EP o min. 30%

	10. 
	Parametry techniczne budynku/budowli:

	11. 
	Przed realizacją operacji 
1. EK – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową
2. EP – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
► wartości EK i EP wynikające ze świadectwa charakterystyki energetycznej przed realizacją operacji wskazanego w pkt. 2
	
	
kWh/(m2rok)
kWh/(m2rok)

	12. 
	Planowane po realizacji operacji 
3. EK – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową
4. EP – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
► wartości EK i EP obliczone przez uprawnionego projektanta, które będą dodatkowo potwierdzone (na wniosku o płatność) za pomocą świadectwa charakterystyki energetycznej budynków w Wykazie świadectw charakterystyki energetycznej budynku znajdującym się w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków [link] – po realizacji operacji
	
	
kWh/(m2rok)
kWh/(m2rok)

	13. 
	5. Planowana redukcja wskaźnika EK
► wartość tę należy obliczyć ze wzoru: 1 – (poz. 6.3 : poz. 6.1) ۰ 100% i nie może być mniejsza niż 30%. Przykład: wskaźnik EK budynku przed realizacją operacji wynosi: 230 kWh/(m2rok), natomiast planowany po realizacji wskaźnik EK będzie wynosił: 145 kWh/(m2rok)  redukcja wskaźnika EK wynosi: 37 % > 30%   
	
	%

	14. 
	6. Planowana redukcja wskaźnika EP
► wartość tę należy obliczyć ze wzoru: 1 – (poz. 6.4 : poz. 6.2) ۰ 100% i nie może być mniejsza niż 30%. Przykład: wskaźnik EP budynku przed realizacją operacji wynosi: 255 kWh/(m2rok), natomiast planowany po realizacji wskaźnik EP będzie wynosił: 170 kWh/(m2rok)  redukcja wskaźnika EP wynosi: 33 % > 30% 
	
	%






…………………………………………………..
     Data i podpis z pieczątką uprawnionego projektanta*

* uprawniony projektant to osoba wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (do zweryfikowania pod linkiem: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych)




Załączniki:
1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
[bookmark: _Hlk240549083]► należy wymienić i załączyć wraz z kartą informacyjną termomodernizacji dokumenty, na podstawie których została opracowana ta karta, np. audyt energetyczny budynku/ budowli – o ile został opracowany i załączony do tej karty, w tym został wykazany w kosztach ogólnych ZRF WoPP
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