załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część I: zakup mebli biurowych (CIC)
Zakup mebli – dla pracowników Wydziału Polityki Społecznej – Oddział Programów i Projektów Społecznych realizujących zadania w ramach Funduszu Solidarnościowego;
Meble wykonane z płyty laminowanej z obrzeżami PCV koloru płyty – kolor płyty jasno szare drewnopodobne.

	Lp.
	Nazwa/wymiary
	Opis
	Zdjęcie poglądowe
	Ilość szt.

	1.
	BIURKO KOMPUTEROWE
(średnie)

wysokość. 78 cm,
głębokość 75 cm, 
szerokość  160 cm
	1. Blat – płyta gr. 25-38  mm, obrzeża PCV pod kolor płyty
2. Nogi – płyta gr. 25-38  mm, obrzeża PCV pod kolor płyty 
3. Dystanse dolne – aluminium 100x34x10 mm, regulacja poziomu w zakresie 5 mm
4. Łączyna – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty
5. Przepusty na kable – plastikowe, okrągłe, w kolorze zbliżonym do płyty, w ilości 2 sztuk, zlokalizowane w skrajnych górnych rogach blatu 

	[image: ] 
zdjęcie poglądowe
	10

	2.
	KONTENEREK

wysokość: 45 cm, 
szerokość: 40 cm,  
głębokość wieńca górnego 
60 cm 
	1. Wieniec górny – płyta gr. 25-38  mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty 10 mm przed fronty
2. Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowany z frontami
3. Fronty – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty
4. Korpus – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty
5. Kółka – śr. 50 mm, dwa z hamulcem
6. Uchwyty – aluminiowe
7. 3 Szuflady płytowe  – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty, prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%
8. Zamek centralny – łamany kluczyk
	[image: ]
zdjęcie poglądowe
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	3.
	STOLIK KAWOWY
okrągły

wysokość 75 cm
średnica 100 cm 


	1. Blat – płyta 36-50 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty
2. Nogi – płyta 36-50 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty


	 

	1

	4.
	SZAFA POMOCNIK
wysokość 120 cm
szerokość 80 cm 
głębokość 39 cm

	1. Wieniec górny – płyta gr. 25-38  mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty o 10 mm przed fronty szafy
2. Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty, obrzeże zlicowane z frontami
3. Boki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zasłonięte frontami
4. Fronty pełne – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowane z frontowym obrzeżem wieńca dolnego
5. Półki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – regulowana wysokość montażu 2 szt. trzy wysokości segregatora.
6. Stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm
7. Uchwyt – aluminiowy
Zamek patentowy szafa wyposażona w system regulatorów zapewniający wypoziomowanie mebla, plecy szafy – płyta hdf w kolorze białym
	[image: ]
zdjęcie poglądowe
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	5.
	SZAFA POMOCNIK
wysokość 88 cm
szerokość 80 cm 
głębokość 40 cm
	1. Wieniec górny – płyta gr. 25-38  mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty o 10 mm przed fronty szafy
2. Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty, obrzeże zlicowane z frontami
3. Boki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zasłonięte frontami
4. Fronty pełne – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowane z frontowym obrzeżem wieńca dolnego
5. Półki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – regulowana wysokość montażu 2 szt. trzy wysokości segregatora.
6. Stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm
7. Uchwyt – aluminiowy
8. Zamek patentowy szafa wyposażona w system regulatorów zapewniający wypoziomowanie mebla, plecy szafy – płyta hdf w kolorze białym
	[image: ]
zdjęcie poglądowe
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	6.
	SZAFA POMOCNIK
wysokość 110 cm
szerokość 80 cm 
głębokość 40 cm
	1. Wieniec górny – płyta gr. 25-38  mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty o 10 mm przed fronty szafy
2. Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty, obrzeże zlicowane z frontami
3. Boki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zasłonięte frontami
4. Fronty pełne – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowane z frontowym obrzeżem wieńca dolnego
5. Półki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – regulowana wysokość montażu 2 szt. trzy wysokości segregatora.
6. Stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm
7. Uchwyt – aluminiowy
8. Zamek patentowy szafa wyposażona w system regulatorów zapewniający wypoziomowanie mebla, plecy szafy – płyta hdf w kolorze białym
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zdjęcie poglądowe
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	7.
	SZAFA UBRANIOWA 
wysokość 180 cm
szerokość 50 cm 
głębokość 38 cm

	1. Wieniec górny – płyta gr. 25-38  mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty o 10 mm przed fronty szafy
2. Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty, obrzeże zlicowane z frontami
3. Boki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zasłonięte frontami
4. Fronty pełne – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowane z frontowym obrzeżem wieńca dolnego
5. Półki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – regulowana wysokość montażu 2 szt.  wysokości 30 cm.
6. Stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm
7. Uchwyt – aluminiowy
8. Wieszak – wysuwany
9. Zamek patentowy , szafa wyposażona w system regulatorów zapewniający wypoziomowanie mebla, plecy szafy – płyta hdf w kolorze białym
	[image: ]
zdjęcie poglądowe
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	8.
	SZAFA AKTOWA
wysokość 200 cm
szerokość 80 cm  
głębokość 38 cm

	1. Wieniec górny – płyta gr. 25-38 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty o 10 mm przed fronty szafy
2. Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty, obrzeże zlicowane z frontami
3. Boki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zasłonięte frontami
4. Fronty pełne – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowane z frontowym obrzeżem wieńca dolnego
5. Półki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – regulowana wysokość montażu 4 szt. sześć wysokości segregatora.
6. Stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm
7. Uchwyty – aluminiowe
8. Zamek patentowy, szafa wyposażona w system regulatorów zapewniający wypoziomowanie mebla, plecy szafy – płyta hdf w kolorze białym
	
[image: ]
zdjęcie poglądowe
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	9.
	STOLIK POD DRUKARKĘ

wysokość 78 cm
szerokość 75 cm  
głębokość 75 cm
	1. Blat – płyta 25-36 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty
2. Nogi – płyta 25-36 mm obrzeża PCV pod kolor płyty


	
	3


Część II: zakup krzeseł biurowych (obrotowych) i konferencyjnych (Fundusz Solidarnościowy)
Zakup krzeseł biurowych (obrotowych) i konferencyjnych - Wydział Polityki Społecznej – Programy: Fundusz Solidarnościowy
	Lp.
	Nazwa/wymiary
	Opis 
	Zdjęcie poglądowe
	Ilość szt.

	1.
	FOTEL
Głębokość - 60 cm +/-3 cm
Szerokość - 52 cm +/-3 cm
Wysokość - 78 cm +/-3 cm

	1. Tapicerka z tkaniny plecionki – trwały materiał, odporny na ścieranie i łatwy w pielęgnacji.
2.  Profilowane oparcie – odpowiednie wsparcie dla pleców, zwiększające komfort siedzenia.
3.  Metalowy stelaż malowany proszkowo
4.  Kolor ciemnoszary

	[image: ]
zdjęcie poglądowe
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	2.
	FOTEL OBROTOWY  GABINETOWY

wymiary:
szerokość podstawy 700 mm
szerokość siedziska min. 
490 mm
głębokość min. 480 mm szerokość zagłówka od 280 mm
	1. Konstrukcja czarna, dopuszcza się konstrukcję aluminiową
2. Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane siatką siatka siedziska, oparcia i zagłówka w kolorze czarnym, zastosowana siatka na zagłówku, oparciu oraz siedzisku, jest odporna na ścieranie i zapewnia swobodną cyrkulację powietrza
3. Mechanizm ruchowy - umożliwia łączne wychylenie oparcia i siedziska z możliwością blokady w wybranej pozycji
4. Zagłówek - posiada minimum regulację wysokości co pozwala dostosować jego położenie do wzrostu Użytkownika,
5. Elastyczną, cześć lędźwiową oparcia, która odpowiada na ruchy użytkownika w fotelu zapewniając odpowiednie wsparcie dla tej części pleców i kręgosłupa.
6. Regulacja głębokości siedziska 
7. Płynna regulacja wysokości siedziska.
8. Podłokietniki regulowane min. w 4 płaszczyznach: 
góra-dół; 
nakładki przód-tył; 
na boki (regulacja głębokości); 
zmiana kąta nakładek (lewo-prawo)
9. Podstawa jezdna co najmniej pięcioramienna aluminiowa, polerowana do koloru chrome, ale dopuszcza się podstawę czarną wykonaną z mocnego tworzywa (nylon)
	[image: ]

zdjęcie poglądowe
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Część III: zakup mebli biurowych (Program AKTYWNI SENIORZY - ASY)
Zakup mebli biurowych – na potrzeby pracowników Wydziału Polityki Społecznej realizujących zadania w Programie AKTYWNI SENIORZY – ASY 
Meble wykonane z płyty laminowanej z obrzeżami PCV koloru płyty – kolor płyty NABUCCO.

	Lp.
	Nazwa/wymiary
	Opis
	Zdjęcie poglądowe
	Ilość szt.

	1.
	BIURKO KOMPUTEROWE
(średnie)
wysokość. 76-77 cm,
głębokość 75 cm, 
szerokość  160 cm
	1. Blat – płyta gr. 25-38  mm, obrzeża PCV pod kolor płyty
2. Noga – płyta gr. 36-38  mm, obrzeża PCV pod kolor płyty 
3. Dystanse dolne – aluminium 100x34x10 mm, regulacja poziomu w zakresie 5 mm
4. Łączyna – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty
5. Wysuwana półka na klawiaturę – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – szer. robocza min. 700 mm Półka powinna być łatwo demontowalna i umożliwiać prosty ponowny montaż
6. Przepust na kable – aluminiowy, okrągły, w ilości 2 sztuk, zlokalizowanych w skrajnych górnych rogach blatu 
	[image: Untitled-2]
zdjęcie poglądowe
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	2.
	BIURKO KOMPUTEROWE (duże)

wysokość. 78 cm,
głębokość 75 cm, 
szerokość  180 cm
	1. Blat – płyta gr. 25-38  mm, obrzeża PCV pod kolor płyty.
2. Nogi – płyta gr. 25-38  mm, obrzeża PCV pod kolor płyty. 
3. Dystanse dolne – aluminium 100x34x10 mm, regulacja poziomu w zakresie 5 mm.
4. Łączyna – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty.
5. Przepusty na kable – plastikowe, okrągłe, w kolorze zbliżonym do płyty, w ilości 2 sztuk, zlokalizowane w skrajnych górnych rogach blatu.

	[image: ]
zdjęcie poglądowe[image: ]
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	3.
	KONTENEREK PODBIURKOWY 
wysokość: 78 cm nie z kółkami), 
szerokość:  44 cm  
głębokość:80

	1. Wieniec górny – płyta gr. 25-38  mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty 10 mm przed fronty
2. Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowany z frontami
3. Fronty – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty
4. Korpus – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty
5. Kółka – śr. 50 mm, dwa z hamulcem
6. Uchwyt – aluminiowy
7. Szuflady płytowe – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty, prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%
8. Zamek centralny – łamany kluczyk
	[image: Untitled-1 copy]
zdjęcie poglądowe
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	4.
	STOLIK KAWOWY
kwadratowy  

wysokość 55 cm
szerokość 55 cm 
głębokość 55 cm
	1. Blat – płyta 36-50 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty
2. Nogi – płyta 36-50 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty

	[image: ]
zdjęcie poglądowe
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	5.
	SZAFA UBRANIOWA 
wysokość 213 cm
szerokość 80 cm 
głębokość 40 cm
	1. Wieniec górny – płyta gr. 25-38  mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty o 10 mm przed fronty szafy
2. Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty, obrzeże zlicowane z frontami
3. Boki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zasłonięte frontami
4. Fronty pełne – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowane z frontowym obrzeżem wieńca dolnego
5. Półki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – regulowana wysokość montażu 2 szt.  wysokości 30 cm.
6. Stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm
7. Uchwyt – aluminiowy
8. Wieszak – wysuwany
9. Zamek patentowy , szafa wyposażona w system regulatorów zapewniający wypoziomowanie mebla, plecy szafy – płyta hdf w kolorze białym
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zdjęcie poglądowe
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	6.
	SZAFA AKTOWA/REGAŁ
wysokość 213 cm
szerokość 80/43 cm  
głębokość 40 cm
	1. Wieniec górny – płyta gr. 25-38 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – wysunięty o 10 mm przed fronty szafy
2. Wieniec dolny – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty, obrzeże zlicowane z frontami
3. Boki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zasłonięte frontami
4. Fronty pełne – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – zlicowane z frontowym obrzeżem wieńca dolnego
5. Półki – płyta gr. 18 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty – regulowana wysokość montażu 5 szt. sześć wysokości segregatora.
6. Stopki 27 mm – regulacja poziomu w zakresie 5 mm
7. Uchwyt – aluminiowy
8. Zamek patentowy, szafa wyposażona w system regulatorów zapewniający wypoziomowanie mebla, plecy szafy – płyta hdf w kolorze białym  

	[image: ][image: ]
zdjęcie poglądowe
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	7.
	Komoda biurowa
wysokość 110 cm
szerokość 80 cm  
głębokość 40 cm
	1. Blat – płyta 25-36 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty
2. Nogi - każdy moduł na 4 metalowych nogach
3. 5 modułów - każdy o wymiarach:
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zdjęcie poglądowe
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	8.
	Regał 
wysokość 110 cm
szerokość 43 cm  
głębokość 40 cm
	1. płyta 25-36 mm, obrzeża PCV pod kolor płyty
	[image: ]
zdjęcie poglądowe
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	9.
	Biurko narożne z 3 szufladami


długość 184 cm,
głębokość 158 cm, 
szerokość  76 cm
	1. Biurko narożne o wymiarach 158x184x76  cm 
2. kolor dąb riviera w ciemnym odcieniu oraz frontami w białym kolorze (szkło hartowane lakierowane), . Płyta lakierowana UV,. Otwór na kable w blacie biurka 
3. Nogi biurka wykonane są z metalu w kolorze nikiel szczotkowany,
	[image: ]
zdjęcie poglądowe
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	10
	Kontenerek biurowy 
wysokość. 61 cm,
głębokość 50 cm, 
szerokość  40 cm
	1. Kontenerek biurowy. 
2. Korpus kontenera w kolorze dąb riviera
3. Kontener wyposażony w trzy szuflady. Białe fronty szuflad.
	[image: ]
zdjęcie poglądowe
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	11.
	Komoda biurowa
wysokość: 110 cm, 
szerokość: 81 cm,  
głębokość 37
	1. Komoda w kolorze dąb z białymi frontami.
2. Komoda wyposażona w 2 drzwi. Dodatkowo 1 szeroka szuflada
	[image: ]
zdjęcie poglądowe
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	12.
	Regal- 80cm z 2 drzwiami,
wysokość 199 cm
szerokość 81 cm 
głębokość 37 cm
	1. Wysoki regał - korpus w kolorze dąb riviera oraz białe fronty.
2. Wyposażony w 2 drzwi. Półki wewnątrz regału,
	[image: ]
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	13.
	Regal - 80-cm z 4 drzwiami
wysokość 199 cm
szerokość 81 cm 
głębokość 37 cm
	1. Regał w kolorze dąb riviera, 
2. Białe fronty. 
3. Model ten wyposażony w 4 drzwi oraz jedną pojemną szufladę. 
4. Półki wewnątrz regału.
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	14.
	krzesło
wysokość 85 cm
szerokość 56 cm  
głębokość 61 cm
	1. krzesło w stylu nowoczesnym 
2. Siedzisko oraz oparcie pokryte jest tkaniną welurową. 
3. Nogi metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym. Nogi z zabezpieczeniami przed uszkodzeniem paneli podłogowych.
4. KOLOR: JASNOSZARY WELUR
5. materiał siedziska - tkanina welurowa HLR
6. nogi - metalowe lakierowane proszkowo w kolorze czarnym
7. obciążenie min. 120kg
	[image: ]
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	15.
	STOLIK
wysokość: 45 cm
średnica: 60 cm
	1. Blat stolika wykonany z płyty MDF w odcieniu naturalnego dębu, stelaż ze stali pomalowanej metodą proszkową na czarny kolor.
2. Półka dolna: Ø 51 cm
3. Odległość między półkami: 25 cm

	[image: ]
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	2



WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Krzesła powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w złączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2025 r. poz. 58).
3. Zamawiający wymaga, żeby dostarczony przedmiot zamówienia był gotowy do użytkowania - wszystkie elementy zmontowane.




	                                                       

image3.png




image4.png




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpg




image8.jpeg




image9.png




image10.png




image11.jpeg




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image1.jpeg




image2.jpeg




