**Załącznik 3**

|  |
| --- |
| **Formularz cenowy** |

**Do**

**Generalnej Dyrekcji**

**Dróg Krajowych i Autostrad**

**Oddział w Szczecinie**

Rejon Stargard

ul. Bydgoska 13/15; 73-110 Stargard

Nawiązując do ogłoszenia pn.:

**Modernizacja sieci teletechnicznej w Rejonie Stargard.**

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena zł** | **Wartość zł (4 x 5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Kabel UTP kat. 6 drut U-6-M  Wykonanie instalacji sieci strukturalnej przewodem CAT 6 a FTP/SFTP w pomieszczeniach biurowych na parterze budynku   * Trasy kablowe, przewody prowadzone w ciągu komunikacyjnym na korytarzu * W pomieszczeniach biurowych instalację kablową wykonać w korytach kablowych * W pomieszczeniach biurowych montaż gniazd we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji | m | 850 |  |  |
| 2. | Ilość punktów logicznych – 40 szt. zakończonych gniazdami logicznymi cat 6a (40 naścienne natryskowe) | szt. | 40 |  |  |
| 3. | Ramka maskująca T2E45 | szt. | 20 |  |  |
| 4. | Support mocujący plastik T2E45 | szt. | 40 |  |  |
| 5. | Płyta czoł. 45\*45 podw. biała keyston | szt. | 20 |  |  |
| 6. | Gniazko keystone 1\*RJ45 UTO kat.6 | szt. | 40 |  |  |
| 7. | Patchpanel FTP keystone 48 port, cat 6a (lub 2\*24 porty) | szt. | 1 |  |  |
| 8. | Listwa kl UTP 90/40.1 PS | m | 96 |  |  |
| 9. | Listwa kl UTP 60/40.1 PS | m | 68 |  |  |
| 10. | Przeniesienie pozostałego osprzętu pasywnego i aktywnego do nowo adaptowanego pomieszczenia na parterze budynku wraz z szafą komputerową 42 U Rack | usługa | 1 |  |  |
| 11. | Rozszycie gniazd komputerowych oraz paneli | usługa | 1 |  |  |
| 12. | Odbiór prac na podstawie protokołu pomiarowego certyfikującego nowo wykonaną część sieci LAN zgodnie z normą PN-EN 50173 | usługa | 40 |  |  |
| 13. | Patchcord 6 kat. 3 m LAN RJ 45 | szt. | 30 |  |  |
| 14. | Patchcord 6 kat. 50 cm LAN RJ 45 | szt. | 50 |  |  |
| 15. | Lindy Patchcord światłowód LC/LC OM3, 50/125 um, multimode, 50 m | m | 80 |  |  |
| 16. | Transport i utylizacja materiału z montażu | usługa | 1 |  |  |
| 17. | Przeniesienie serwera telekomunikacyjnego Alcatel OmniPCX 24 z istniejącej szafy komputerowej w pom. kotłowni do nowej szafy serwerowej 42 U w nowym pomieszczeniu serwerowni. | usługa | 1 |  |  |
| 18. | 1. Przeniesienie łączy cyfrowych ISDN 2B+D do pomieszczenia w nowej serwerowni oraz podłączenie do serwera telekomunikacyjnego wraz z oprogramowaniem | usługa | 1 |  |  |
| 19. | 1. Doprowadzenie izolowanego zasilania z tablicy rozdzielczej na parterze pomieszczenia w nowej Serwerowni | usługa | 1 |  |  |
| **Wartość robót bez podatku VAT** | | | | |  |
| **Podatek VAT** | | | | |  |
| **Ogółem wartość robót** | | | | |  |

za całkowitą cenę: netto ……………………………….………………………, podatek Vat ……………..…………..………%,

co łącznie stanowi cenę oferty brutto: ………………………………….……………………………………………………………

(słownie zł: …………………………………………....……………………………………………………………………………… brutto)

**Dodatkowe informacje[[1]](#footnote-1):**

Gwarancja ……………………………………………

Posiadam:

**Wymagany - Certyfikat Instalatora firmy Alcatel**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Dane kontaktowe Wykonawcy:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..…

(imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

……………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) [[2]](#footnote-2)

1. W przypadku zastosowania przez zamawiającego dodatkowych kryteriów niż cena należy formularz ofertowy uzupełnić o te kryteria. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ofertę podpisuje osoba uprawniona. [↑](#footnote-ref-2)