**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Zamawiający**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33,   
70-340 Szczecin

1. **Przedmiot zamówienia**

**Konserwacja i naprawy centrali telefonicznej, sieci teleinformatycznej oraz systemu telewizji przemysłowej w obiektach GDDKiA w podziale na 3 zadania:**

**Zadanie nr 1: Rejon Nowogard – ul. Górna 2/2, 72-200 Nowogard (1 lokalizacja).**

**Zadanie nr 2: Rejon Koszalin – ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin (3 lokalizacje).**

**Zadanie nr 3: Rejon Wałcz – Wałcz ul. Kołobrzeska 33 78-600 Wałcz (3 lokalizacje).**

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605) wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN (netto).

1. **Termin wykonania zamówienia**

Zadanie nr 1: Rejon Nowogard: od 01.01.2024 r. – 31.12.2025 r. (1 lokalizacja)

Zadanie nr 2: Rejon Koszalin: od daty podpisania - 24 miesiące (3 lokalizacje)

Zadanie nr 3: Rejon Wałcz: od daty podpisania - 24 miesiące (3 lokalizacje)

lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie, zależnie od tego, która   
z tych okoliczności wystąpi wcześniej.

1. **Warunki udziału w postępowaniu**
2. Posiadanie Certyfikatu Instalatora firmy Alcatel.
3. Ze względu na istniejący w obiektach gwarantowany system okablowania strukturalnego firmy Molex wymagany Certyfikat Instalatora firmy Molex.
4. Co najmniej 2 letni okres prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługi, napraw   
   i konserwacji systemów telekomunikacyjnych i systemów telewizji przemysłowej.
5. Doświadczanie w obsłudze systemu telewizji przemysłowej NOVUS, CCTV.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi   
oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu umowy. Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć kopie odpowiednich umów.

1. Warunek udziału w postępowaniu dla zadania nr 1 (dodatkowo):

a) przeprowadzenie wizji lokalnej potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego;

b) posiadanie siedziby firmy na terenie województwa zachodniopomorskiego.

1. **Zakres prac objętych zamówieniem:**

**Zadanie nr 1: Rejon Nowogard ul. Górna 2/2, 72-200 Nowogard (1 lokalizacja)**

W okresie obowiązywania umowy przewiduje się wykonanie: 8 cykli przeglądów i czynności konserwacyjnych centrali zgodnie z częstotliwością: 4 razy w roku (1 raz na kwartał).

Konserwacja *centrali telefonicznej* Alcatel - Lucent 8039 Premium, *sieci i okablowania strukturalnego*w zakres której wchodzi:

1. Utrzymanie i konserwacja centrali telefonicznej Alcatel – Lucent 8039 Premium wraz z aparatami telefonicznymi.
2. Przegląd i sprawdzanie działania aparatów telefonicznych analogowych i cyfrowych .
3. Usuwanie awarii i usterek na liniach sieci teleinformatycznej.
4. Przełączanie i przenoszenie numerów wewnętrznych.
5. Współpraca z operatorem zewnętrznym.
6. Serwis i naprawa urządzeń.
7. Gotowość serwisowa przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
8. Przystąpienie do usuwania ewentualnych usterek i awarii po otrzymaniu zgłoszenia od uprawnionego pracownika – szybkość realizacji napraw zgodnie z ofertą Wykonawcy.
9. Prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji sieci teleinformatycznej.
10. Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów sieci.
11. Dezynfekcja aparatów telefonicznych 1 raz na kwartał.

Wizja lokalna jest możliwa po uprzednim umówieniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.

KONTAKT: Anna Miziorko, [amiziorko@gddkia.gov.pl](mailto:amiziorko@gddkia.gov.pl), tel. 91 397 72 70.

Po wykonaniu przeglądu lub w trakcie wykonywania naprawy, w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany części oraz dodatkowych zakupów części lub podzespołów, Wykonawca sporządzi kalkulację szczegółową dla danego elementu robót. Kalkulacja będzie zawierać koszty materiałów. Kalkulacja będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca zrealizuje prace naprawcze na pisemne polecenie Zamawiającego lub zostaną one zlecone odrębnym postępowaniem.

W przypadku zużycia części lub awarii urządzeń Zamawiający ponosi jedynie koszty części wraz z ich dostarczeniem, bez kosztów ich wymiany.

Zamawiający wymaga użycia fabrycznie nowych części zamiennych producenta.

Ceny części zamiennych i podzespołów będą każdorazowo określane na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy załączenia   
do faktury kserokopii dowodów zakupu części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych przy naprawach urządzeń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Zadanie nr 2: Rejon Koszalin, ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin (3 lokalizacje)**

W okresie obowiązywania umowy przewiduje się wykonanie: 8 cykli przeglądów i czynności konserwacyjnych centrali zgodnie z częstotliwością: 4 razy w roku (1 raz na kwartał).

1. **Siedziba GDDKiA Rejonu Koszalin – ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin**
2. Utrzymanie i konserwacja centrali telefonicznej Alcatel Omni PCX Office OXO wraz z aparatami telefonicznymi.
3. Przegląd i sprawdzanie działania aparatów telefonicznych analogowych i cyfrowych.
4. Usuwanie awarii i usterek na liniach sieci teleinformatycznej – szybkość realizacji napraw zgodnie z ofertą Wykonawcy.
5. Przełączanie i przenoszenie numerów wewnętrznych.
6. Współpraca z operatorem zewnętrznym.
7. Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów sieci.
8. Dezynfekcja aparatów telefonicznych.
9. Utrzymanie i konserwacja systemu telewizji przemysłowej CCTV oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWN.

* konserwacja sieci wizyjnej telewizji przemysłowej CCTV;
* konserwacja sieci zasilającej telewizji przemysłowej CCTV;
* konserwacja urządzeń elektronicznych odbiorczych i rejestrujących kamery, rejestrator cyfrowy, multiplekser, dzielnik, magnetowid (wartość materiałów pomocniczych (drobne)   
  jak np. żarówki, bezpieczniki wliczona jest w cenę usługi;
* konserwacja centrali sygnalizacji włamania i napadu SSWN wraz z układami zasilania

(sprawdzenie działania centrali, jej parametrów, układów zasilających łącznie z wymianą żarówek, bezpieczników, pakietów, zamków);

* awaryjne źródła zasilania ( sprawdzania wartości napięcia ,oczyszczanie zacisków ogniw, sprawdzanie prawidłowości połączeń, okresowe ładowanie akumulatorów);
* linie dozorowe i sygnalizacyjne ( sprawdzenie prawidłowości mocowania i połączeń   
  na łączówkach, puszkach i rozdzielaczach);
* sygnalizatory, czujki ( sprawdzenie sygnalizatorów, czujek, przycisków z oczyszczeniem, wymiana sygnalizatora, czujki, przycisku ).

1. Serwis i naprawa urządzeń.
2. Gotowość serwisowa przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. Przystąpienie do usuwania ewentualnych usterek i awarii po otrzymaniu zgłoszenia   
   od uprawnionego pracownika – szybkość realizacji napraw zgodnie z ofertą Wykonawcy.
4. Prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji sieci teleinformatycznej.
5. **Siedziba Obwodu Drogowego Malechowo – 76-142 Malechowo 27A**
6. Utrzymanie i konserwacja centrali telefonicznej DCD 12 wraz z aparatami telefonicznymi.
7. Przegląd i sprawdzanie działania aparatów telefonicznych.
8. Usuwanie awarii i usterek na liniach sieci teleinformatycznej – szybkość realizacji napraw zgodnie z ofertą Wykonawcy..
9. Przełączanie i przenoszenie numerów wewnętrznych.
10. Współpraca z operatorem zewnętrznym.
11. Dezynfekcja aparatów telefonicznych.
12. Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów sieci
13. Utrzymanie i konserwacja systemu telewizji przemysłowej CCTV oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWN ;

* konserwacja sieci wizyjnej telewizji przemysłowej CCTV;
* konserwacja sieci zasilającej telewizji przemysłowej CCTV;
* konserwacja urządzeń elektronicznych odbiorczych i rejestrujących kamery, rejestrator cyfrowy, multiplekser, dzielnik, magnetowid ( wartość materiałów pomocniczych (drobne) jak np. żarówki, bezpieczniki wliczona jest w cenę usługi;
* konserwacja centrali sygnalizacji włamania i napadu SSWN wraz z układami zasilania (sprawdzenie działania centrali, jej parametrów, układów zasilających łącznie z wymianą żarówek, bezpieczników, pakietów, zamków);
* awaryjne źródła zasilania ( sprawdzania wartości napięcia ,oczyszczanie zacisków ogniw, sprawdzanie prawidłowości połączeń, okresowe ładowanie akumulatorów);
* linie dozorowe i sygnalizacyjne ( sprawdzenie prawidłowości mocowania i połączeń na łączówkach, puszkach i rozdzielaczach);
* sygnalizatory, czujki ( sprawdzenie sygnalizatorów, czujek, przycisków z oczyszczeniem, wymiana sygnalizatora, czujki, przycisku.

1. Serwis i naprawa urządzeń i aktualizacja oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Gotowość serwisowa przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. Przystąpienie do usuwania ewentualnych usterek i awarii po otrzymaniu zgłoszenia   
   od uprawnionego pracownika – szybkość realizacji napraw zgodnie z ofertą Wykonawcy.
4. Prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji sieci teleinformatycznej (protokoły podejmowanych działań).
5. **Siedziba Obwodu Drogowego Stare Bielice – ul. Koszalińska ,76-039 Biesiekierz**

**Uwaga: Usługa/ umowa w tym zakresie będzie realizowana w momencie, gdy siedziba OD Stare Bielice będzie w posiadaniu GDDKiA O/Szczecin Rejon w Koszalinie**

1. Utrzymanie i konserwacja centrali telefonicznej NCT 1248 2/6.

1. Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów sieci
2. Utrzymanie i konserwacja systemu telewizji przemysłowej CCTV oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWN ;

* konserwacja sieci wizyjnej telewizji przemysłowej CCTV;
* konserwacja sieci zasilającej telewizji przemysłowej CCTV;
* konserwacja urządzeń elektronicznych odbiorczych i rejestrujących kamery, rejestrator cyfrowy, multiplekser, dzielnik, magnetowid ( wartość materiałów pomocniczych (drobne) jak np. żarówki, bezpieczniki wliczona jest w cenę usługi;
* konserwacja centrali sygnalizacji włamania i napadu SSWN wraz z układami zasilania (sprawdzenie działania centrali, jej parametrów, układów zasilających łącznie z wymianą żarówek, bezpieczników, pakietów, zamków);
* awaryjne źródła zasilania ( sprawdzania wartości napięcia ,oczyszczanie zacisków ogniw, sprawdzanie prawidłowości połączeń, okresowe ładowanie akumulatorów);
* linie dozorowe i sygnalizacyjne ( sprawdzenie prawidłowości mocowania i połączeń   
  na łączówkach, puszkach i rozdzielaczach);
* sygnalizatory, czujki ( sprawdzenie sygnalizatorów, czujek, przycisków z oczyszczeniem, wymiana sygnalizatora, czujki, przycisku.

1. Serwis i naprawa urządzeń i aktualizacja oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Gotowość serwisowa przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. Przystąpienie do usuwania ewentualnych usterek i awarii po otrzymaniu zgłoszenia   
   od uprawnionego pracownika – szybkość realizacji napraw zgodnie z ofertą Wykonawcy.
4. Prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji sieci teleinformatycznej (protokoły podejmowanych działań).

Powyższy wykaz prac oraz wykaz sprzętu jest jedynie poglądowy i Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej dla prawidłowego określenia Zakresu prac. Wizja lokalna jest możliwa po uprzednim umówieniu,   
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30

KONTAKT: Angelika Gan. [agan@gddkia.gov.pl](mailto:agan@gddkia.gov.pl), tel: 94 345 52 62

Po wykonaniu przeglądu lub w trakcie wykonywania naprawy, w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany części oraz dodatkowych zakupów części lub podzespołów, Wykonawca sporządzi kalkulację szczegółową dla danego elementu robót. Kalkulacja będzie zawierać koszty materiałów. Kalkulacja będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca zrealizuje prace naprawcze na pisemne polecenie Zamawiającego lub zostaną one zlecone odrębnym postępowaniem.

W przypadku zużycia części lub awarii urządzeń Zamawiający ponosi jedynie koszty części wraz z ich dostarczeniem, bez kosztów ich wymiany.

Zamawiający wymaga użycia fabrycznie nowych części zamiennych producenta.

Ceny części zamiennych i podzespołów będą każdorazowo określane na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy załączenia   
do faktury kserokopii dowodów zakupu części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych przy naprawach urządzeń.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Zadanie nr 3: Rejon Wałcz – Wałcz ul. Kołobrzeska 33 78-600 Wałcz (3 lokalizacje)**

W okresie obowiązywania umowy przewiduje się wykonanie: 2 cykli przeglądów i czynności konserwacyjnych centrali zgodnie z częstotliwością: 1 raz w roku.

1. **Siedziba GDDKiA Rejonu Wałcz ul. Kołobrzeska 33 78-600 Wałcz   
   oraz OD Wałcz ul. Kołobrzeska 35.**
2. Przegląd i sprawdzanie działania aparatów telefonicznych – **raz na rok**
3. Usuwanie awarii i usterek na liniach sieci teleinformatycznej -w razie konieczności
4. Przełączanie i przenoszenie numerów wewnętrznych – w razie konieczności
5. Współpraca z operatorem zewnętrznym.
6. Utrzymanie i konserwacja systemu telewizji przemysłowej – **raz na rok** - w skład której wchodzą m.in.:  
   - rejestrator DIGIMASTER DR16H;

- kamera kopułowa cyfrowa kolorowa D-max-521F – 1szt – Rejon Wałcz ul. Kołobrzeska 33 – II piętro;

- kamera BCS -2 szt – Rejon Wałcz ul. Kołobrzeska 33 (parter, I piętro);

- kamera D-max seria DCC-521F – szt. 2 – Rejon Wałcz;

- kamera D-max seria DCC-521F – szt.4 – OD Wałcz;

- swich NV-108S/P+ 8 portów POE 10/100 Mb/s

1. Serwis i naprawa urządzeń – w razie konieczności.
2. Przystąpienie do usuwania ewentualnych usterek i awarii po otrzymaniu zgłoszenia   
   od uprawnionego pracownika - szybkość realizacji napraw – zgodnie z ofertą Wykonawcy.
3. **Siedziba Obwodu Drogowego Piecnik 35 78-650 Piecnik**
4. Utrzymanie i konserwacja systemu telewizji przemysłowej NOVUS w skład której wchodzą m.in.:

- rejestrator IP NOVUS B series

- kamera IP NOVUS – 6szt.

- swich NV-108S/P + 8 portów POE 10/100 Mb/s – **raz na rok**

**- wymiana baterii w kamerach – kompleksowo raz w roku – kamery na wysokości 4 metrów**

1. Serwis i naprawa urządzeń i aktualizacja oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta   
   – w **razie konieczności**
2. Przystąpienie do usuwania ewentualnych usterek i awarii po otrzymaniu zgłoszenia   
   od uprawnionego pracownika - szybkość realizacji napraw – zgodnie z ofertą Wykonawcy.
3. Wystawienie protokołu podejmowanych działań.

Powyższy wykaz prac oraz wykaz sprzętu jest jedynie poglądowy i Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej dla prawidłowego określenia zakresu prac oraz sprzętu.

Wizja lokalna jest możliwa po uprzednim umówieniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

KONTAKT: Ewa Kołosowska [ekolosowska@gddkia.gov.pl](mailto:ekolosowska@gddkia.gov.pl), tel: 67 258 24 71

Po wykonaniu przeglądu lub w trakcie wykonywania naprawy, w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany części oraz dodatkowych zakupów części lub podzespołów, Wykonawca sporządzi kalkulację szczegółową dla danego elementu robót. Kalkulacja będzie zawierać koszty materiałów. Kalkulacja będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca zrealizuje prace naprawcze na pisemne polecenie Zamawiającego lub zostaną one zlecone odrębnym postępowaniem.

W przypadku zużycia części lub awarii urządzeń Zamawiający ponosi jedynie koszty części   
wraz z ich dostarczeniem, bez kosztów ich wymiany.

Zamawiający wymaga użycia fabrycznie nowych części zamiennych producenta.

Ceny części zamiennych i podzespołów będą każdorazowo określane na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy załączenia   
do faktury kserokopii dowodów zakupu części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych przy naprawach urządzeń.

1. **Sposób obliczania ceny**
   1. Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową, zgodną ze sztuką i opisem, realizacją przedmiotu zamówienia.
   2. Sporządzając ofertę należy określić stawkę **ryczałtową za świadczone usługi.**
   3. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, mimo iż w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć ilości i kosztów robót lub innych świadczeń.
   4. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń związanych z przeglądami oraz konserwacją   
      oraz sposobem przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego stawki ryczałtowej odpowiada wyłącznie Wykonawca.
2. **Kryteria wyboru ofert**

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 70%, czas realizacji napraw 30%.

a) Kryterium „Cena (C)”

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty – punkcie 1 – Formularzu cenowym.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 70 punktów.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 70 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **C =** | **C min** | **x 70 pkt** | |  | **C o** | | **gdzie:** | **C min** | **– najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)** | | |  | **C o** | **– cena brutto badanej oferty (zł)** | | |

b) Kryterium „Szybkość realizacji napraw (S)”

Kryterium „Szybkość realizacji napraw” będzie rozpatrywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w punkcie 2 Formularza Oferty.

Punkty zostaną przyznane w zależności od zadeklarowanego przez Wykonawcę czasu dokonania naprawy, w następujący sposób:

Wykonawca może zaproponować wykonanie napraw w następującym czasie:

24h / 36h / 48h

Liczba punktów w ramach kryterium „Szybkość realizacji napraw” zostanie przyznana   
w następujący sposób:

- szybkość realizacji napraw, w ciągu max. 48h od czasu przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego – 0 pkt

- szybkość realizacji napraw, w ciągu max. 36h od czasu przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego – 10 pkt

- szybkość realizacji napraw, w ciągu max. 24h od czasu przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego – 30 pkt

W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie „Szybkości realizacji napraw” tj. braku wskazania, bądź wskazania innego, niż opisanego powyżej, oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt.   
i zostanie przyjęty czas 48h jako szybkość realizacji napraw.

Naprawa usterek, po dokonaniu wyceny i akceptacji, realizowana będzie na podstawie odrębnych zleceń.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione   
w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + S

gdzie:

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

S - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Szybkość realizacji napraw”

1. **Warunki płatności**

**1.** Za wykonanie usług serwisowych i kontrolnych Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie zgodne z ryczałtową stawką podaną w formularzu cenowym – załącznik   
nr 3. W koszt ww. usług wchodzą wszystkie koszty, które Wykonawca będzie musiał ponieść do realizacji zadania łącznie z kosztem dojazdu.

**2.** Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi   
w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

1. **Opis sposobu przygotowania oferty**
   * + 1. Ofertę należy złożyć do dnia ………………………………………. w siedzibie GDDKiA Rejonu Szczecin,   
          ul. Pomorska 47, 70-812 Szczecin, pok. 1 osobiście, przesłać pocztą (liczy się data wpływu)   
          lub wysłać na adres e-mail: [rejon.szczecin@gddkia.gov.pl](mailto:rejon.szczecin@gddkia.gov.pl).
2. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik   
   nr 2.1, 2.2, 2.3.
3. Do oferty należy załączyć kserokopię wymaganych certyfikatów.
4. Do oferty na Zadanie nr 1 Rejon w Nowogardzie należy załączyć potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego. Oferty bez potwierdzenia wizji lokalnej nie będą rozpatrywane.
5. **Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na wybrane zadania.**
6. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa. Projekty umów stanowią załącznik:   
   nr 3 do postępowania.