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WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

	


               Rzeszów, 14 października 2026 r.

	                     ZK-VI.272.74.2026





WYJAŚNIENIE NA PYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy postępowania realizowanego zgodnie z Zarządzeniem nr 132/25 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 czerwca 2025 r. ze zm. na usługę wykonania tabliczek informacyjnych oraz naklejek niezbędnych do oznakowania punktów schronienia.
/znak sprawy: ZK-VI.272.74.2026/

	Informuję, że jeden z Wykonawców, 13 października 2026 r. oraz 14 października 2026 r., zwrócił się z poniższymi zapytaniami:
Pytanie:
1. Chciałam zapytać o przetarg pt.: Wykonanie tabliczek informacyjnych oraz naklejek niezbędnych do oznakowania punktów schronienia (znak sprawy: ZK-VI.272.74.2026)
https://www.gov.pl/web/uw-podkarpacki/wykonanie-tabliczek-informacyjnych-oraz-naklejek-niezbednych-do-oznakowania-punktow-schronienia-znak-sprawy-zk-vi272742026
Czy warunkiem koniecznym jest, aby poz. 1 i 3 były wykonane na dibondzie? Jako firma 
z 25-letnim doświadczeniem w druku bardzo rzadko spotykaliśmy się, aby w tak małym formacie znaki były na tym materiale.
W zamian moglibyśmy zaproponować niezwykle trwałą płytę PCV (grubość np. 5mm) 
z drukiem bezpośrednim UV, który jest niezwykle trwały,  łatwy w montażu, a przy grubości PCV5mm kompletnie nie odstaje odpornością od dibondu. Takie znaki moglibyśmy zaoferować w korzystnej cenie, dając dodatkowo gwarancję 36 miesięcy (w umowie piszą Państwo o 12 miesiącach)
Prosimy o rozważenie, czy gruba płyta PCV mogłaby być zastosowana, a my przygotujemy odpowiednią ofertę.
Dodam też, że wykonywaliśmy już takie znaki w ostatnim czasie dla kilku Klientów, zawsze było to robione na PCV, a same znaki były bardzo chwalone za jakość i kolory.
2. Będę bardzo wdzięczna na odpowiedź na poniższe pytanie, gdyż pragniemy złożyć Państwu dziś ofertę.
Dodam, iż producent dibondów napisał nam, iż pocięcie tego materiału do formatu 10x20 jest praktycznie niemożliwe w tak krótkim czasie i brzegi mogą być postrzępione.
Tym bardziej proponujemy płytę PCV
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił parametry wykonania tabliczek informacyjnych oraz naklejek niezbędnych do oznakowania punktów schronienia. 
Tabliczki powinny być wykonane z materiału dibond o grubości 3mm. Zamawiający nie dopuszcza wykonania tabliczek na płycie PCV.
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 
15 października 2026 r.




     Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
    (-)
      Grzegorz Lonc
      Zastępca Dyrektora Wydziału
     Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
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