Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I Zamawiający**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33,   
70-340 Szczecin.

**II Tryb udzielenia zamówienia**

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024 poz. 1320)) - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN (netto)

**III Przedmiot zamówienia**

**Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan techniczny przeznaczonego do celów opałowych budynków administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie   
Rejon Szczecin: do zasilania kotłowni Obwodu Drogowego Rurka, ul. Granitowa 2, Łozienica, 72-100 Goleniów.**

**2. Zapotrzebowanie szacunkowa ilość:**

ok. 5 000 litrów rocznie, ok. 12 000 litrów w trakcie trwania umowy   
– do zbiornika magazynowego o pojemności 2700 l.

**3. Parametry techniczne:**

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan techniczny przeznaczonego do celów opałowych do budynków administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-C-96008:1998P.

Ciekły propan musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN–C–96008: 1998P) w sprawie wymagań jakościowych dotyczących składu, wartości opałowych   
i charakteryzować się następującymi parametrami:

- ciężar ciekłego propanu - min. 0,495 kg/dm3,

- wartość opałowa – min. 45,64 MJ/kg,

- zawartość siarki oraz oleju mineralnego – max. 0,005%,

- zawartość siarkowodoru, wody, amoniaku – 0%,

- zawartość propanu - C3 – min. 90%,

- zawartość butanu – C4 – max. 10%,

- zawartość metanu – C1 - max. 0,1%,

- zawartość etanu – C2 - max. 5,5%.

**4. Termin realizacji zamówienia:** 24 miesiące od daty podpisania lub do wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust.1, zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

**5. Miejsce dostawy:** Obwód Drogowy Rurka, ul. Granitowa 2, Łozienica, 72-100 Goleniów.

**6. Transport**

Transport gazu powinien odbywać się samochodem cysterną przeznaczoną do przewozu paliw płynnych z zalegalizowanym licznikiem tankowanego paliwa.

**7. Warunki dostawy**

1)Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gaz własnym transportem i na własny koszt.

2) Wykonawca dostarczy Odbiorcy: ok. 12 000 litrów gazu płynnego, do celów grzewczych do zbiorników do tego przeznaczonych zlokalizowanych na terenie Obwodu Drogowego Rurka, sukcesywnie w miarę potrzeb.

3) Gaz musi spełniać wymogi jakościowe określone w Polskiej Normie (PN-C-96008:1998P) w sprawie wymagań jakościowych dotyczących składu i wartości opałowych.

4) Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, w ilościach określonych przez Zamawiającego, nie później niż 72 godz. od złożenia telefonicznego zamówienia przez Zamawiającego.

5) Na dzień roboczy przed dostarczeniem partii gazu dostawca powiadomi odbiorcę telefonicznie lub pisemnie o terminie planowej dostawy.

6) Realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:30 do 15:00.

**8. Kontrola jakości dostawy**

Wymaga się, aby dostawca przedłożył świadectwo jakości na każdą dostarczoną dostawę gazu. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa odbiorca zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarcza gaz próbki i wykonania badania   
do wybranego przez siebie akredytowanego laboratorium. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji zasilającej lub grzewczej odbierającego wynikłe i udowodnione z winy niezgodnej z normą jakości paliwa dostawca pokryje koszty napraw.

**IV Warunki udziału w postępowaniu**

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

1) Posiadają aktualną koncesję na prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

3) Dysponują specjalistycznymi pojazdami do przewozu gazu płynnego.

4) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

5) Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**V Wykaz oświadczeń w celu poświadczenia spełnienia warunków do udziału   
w postępowaniu**

1)Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

2) Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia oraz, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie powyższego zamówienia- załącznik.

3) Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - załącznik.

**VI Kryterium wyboru oferty**

Najniższa cena ofertowa- 100%

**VII Sposób obliczenia kosztu dostawy gazu**

1. Cena oferty powinna zawierać koszt wszystkich obowiązków do zrealizowania przedmiotu zamówienia np. transport czy marżę.
2. Zamawiający jest zwolniony z płatności akcyzy na cele opałowe dlatego w ofercie należy podać cenę jednostkową za 1 litr gazu bez akcyzy.
3. Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego płynnego propanu, według iloczynu ilości odebranego paliwa oraz ceny jednostkowej za 1 litr płynnego propanu w dniu dostawy. W cenie jednostkowej paliwa należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.
4. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową płynnego propanu oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Dostawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

C Dostawcy = C producenta x W Dostawcy X ilość (l)

Gdzie:

C Dostawcy – cena jednostkowa netto ciekłego propanu Dostawcy w dniu dostawy

C producenta – cena jednostkowa netto, hurtowa, producenta w dniu dostawy

W Dostawcy – marża/upust Dostawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu

Cenowym,

X ilość (l) – ilość dostarczonego ciekłego propanu .

1. Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.
2. Cena hurtowa producenta w dniu realizacji poszczególnych partii dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.
3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego płynnego propanu.
4. Podana w ofercie marża/upust będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
5. W trakcie realizacji zamówienia cena za gaz będzie podlegała waloryzacji zgodnie   
   ze zmianami notowań cen gazu poprzedzających datę dostawy.
6. Cena oferty powinna zawierać podatek VAT zgodnie z przepisami o podatku   
   od towarów i usług.
7. Należność dla Wykonawcy zrealizowana zostanie zgodnie z fakturą w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany w umowie przez wykonawcę.
8. **Faktury będą wystawiane na adres:**

Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa   
NIP 526 26 05 735   
**zaś płatnikiem będzie:**

GDDKiA Oddział Szczecin Rejon Szczecin, ul. Pomorska 47,   
70-812 Szczecin NIP 852 23 53 687;

1. **Adresem do korespondencji i odbioru faktur jest:**

Zadanie nr 1: GDDKiA Oddział Szczecin Rejon Szczecin, ul. Pomorska 47,   
70-812 Szczecin NIP 852 23 53 687.