OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odpłatny najem, ubezpieczonego, fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu osobowego typu minibus.
2. Wszelkie wskazane w dalszej części specyfikacji nazwy własne systemów, wyposażenia lub standardów mają charakter wyłącznie wzorcowy. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane w niniejszym dokumencie.

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna 

	Parametr
	Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia (Wymagania minimalne)

	Rodzaj pojazdu
	Samochód osobowy (homologacja osobowa kategorii M1.

	Rok produkcji 
	Nie starszy niż 2025 rok.

	Stan
	Samochód fabrycznie nowy, nieużywany komercyjnie, wolny od wad i uszkodzeń.

	Typ nadwozia

	Samochód osobowy typu minibus o przedłużonym rozstawie osi i nadwoziu typu long/extended.

	Długość całkowita 
	Mieszcząca się w zakresie od 4950 mm do 5500 mm.

	Rozstaw osi 
	Minimum 3100 mm.

	Wysokość całkowita
	Maksymalnie 2000 mm.

	Silnik 
	Silnik wysokoprężny (Diesel) spełniający aktualne normy emisji spalin Euro 6e (lub nowsze obowiązujące w dniu dostawy), zasilany układem wtryskowym typu Common-Rail.

	Pojemność skokowa silnika
	Mieszcząca się w zakresie od 1950 cm³ do 2000 cm³

	Moc silnika
	Minimum 150 KM

	Moment obrotowy
	Minimum 360 Nm

	Napęd
	na koła przednie (FWD) lub koła tylne (RWD)

	Skrzynia biegów
	Automatyczna, hydrokinetyczna lub dwusprzęgłowa, 
o liczbie przełożeń minimum 7 (wliczając bieg wsteczny)

	Zbiornik paliwa
	O pojemności minimum 60 litrów

	Zbiornik AdBlue
	O pojemności minimum 13 litrów

	Układ siedzeń
	Konfiguracja 8-miejscowa w układzie 2+3+3 lub 2+2+4:
• I rząd (przód): dwa indywidualne fotele (1+1);
• II i III rząd: fotele niezależne, montowane na systemie prowadnic podłogowych umożliwiających ich przesuwanie, składanie, łatwy demontaż oraz montaż vis-à-vis (konferencyjnie).








3. Wymagane wyposażenie standardowe i dodatkowe 

3.1. Bezpieczeństwo i zaawansowane systemy asystujące kierowcy
· Systemy kamer i parkowania: Cyfrowy system kamer z widokiem dookólnym (kamery 360 stopni) z dynamicznymi liniami pomocniczymi oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu.
· Aktywny asystent jazdy: Tempomat adaptacyjny (ACC) z funkcją automatycznego zatrzymania i automatycznego ruszenia w korku (Stop & Go / Queue Assist).
· Autonomiczne systemy bezpieczeństwa:
· System zapobiegania kolizjom czołowym z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów oraz automatycznym hamowaniem awaryjnym;
· System aktywnego utrzymania i centrowania pojazdu w pasie ruchu (Lane Assist / Lane Keeping standard premium);
· System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BLIS) działający również przy wykrywaniu ruchu poprzecznego podczas wycofywania pojazdu (CTA);
· System bezpiecznego opuszczania pojazdu ostrzegający 
o nadjeżdżających obiektach przy otwieraniu drzwi bocznych.
· Systemy stabilizacji i hamowania: Pełen pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego: ABS, ESP/ESC, system wspomagania ruszania pod górę (HSA), asystent bocznego wiatru (Crosswind Assist) oraz system stabilizacji toru jazdy przyczepy.
· Pakiet poduszek powietrznych: Poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki chroniące klatkę piersiową oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne chroniące głowę pasażerów w pierwszym rzędzie (opcjonalnie również w kolejnych rzędach).
3.2. Wyposażenie wnętrza, komfort i klasa Premium
· Klimatyzacja: Automatyczna, trzystrefowa (osobna regulacja dla kierowcy, pasażera z przodu oraz przedziału pasażerskiego) z panelem sterowania 
w tylnej części kabiny oraz z dodatkową elektryczną nagrzewnicą pomocniczą (PTC) o wysokiej wydajności.
· Fotele przednie (Kierowca + Pasażer): Klasy premium z certyfikatem ergonomii (np. AGR lub ekwiwalentne rozwiązanie producenta chroniące kręgosłup), wyposażone w elektryczną regulację w minimum 8 kierunkach, regulację podparcia lędźwiowego, dwustronne lub jednostronne wewnętrzne podłokietniki oraz funkcję kilkustopniowego elektrycznego podgrzewania.
· Tapicerka i wykończenie:
· Fotele pokryte w całości skórą ekologiczną o podwyższonej gęstości, skórą syntetyczną premium lub skórą naturalną w ciemnej kolorystyce;
· Niedopuszczalne są tapicerki materiałowe lub o niskiej odporności.
· Izolacja akustyczna: Fabryczny pakiet dodatkowego wyciszenia kabiny pasażerskiej (np. szyby boczne o zwiększonej grubości lub pakiet akustyczny producenta tłumiący hałas z komory silnika i kół).
· Zasilanie i ładowanie mobilne:
· Wbudowana przetwornica napięcia z gniazdem 230V (moc ciągła minimum 150W-400W) wewnątrz kabiny;
· Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna w konsoli przedniej;
· Minimum 4 porty USB-C o wysokiej wydajności prądowej rozlokowane w II i III rzędzie siedzeń.
· Podłoga: Całość podłogi pojazdu (wraz z przestrzenią bagażową) pokryta fabryczną, grubą wykładziną dywanową (tekstylną). Niedopuszczalne jest wykończenie podłogi gumą lub tworzywem PVC.
3.3. Multimedia, łączność i oświetlenie technologii High-End
· Kokpit i multimedia: W pełni cyfrowy wyświetlacz wskaźników kierowcy (Virtual Cockpit / Digital Widescreen) oraz centralny, dotykowy ekran systemu multimedialnego o przekątnej minimum 10 cali.
· Łączność i nawigacja: Fabryczna nawigacja satelitarną z mapami Europy, tuner radiowy DAB+, bezprzewodowa integracja ze smartfonami (Apple CarPlay oraz Android Auto).
· System audio: Klasy Premium, wyposażony w dedykowany wzmacniacz 
i zestaw minimum 9 głośników.
· Oświetlenie zewnętrzne: Inteligentne reflektory przednie wykonane w pełni 
w technologii LED (Matrycowe / Matrix LED lub z adaptacyjnym asystentem świateł drogowych), automatycznie wycinające pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka (nieoślepiające). Światła tylne oraz do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.
3.4. Nadwozie, stylistyka zewnętrzna i funkcjonalność
· Drzwi boczne: Przesuwne po obu stronach pojazdu (prawa i lewa strona) 
z funkcją wspomagania domykania lub w pełni elektrycznego otwierania/zamykania, wyposażone w zintegrowane rolety przeciwsłoneczne.
· Klapa tylna: Unoszona do góry, sterowana elektrycznie (otwieranie 
i zamykanie z pilota lub przyciskiem) z ogrzewaną szybą, wycieraczką 
i spryskiwaczem.
· Szklenie pojazdu: Szyby od drugiego rzędu do tyłu fabrycznie, mocno przyciemniane (stopień przyciemnienia min. 70-80%). Przednia szyba podgrzewana elektrycznie lub odbijająca promienie słoneczne (atermiczna).
· Stylistyka: Pełen pakiet lakierowanych elementów zewnętrznych (zderzaki, klamki, obudowy lusterek w kolorze nadwozia). Lakier metalizowany lub perłowy w odcieniu czarnym.
· Ochrona podwozia: Fabryczna osłona dolna silnika oraz skrzyni biegów (stalowa lub z tworzywa o podwyższonej wytrzymałości).
· Koła: Obręcze aluminiowe o średnicy minimum 17 cali.

4. Informacje dotyczące najmu:

· Okres najmu: 22 miesiące liczone od daty odbioru samochodu.
· Termin wydania samochodu: do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.
· Sposób płatności: miesięcznie z dołu.
· Limit przejechanych kilometrów – strony przyjmują, iż całkowity przebieg pojazdu w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie może przekroczyć 100 000 km (słownie: stu tysięcy kilometrów). W przypadku przekroczenia limitu przebiegu kilometrów Jednostka zobowiązana jest rozliczyć się z Wykonawcą na zasadach określonych w umowie.





