### **Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TYP POJAZDU - **SAMOCHÓD 4x4** | | | |
| **OFEROWANY MODEL** | | | |
| **Marka** |  | *podać:* | |
| **Model, wersja** |  | *podać:* | |
| **Rok produkcji** |  | **2025** | |
| **Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego** | | | **Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia\***  **Wyposażenie zgodne z wymaganiami?\*\***  **TAK | NIE** |
| **Dane techniczne\*** | 1 | Pojemność bagażnika: nie mniej niż **500l** |  |
| 2 | Rozstaw osi [mm]: nie mniej niż **2600mm** |  |
| 3 | Liczba drzwi: 5 |  |
| 4 | Liczba miejsc: 5 |  |
| 5 | Kolor dowolny: **preferowany biały lub pomarańczowy (podstawowe kolory GDDKiA)** |  |
| **Układ napędowy\*** | 1 | Maksymalna moc silnika: nie mniej niż **140 KM** |  |
| 2 | Rodzaj skrzyni biegów |  |
| 3 | Rodzaj silnika  (**dopuszczalne:** benzynowy, hybrydowy mHEV/mild hybrid) |  |
| **Bezpieczeństwo\*\*** | 1 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |  |
| 2 | Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe |  |
| 3 | ABS |  |
| 4 | ESP |  |
| 5 | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń |  |
| 6 | Immobilizer |  |
| **Wyposażenie\*\*** | 1 | Elektrycznie sterowane szyby min. przednie |  |
| 2 | Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne |  |
| 3 | Wspomaganie kierownicy |  |
| 4 | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 5 | Klimatyzacja |  |
| 6 | Tylne czujniki parkowania |  |
| 7 | Fabryczny radioodtwarzacz |  |
| 8 | Bluetooth, Android Auto, CarPlay |  |
| 9 | Gniazdo USB |  |
| 10 | Gniazdo 12V na konsoli środkowej |  |
| 11 | Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe wraz z podnośnikiem i kluczem |  |
| 12 | Dywaniki gumowe dla wszystkich rzędów siedzeń |  |
| 13 | Autoalarm |  |
| 14 | **Opony zimowe (zamontowane)** o parametrach nie gorszych niż C, B, do 71db (opór toczenia, przyczepność na mokrej nawierzchni, hałas) – klasa premium  +opony letnie stanowiące podstawowe wyposażenie pojazdu |  |
| **Warunki gwarancji mechanicznej\*\*\***  **(kryterium punktowane)** | 1 | Gwarancja mechaniczna - min. 2 lata lub min. 100 tys. km\*\**\** |  |
|  | Wykonawca w okresie gwarancji na podzespoły mechaniczne, zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe wraz z bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wymiany, zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu, przy średnim przebiegu rocznym pojazdu 30.000 km. Przeglądy serwisowe wykonywane będą w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) oferowanej marki lub w innych serwisach wskazanych przez Wykonawcę (bez utraty uprawnień gwarancyjnych) pracujących na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca przy odbiorze pojazdów wskaże wszystkie ASO lub serwisy, o których mowa powyżej z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden musi być zlokalizowany na terenie miasta - siedziby Zamawiającego lub w innej miejscowości w Polsce zlokalizowanej w promieniu 100 km licząc od adresu siedziby Zamawiającego. | |
| **Warunki gwarancji na perforację nadwozia\*** | 1 | Gwarancja na perforację - min. 6 lat |  |