**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Zamawiający**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33,
70-340 Szczecin.

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 t.j) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN (netto) i realizowane zgodnie z Zarządzeniem nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 23 grudnia 2020r. w sprawie realizacji, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

1. **Przedmiot zamówienia**

**Dostawa i montaż regałów magazynowych dla GDDKiA Oddział Szczecin
w podziale na zadania:
Zadanie nr 1: Rejon Szczecin.
Zadanie nr 2: Rejon Stargard.
Zadanie nr 3: Rejon Nowogard.**

1. **Termin wykonania zamówienia:**

**do 23.12.2022 r.**

1. **Ogólne warunki zamówienia:**
2. Zmontowane regały muszą być fabrycznie nowe, objęte pełną, min. 2 - letnią gwarancją producenta.
3. Minimalne obciążenie na półkę - 100 kg
4. Regały muszą mieć oznaczenia CE oraz być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz zapewniać bezpieczeństwo osób je obsługujących. Nośność regałów podaje dostawca regałów na tabliczkach znamionowych i dodatkowo na naklejkach nośności gniazda (półki).
5. Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty wykonania usługi.
6. Montaż regałów w siedzibach Rejonów.
7. **Zakres zamówienia**

**Zadanie 1. Rejon Szczecin, ul. Pomorska 47, Szczecin 70-812 Szczecin**

Dostawa i montaż fabrycznie nowych regałów objętych pełną gwarancją producenta.

* **Ilość: 20 sztuk.**

**Specyfikacja regału:**

**REGAŁ ocynkowany typu RPGO**

**Wymiary: 1980x950x435**

**Ilość półek 6 o nośności min. 100kg**

**Łączna nośność regału: min. 750 kg**

**Elementy regału :**

**-** regał wyposażony w 4 słupy nośne zakończone plastikowymi stopkami, nie rysującymi powierzchni

- słupy wykonane z kątownika 30x30mm z perforacją co 50 mm i udźwigiem 750kg na regał

- regał posiada półki wykonane z blachy grubości 0,8mm, z podwójnym zagięciem montowane do słupów za pomocą wkrętów M6 (udźwig półki 100kg).

- słupy nośne w jednym kawałku, wyklucza się zastosowanie słupów składających się z dwóch mniejszych, wtykanych w siebie i stanowiących jeden słup nośny.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej dla prawidłowego określenia miejsca i warunków montażu. Wizja lokalna jest możliwa po uprzednim umówieniu, od poniedziałku do piątku w godzinach
7:30-14:30.

KONTAKT: Aldona Wotalska. awotalska@gddkia.gov.pl, tel: 91 46 47 110.

 **Zadanie 2 Rejon Stargard, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard**

Dostawa i montaż fabrycznie nowych regałów objętych pełną gwarancją producenta.

* Ilość: **8 sztuk**

**Specyfikacja regału:**

**REGAŁ ocynkowany typu RPGO**

**Wymiary: 1980x950x435**

**Ilość półek 6 o nośności min. 100kg**

**Łączna nośność regału: min. 750 kg**

**Elementy regału :**

**-** regał wyposażony w 4 słupy nośne zakończone plastikowymi stopkami, nie rysującymi powierzchni

- słupy wykonane z kątownika 30x30mm z perforacją co 50 mm i udźwigiem 750kg na regał

- regał posiada półki wykonane z blachy grubości 0,8mm, z podwójnym zagięciem montowane do słupów za pomocą wkrętów M6 (udźwig półki 100kg).

- słupy nośne w jednym kawałku, wyklucza się zastosowanie słupów składających się z dwóch mniejszych, wtykanych w siebie i stanowiących jeden słup nośny.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej dla prawidłowego określenia miejsca i warunków montażu. Wizja lokalna jest możliwa po uprzednim umówieniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00

KONTAKT: Adriana Kubiak akubiak@gddkia.gov.pl, tel.: 91 577 52 13.

**Zadanie 3. Rejon Nowogard, ul. Górna 2/2, 72-200 Nowogard**

Dostawa i montaż fabrycznie nowych regałów objętych pełną gwarancją producenta.

* **Ilość: 8 sztuk.**

**Specyfikacja regału:**

**REGAŁ ocynkowany typu RPGO**

**Wymiary: 1980x950x435**

**Ilość półek 6 o nośności min. 100kg**

**Łączna nośność regału: min. 750 kg**

**Elementy regału :**

**-** regał wyposażony w 4 słupy nośne zakończone plastikowymi stopkami, nie rysującymi powierzchni

- słupy wykonane z kątownika 30x30mm z perforacją co 50 mm i udźwigiem 750kg na regał

- regał posiada półki wykonane z blachy grubości 0,8mm, z podwójnym zagięciem montowane do słupów za pomocą wkrętów M6 (udźwig półki 100kg).

- słupy nośne w jednym kawałku, wyklucza się zastosowanie słupów składających się z dwóch mniejszych, wtykanych w siebie i stanowiących jeden słup nośny.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej dla prawidłowego określenia miejsca i warunków montażu. Wizja lokalna jest możliwa po uprzednim umówieniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30

KONTAKT: Anna Miziorko, amiziorko@gddkia.gov.pl, 91 397 72 70.

1. **Serwis gwarancyjny**

W okresie gwarancji (24 miesiące) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny. Po ujawnieniu wady Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, zgłoszenie w formie elektronicznej wiadomości zostanie przesłane na podany przez Wykonawcę adres do korespondencji. Serwis gwarancyjny zdiagnozuje wadę w lokalizacji Rejon Szczecin / Rejon Stargard / Rejon Nowogard w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia usterki. Wykonawca usunie usterkę w terminie
do 7 dni roboczych od zdiagnozowania. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, w tym koszty dojazdu, ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar za zwłokę w usunięciu wady w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

1. **Warunki płatności**

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi,
po odbiorze wykonanych usług, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

1. **Sposób obliczenia ceny**

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

1. **Opis sposobu przygotowania oferty**

Ofertę należy złożyć **do dnia 05.12.2022 r. godz. 12:00** w siedzibie GDDKiA Rejonu Szczecin,
ul. Pomorska 47, 70-812 Szczecin, pok.1 osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu),

lub wysłać na adres e-mail: rejon.szczecin@gddkia.gov.pl, awotalska@gddkia.gov.pl

Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 2 (do ogłoszenia).