……………………………………….													..………………..dn…………………..………….
           pieczęć   jednostka OSP 														      miejscowość 		data

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Złotowie
W N I O S E K
[bookmark: _Hlk219283667]wprowadzenie sprzętu do podziału bojowego  
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w …………………………………………. zwraca się z prośbą o wprowadzenie sprzętu   do podziału bojowego.
Jednocześnie zobowiązujemy się do utrzymania wskazanego pojazdu w pełnej gotowości bojowej do podjęcia działań ratowniczych poddawania go kontrolom i inspekcją wg obowiązujących w KP PSP w Złotowie zasad i przepisów eksploatacyjnych. 


Osoba do kontaktu w razie pytań: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko numer telefonu





………………………………………………………………
Podpis prezesa zarządu OSP lub naczelnika
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ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI DODATKOWYCH
Sprzęt do Cięcia

Parametry charakterystyczne pił tarczowych:
1) Średnica tarczy – [mm] – Należy podać maksymalną średnicę tarczy w mm, jaką można zamontować do piły zgodnie z danymi podanymi przez producenta.
2) Maksymalna głębokość cięcia – [mm] – Należy podać maksymalną głębokość cięcia w mm zgodnie z danymi podanymi przez producenta.
3) Rodzaj napędu: spalinowy, elektryczny – Należy wybrać właściwy rodzaj napędu.
4) Układ tarcz: klasyczna, bezosiowa, dwutarczowa – Należy wybrać właściwy układ tarczy.
Parametry charakterystyczne pił łańcuchowych:
1. Długość prowadnicy –  mm:
Należy podać maksymalną długość prowadnicy w mm, jaką można zamontować do piły zgodnie z danymi podanymi przez producenta.
1. Rodzaj napędu – spalinowy, elektryczny:
Należy wybrać właściwy rodzaj napędu.
1. Rodzaj ciętego materiału – drewno, beton, stal, uniwersalne:
Należy wybrać rodzaj ciętego materiału.
Parametry charakterystyczne pił szablastych:
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]1) Długość brzeszczotu – [mm] – należy podać maksymalną długość brzeszczotu w mm, jaki można zamontować do piły zgodnie z danymi podanymi przez producenta.
2) Maksymalna grubość ciętego materiału – [mm] – należy podać maksymalną grubość ciętego materiału w mm zgodnie z danymi podanymi przez producenta.







Sprzęt Pneumatyczny

Parametry charakterystyczne poduszek pneumatycznych niskiego i wysokiego podnoszenia:

1) Maksymalna siła podnoszenia – [kN] 
2) Maksymalna wysokość podnoszenia – [mm] 
3) Wysokość poduszki w stanie pustym (złożonym) – [mm] 
4) Ciśnienie robocze – [MPa] 

Parametry charakterystyczne Korków Pneumatycznych:
1) Maksymalna średnica uszczelniana – [mm] 
2) Minimalna średnica uszczelniana – [mm] 
3) Przepływowy: TAK, NIE 
4) Ciśnienie robocze – [MPa]

[bookmark: _Hlk219281458]Parametry charakterystyczne Korków Pneumatycznych Klinowych:
1) Długość uszczelnianej szczeliny [mm] 
2) Maksymalna szerokość uszczelnianej szczeliny –[ mm] 
3) Ciśnienie robocze – [MPa]
Parametry charakterystyczne Korków Pneumatycznych Stożkowych:
1) Maksymalna średnica uszczelniana –[mm] 
2) Ciśnienie robocze – [bar]



Sprzęt Hydrauliczny

Parametry charakterystyczne Cylindra Rozpierającego Teleskopowego:
[bookmark: OLE_LINK26]1) Siła rozpierająca na 1 stopniu – [kN]- Należy podać maksymalną siłę rozpierania na pierwszym stopniu w kN zgodnie z danymi podanymi przez producenta.
2) Siła rozpierająca na ostatnim stopniu – [kN] - Należy podać maksymalną siłę rozpierania na ostatnim stopniu w kN zgodnie z danymi podanymi przez producenta.
3) Długość w stanie złożonym – [mm] - Należy podać maksymalną długość w stanie złożonym zgodnie z danymi podanymi przez producenta.
4) Maksymalny wysuw – [mm] – Należy podać maksymalny wysuw w mm zgodnie z danymi podanymi przez producenta.

[bookmark: _Hlk219279244]Parametry charakterystyczne Cylindra Rozpierającego:
1) Siła rozpierająca – [kN] 
2) Długość w stanie złożonym – [mm] 
3) Maksymalny wysuw – [mm] 
4) Osprzęt dodatkowy – w przypadku zaznaczenia TAK, wpisać w parametrze charakterystycznym 
Parametry charakterystyczne Mininożyc: 
1) Maksymalna siła cięcia – [kN] - Należy podać maksymalną siłę cięcia w kN zgodnie z danymi podanymi przez producenta.
2) Maksymalne rozwarcie – [mm] - Należy podać maksymalne rozwarcie w mm zgodnie z danymi podanymi przez producenta.
Parametry charakterystyczne Nożyc Hydraulicznych:
1) Maksymalna siła cięcia – [kN] - Należy podać maksymalną siłę cięcia w kN zgodnie z danymi podanymi przez producenta.
2) Maksymalne rozwarcie – [mm] - Należy podać maksymalne rozwarcie w mm zgodnie z danymi podanymi przez producenta.
3) Zdolność cięcia pręta – [mm] - Zdolność cięcia określana jest przez określenie max średnicy ciętego pręta.

Parametry charakterystyczne Nożyco-Rozpieracza:
1) Maksymalna siła rozpierająca – [kN] 
2) Maksymalna siła cięcia – [kN] 
3) Maksymalne rozwarcie ramion – [mm] 
4) Osprzęt dodatkowy – w przypadku zaznaczenia TAK, wpisać w parametrze charakterystycznym 
5) Minimalna siła rozpierająca – [kN] 

[bookmark: _Hlk219280353]Parametry charakterystyczne Otwieraczy do Drzwi:
1) Siła rozpierająca – [kN] - Należy podać maksymalną siłę rozpierającą w kN zgodnie z danymi podanymi przez producenta
2) Minimalna wielkość szczeliny - mm - Należy podać minimalną wielkość szczeliny w mm, w którą można wsunąć urządzenie zgodnie z danymi podanymi przez producenta.

Parametry charakterystyczne Podnośników Kolumnowych:
1) Siła podnoszenia – [kN] 
2) Wysokość w stanie złożonym – [mm] 
3) Maksymalny wysuw – [mm] 
[bookmark: _Hlk219280198]Parametry charakterystyczne Podnośników Teleskopowych:
1) Siła podnoszenia na 1 stopniu – [kN] 
2) Siła podnoszenia na ostatnim stopniu – [kN] 
3) Wysokość w stanie złożonym – [mm] 
4) Maksymalny wysuw – [mm] 
Parametry charakterystyczne Pomp Hydraulicznych:
1) Napęd pompy hydraulicznej: spalinowy, elektryczny, pneumatyczny, nożny, ręczny, 
2) Ilość przyłączy do narzędzi: należy podać liczbę narzędzi, które można jednocześnie przyłączyć do pompy hydraulicznej. 
3) Maksymalna ilość jednocześnie obsługiwanych przyłączy: należy podać liczbę narzędzi, które mogą być jednocześnie obsługiwane przez pompę hydrauliczną. 
4) Pojemność zbiornika oleju w pompie - dm3
 Parametry charakterystyczne Przecinaczy do Lin:
1) Maksymalna siła cięcia – [kN] 
2) Maksymalne rozwarcie – [mm] 
Parametry charakterystyczne Przecinaczy do Nakrętek:
1) Maksymalna wielkość przecinanej nakrętki – [mm] 
2) Minimalna wielkość przecinanej nakrętki – [mm] 

[bookmark: _Hlk219280391]Parametry charakterystyczne Rozpieraczy Ramieniowych:
1) Minimalna siła rozpierająca – [kN] 
2) Maksymalna siła ciągnąca – [kN] 
3) Maksymalne rozwarcie ramion – [mm] 
4) Osprzęt dodatkowy – zaznaczyć dla tak
Parametry charakterystyczne Zaciskaczy do Rur:
1) Maksymalna średnica zaciskanej rury – [mm] 

Sprzęt do Łączności

Parametry charakterystyczne Radiotelefonu:
1. Rodzaj radiotelefonu: przenośny / przewoźny / stacjonarny –  wybrać właściwą opcję
1. Rodzaj sieci: PSP / CB / LP / MSW / administracji publicznej / inna sieć - wybrać właściwą opcję 
1. Ilość kanałów: do 16 / 17-32 / 33-99 / 100 i powyżej - wybrać właściwą opcję
1. Iskrobezpieczne: Tak/Nie – wpisać czy wykonano w technologii ATEX.

                                    


Sprzęt Oświetleniowy
Parametry charakterystyczne Lamp i Reflektorów:
1) Moc całkowita – podać w kW  (1kW=1000W)
2) Wykonanie EX – wybrać TAK lub NIE

[bookmark: _Hlk219281786]Sprzęt Medyczny
Parametry charakterystyczne AED:
1) Rodzaj defibrylatora automatyczny / półautomatyczny,
2) Tryb pracy z funkcją pediatryczną – Tak / Nie,
3) Liczba dodatkowych elektrod dla dorosłych – ilość szt.,
4) Liczba dodatkowych elektrod pediatrycznych – ilość szt.,
5) Liczba dodatkowych baterii – ilość szt. 

Sprzęt Wykrywczy i Pomiarowy
Parametry charakterystyczne Detektora Napięcia:
1. Typ detektora – wybrać z listy : uniwersalny, prądu przemiennego  lub prądu stałego 
2. Rodzaj detektora – wybrać z listy : akustyczny, optyczno-akustyczny, optyczny ,inny. 


Sprzęt z Wyposażenia Osobistego i Ochronnego Strażaka

Parametry charakterystyczne Sygnalizatora Bezruchu:
1. Zintegrowany z aparatem powietrznym ( na stałe )  TAK/NIE 


