Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:
Remont biegu schodowego i przyległej strefy komunikacyjnej 
Oddziału Centralnego Laboratorium we Wrocławiu

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu biegu schodowego 
i przyległej strefy komunikacyjnej w OCL we Wrocławiu o następujących wymiarach:
· wysokość całkowita biegu ok.170 cm
· szerokość użytkowa schodów 250 cm
· układ schodów 10 podstopnic / 9 stopnic
· podest górny ok. 6,3 m2
· podest dolny ok. 3,50 m2

2. Zakres prac obejmuje: 
· demontaż okładzin ceramicznych schodów, podestów i cokołów
· usunięcie pozostałości klejów
· podkuwanie stopnic i podstopnic
· korekta krawędzi i przygotowanie pod wykonanie dalszych warstw
· korekta geometrii schodów w tym: pomiary, trasowanie, szalowanie etapowe, wykonanie warstw sczepnych, nadlewanie i profilowanie stopni oraz odtworzenie prawidłowej geometrii całego biegu
· montaż okładzin stopnic i podstopnic z pełnym docinaniem elementów oraz wykonanie okładzin podestu górnego i dolnego wraz z fugowaniem
· wykonanie cokołów schodowych
· miejscowe naprawy powierzchni po robotach, przygotowanie, gruntowanie 
i malowanie w zakresie objętym oddziaływaniem prac
· wynoszenie i bieżące usuwanie odpadów z czynnego obiektu, workowanie, załadunek, transport, przekazanie do legalnego zagospodarowania oraz porządkowanie stref roboczych.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Dobór materiałów przewidziano w klasie profesjonalnej, z uwzględnieniem intensywnego użytkowania strefy komunikacyjnej. Materiały okładzinowe obejmują gres techniczny oraz dedykowane elementy stopniowe. Nazwy handlowe i kolorystyka muszą zostać uzgodnione 
z Zamawiającym przed zakupem. Profile schodowe o podwyższonej odporności eksploatacyjnej i właściwościach antypoślizgowych. Zaprawy do korekt i nadlewek, warstwy sczepne, grunty oraz materiały przygotowawcze do reprofilacji stopni. Kleje elastyczne do gresu, fuga, silikony i materiały do elastycznych styków. Materiały szalunkowe, elementy montażowe, materiały malarskie i naprawcze, osłony, taśmy, materiały eksploatacyjne itp. Dopuszcza się zmianę producenta lub serii materiałów przy zachowaniu równoważnych parametrów użytkowych i estetycznych, po akceptacji Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się                 w umowie do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
      

