**Załącznik nr 1 do OPZ**

**Część 1 : Remont powłoki elewacyjnej magazynu materiałów sypkich**

Ściana zewnętrzna magazynu materiałów sypkich o wymiarach 29 m/4,1 m w kształcie litery C jest pokryta dwoma rodzajami powłok (3,6 m powłoka z farby elewacyjnej i 0,5 m powłoka ochronna bitumiczna), które to uległy degradacji w skutek oddziaływania warunków atmosferycznych.

Istniejące powłoki należy w miarę możliwości usunąć, całość dokładnie umyć, zagruntować i nanieść nowe w proporcjach wysokościowych identycznych do istniejących w minimalnej ilości dwóch warstw każda.

Należy wykonać zabezpieczenie od góry ścian pionowych poprzez wykonanie obróbki blacharskiej z blachy stalowej odpowiednio zabezpieczonej antykorozyjnie.

**Parametry techniczne nowych powłok:**

1. Substancja powłokotwórcza w kolorze szarym, która utworzy na malowanej powierzchni elewacji warstwę dekoracyjno-ochronną, odporną na działanie czynników zewnętrznych w tym wilgoci i promieniowania UV.  Stworzy na powierzchni gładką i elastyczną powłokę długo pozostającą w czystości. Powłoka dzięki hydrofobowości nie będzie wchłaniać wody deszczowej, która to będzie spływać po powierzchni, spłukując kurz i inne zanieczyszczenia.

2. Substancja powłokotwórcza w kolorze czarnym, która utworzy na malowanej powierzchni elewacji warstwę dekoracyjno-ochronną, odporną na działanie czynników zewnętrznych w tym wilgoci i promieniowania UV. Musi się cechować dużą elastycznością, rozszerzalnością i zdolnością mostkowania rys, odpornością na wody agresywne wobec betonu (DIN 4030 XA3) oraz odpornością na glony, zgniliznę i sole drogowe.

3. Obróbka blacharska zamontowana trwale z odpowiednim wyprofilowaniem zgodnie ze sztuką dekarską na tzw. ogniomurze. Blacha wypuszczona w poziomie poza obrys muru min. 5 cm z każdej strony, wpust zagięty w kierunku dołu min. 30 stopni w celu ułatwienia spływu wody. Blacha zabezpieczona antykorozyjnie obustronnie z naniesionym po zewnętrznej stronie kolorem czarnym lub szarym.

**Osoba do kontaktu: Mieczysław Golec tel. 600 884 197**

**DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA**









Sporządziła: Żaneta Kluska