**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Nazwa przedmiotu zamówienia**

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Przewięzi.

1. **Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień**

CPV – 09135100-5 – Olej opałowy

1. **Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**
2. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiornika kotłowni olejowej Zamawiającego w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Przewięzi, ul. Przewięź 1A, 16-301 Augustów.
3. Dostawy będą realizowane do dnia 5 stycznia 2027 r. lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Rozpoczęcie realizacji dostaw na podstawie zawartej umowy nastąpi nie wcześniej niż po wygaśnięciu aktualnie zaciągniętych przez Zamawiającego zobowiązań ale nie później niż od 26 marca 2026 r. O terminie rozpoczęcia realizacji dostaw Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego e-mailem z trzydniowym wyprzedzeniem.
4. Czas wykonania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą e-mail przez osobę upoważnioną. Osoba ta zostanie wskazana w § 2 ust. 2 Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego termin dostawy.
7. Zamawiający wymaga, aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy w przewidywanych ilościach jednorazowych ok. 1 500 – 3 000 l w zależności od stopnia napełnienia zbiornika. Ilość dostarczonego oleju opałowego musi być każdorazowo potwierdzona przez Zamawiającego.
9. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego w szacowanej ilości 12 000 litrów[[1]](#footnote-1).
10. Wielkość zamówienia może ulec zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz ceny dostarczanego oleju opałowego.
11. **Warunki udziału w postępowaniu**

Wykonawca musi posiadać koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 266 ze zm.).

1. **Specyfikacja techniczna**

Dostarczanym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania, służący do ogrzewania pomieszczeń oraz wody. Olej opałowy musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) ,,Przetwory naftowe. Oleje Opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

|  |  |
| --- | --- |
| gęstość w temp. 15oC | max. 860 |
| wartość opałowa | min. 42,6 |
| temp. zapłonu | min. 56oC |
| zawartość siarki | max. 0,10 % |
| lepkość kinematyczna w temp. 20oC | max. 6,00 |
| zawartość zanieczyszczeń stałych | max. 24 |
| zawartość wody | max. 200 |
| barwa | czerwona[[2]](#footnote-2) |

1. **Sposób realizacji dostaw**

Wykonawca powinien dysponować środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1539 ze zm.) i ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 643 ze zm.) wyposażonym w końcówkę wlewową z zalegalizowanym odmierzaczem w jednostkach miary – litr. Dostawy realizowane muszą być specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia wydawcze – pompy oraz drukarki – wskazujące dokładną ilość wydanego oleju opałowego w temp. referencyjnej 15oC. Urządzenia powinny posiadać świadectwa legalizacyjne wydane przez Urząd Miar.

1. **Kontrola jakości**

Zamawiający wymaga, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na dostarczaną partię oleju opałowego. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju opałowego, Wykonawca pokryje koszty napraw.

1. **Obmiar i odbiór dostaw**

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego, mierzony według aparatury pomiarowej cysterny w temp. nalewu. Podstawą do odbioru i akceptacji dostarczonego oleju jest wydruk z aparatury pomiarowej cysterny.

1. **Podstawa płatności**

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju, marży lub upustu zadeklarowanego przez Wykonawcę oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. **W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia w tym m. in. zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki**. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju opałowego oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, według której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy według wzoru:

gdzie:

CWykonawcy – cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy (PLN),

CProducenta – cena jednostkowa netto hurtowa Producenta w dniu dostawy (PLN),

MUWykonawcy – marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i Formularzu cenowym (%),

IIlość – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy (l).

Do ceny netto doliczony będzie podatek VAT. Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego. Marża/upust Wykonawcy podana/y w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień 20 października 2025 r. będzie stały w okresie trwania umowy.

1. Podane zużycie oleju jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji umowy olej opałowy będzie zamawiany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. [↑](#footnote-ref-1)
2. Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1822). [↑](#footnote-ref-2)