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	Nazwa i adres operatora kopalni
	Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Bogdanka 21-013 Puchaczów

	Nazwa
i adres kopalni węgla
	Szyb
	Okres użytkowania
	Współrzędne geograficzne
	Funkcja
	Specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania
	Czas - w ujęciu proporcjonalnym - w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego
	Odniesienie do mających zastosowanie norm
lub wymagań technicznych dotyczących

	
	
	
	
	
	
	
	położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu
	pomiaru natężeń
przepływu
	pomiaru stężeń
metanu

	Lubelski Węgiel
„Bogdanka” S.A.,
Bogdanka 21-013
Puchaczów
	1.3
Pole Bogdanka
	nie dotyczy
	N - 51019’41”
E - 23000’16”
	wydechowy
	Metanomierz MM-4 do pomiaru ciągłego stężenia metanu.
Rurka Pitota-Prandtl’a do pomiaru prędkości przepływu powietrza wraz z układem pomiarowym.
Anemometr skrzydełkowy µAS4.
	366 dni
	§ 315 punkt 2
	§ 159
	§ 315

	
	1.4
Pole Nadrybie
	
	N - 51020’08”
E - 23003’06”
	
	
	
	rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów

	
	2.1
Pole Stefanów
	
	N - 51018’27”
E - 23002’35”
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